P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW rzuty.dwg,RZUT GARAŻU,2016-02-19 14:09:54,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (899.92 x 890.86 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW rzuty.dwg,RZUT PARTERU,2016-02-19 14:12:11,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (899.92 x 890.86 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW rzuty.dwg,RZUT I PIĘTRA,2016-02-19 14:15:52,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (899.92 x 754.80 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW rzuty.dwg,RZUT II PIĘTRA,2016-02-19 14:17:16,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (899.92 x 754.80 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW rzuty.dwg,RZUT PODDASZA,2016-02-19 14:19:24,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (899.92 x 754.80 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW rzuty.dwg,RZUT ANTRES,2016-02-19 14:26:55,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (899.92 x 754.80 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW przekroje.dwg,PRZEKROJE 4 10 11,2016-02-19 14:29:24,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (593.94 x 1219.79 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW rzuty.dwg,RZUT DACHU,2016-02-19 14:31:09,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (899.92 x 754.80 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW przekroje.dwg,PRZEKROJE 1 2,2016-02-19 14:35:44,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (593.94 x 764.79 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW przekroje.dwg,PRZEKROJE 6 8,2016-02-19 14:55:35,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (593.94 x 764.79 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW przekroje.dwg,PRZEKROJE 5 9 9a,2016-02-19 14:57:01,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (593.94 x 764.79 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW elewacje.dwg,ELEWACJA PN-WSCH,2016-02-19 15:03:58,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (296.93 x 979.85 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW elewacje.dwg,ELEWACJA PD-WSCH,2016-02-19 15:17:15,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (296.97 x 639.91 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW elewacje.dwg,ELEWACJA PN-ZACH,2016-02-19 15:19:57,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (296.93 x 909.83 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW elewacje.dwg,ELEWACJA PD-ZACH,2016-02-19 15:22:01,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (296.93 x 979.85 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW elewacje.dwg,ELEWACJA PD-WSCH wnetrze,2016-02-19 15:24:06,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (296.97 x 769.92 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW elewacje.dwg,ELEWACJA PN-ZACH wnetrze,2016-02-19 15:26:28,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (296.97 x 639.91 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW balustrady.dwg,SCHEMAT BALUSTRADY 1,2016-02-19 15:30:10,JACEK,DWG To PDF.pc3,ARCH E (36.00 x 48.00 Inches),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW balustrady.dwg,SCHEMAT BALUSTRADY 2,2016-02-19 15:32:16,JACEK,DWG To PDF.pc3,ARCH E (36.00 x 48.00 Inches),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW balustrady.dwg,SCHEMAT BALUSTRADY 3,2016-02-19 15:34:36,JACEK,DWG To PDF.pc3,ARCH E (36.00 x 48.00 Inches),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW balustrady.dwg,SCHEMAT BALUSTRADY 4,2016-02-19 15:35:37,JACEK,DWG To PDF.pc3,ARCH E (36.00 x 48.00 Inches),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW balustrady.dwg,SCHEMAT BALUSTRADY 5,2016-02-19 15:37:03,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (296.93 x 824.82 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW balustrady.dwg,SCHEMAT BALUSTRAD BALKONOW,2016-02-19 15:38:05,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (296.93 x 1299.80 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW balustrady.dwg,SCHEMAT BALUSTRADY TERENOWEJ,2016-02-19 15:39:20,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (296.93 x 649.82 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW balustrady.dwg,SCHEMAT BALUSTRAD SCHODOÓW WEWN. MIESZKAŃ,2016-02-19 15:40:39,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (296.93 x 1069.85 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW balustrady.dwg,SCHEMAT BALUSTRADY WĘZEŁ,2016-02-19 15:42:15,JACEK,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (296.93 x 824.82 mm),1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW errata - tarasy.dwg,Errata 2,2016-02-24 14:27:44,JACEK,DWG To PDF.pc3,User 1 (745.00 x 297.00 MM) 5mm margines,1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW errata - tarasy.dwg,Errata 2,2016-02-24 14:30:12,JACEK,DWG To PDF.pc3,User 1 (745.00 x 297.00 MM) 5mm margines,1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW errata - tarasy.dwg,Errata 1,2016-02-24 14:31:13,JACEK,DWG To PDF.pc3,User 1 (745.00 x 297.00 MM) 5mm margines,1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW errata - tarasy.dwg,Errata 1,2016-02-24 14:57:25,JACEK,iR C3580 UFR II.pc3,A3,1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW errata - tarasy.dwg,Errata 1,2016-02-24 14:57:49,JACEK,iR C3580 UFR II.pc3,A3,1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW errata - tarasy.dwg,Errata 2,2016-02-24 14:58:03,JACEK,iR C3580 UFR II.pc3,A3,1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW errata - tarasy.dwg,Errata 2,2016-02-24 14:58:21,JACEK,iR C3580 UFR II.pc3,A3,1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW errata - tarasy.dwg,Errata 1,2016-02-24 15:03:23,JACEK,iR C3580 UFR II.pc3,A3,1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW errata - tarasy.dwg,Errata 1,2016-02-24 15:03:36,JACEK,iR C3580 UFR II.pc3,A3,1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW errata - tarasy.dwg,Errata 2,2016-02-24 15:03:44,JACEK,iR C3580 UFR II.pc3,A3,1:1,
P:\052_OTBS OLESKA\052 PW\CAD 2D\052_PW errata - tarasy.dwg,Errata 2,2016-02-24 15:03:53,JACEK,iR C3580 UFR II.pc3,A3,1:1,
