[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.65
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	13	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	PRZEDMIAR
nfn=Heinle Wischer und Partner
afn=ul. Kościuszki 82/141050-441 Wrocław
nb=Budowa budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu - Zadanie nr 2
ab=ul. Plebiscytowa w Opolu
ni=Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ai=ul. Ozimska 19, 45-057 Opole
br=BUDOWLANA
nk=mgr inż. Dariusz Strojecki	
dt=wrzesień 2017 r. (aktualizacja cen - marzec 2019 r.)	0
cpv=45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
pcn=1 kw. 19 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. "Centrum Usług Publicznych w Opolu - Zadanie nr 2", planowanej na działce o nr ewidencyjnym 21/19 obręb ewidencyjny 0103, położonej w Opolu przy ul. Plebiscytowej.1310Planowana inwestycja polega na budowie jednego budynku (określonego jako Centrum Usług Publicznych w Opolu - Zadanie nr 2), przewidzianego do realizacji w ramach planowanego zespołu dwóch budynków użyteczności publicznej połączonych łącznikiem, oraz na budowie urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu, a także pozostałych elementów zagospodarowania terenu, w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w granicach terenu planowanej inwestycji, w tym budowie parkingu podziemnego i stacji transformatorowej.131009Teren przeznaczony pod realizację przedmiotowej inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/436/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu.13101310

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=2480
nu=1

[POZYCJA]
id=2509
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-03I 1401-01	5-03I	1401-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie grup samosiejek drzew
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=550
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=01_ST_PZT_AW-01   

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	550						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2501
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-03 0110-05 	2-01	0110-03	 0110-05 	1
mpn=43:0:100968,101211
na=Wywożenie pni, gałęzi, konarów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=55
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=01_ST_PZT_AW-01   

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=2596
nu=2

[POZYCJA]
id=2592
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0207-06 z.sz. 2.3.12 9905  0214-04 	2-01	0207-06	 z.sz. 2.3.12 9905  0214-04 	1
mpn=6:1:0914,1049:3:200977,10121,0:0,0911
na=Roboty ziemne (wraz usunięciem gruzu i pozostałości fundamentów z rozbiórek), z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=22668.971
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=01_ST_PZT_AW-01   

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	WYKOP W OBRĘBIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ			
ko=	wykop do spodu płyty fundamentowej			
wo=19220.15	1	19220,15						
ko=	pogłębienie dla warstw podkładowych			
wo=1388.1	1	3966,0*(0,25+0,10)						
scn=20608.25	1						
ko=	SKARPOWANIE WYKOPÓW			
wo=2060.721	1	256*(4,82+0,25+0,10)*(4,84+0,25+0,10)*0,60/2						
scn=2060.721	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.9		0,9
wm=1		1
ws=0.9		0,9

[POZYCJA]
id=4469
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2060.721
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=01_ST_PZT_AW-01   

[PRZEDMIAR]
wo=2060.721	1	#p3b						

[POZYCJA]
id=4471
pd=						0
na=Dostawa kruszywa do zasypania wykopów
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2060.721
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=01_ST_PZT_AW-01   

[PRZEDMIAR]
wo=2060.721	1	#p4						

[ELEMENT 1]
na=KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=3000
nu=3

[ELEMENT 2]
na=FUNDAMENTY
wa=0
kn=0	0	0
id=14
nu=3.1

[POZYCJA]
id=1636
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=400.514
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=400.514	1	#p7A*0,25*1,05						

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=160.206
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	płyty fundamentowe			
wo=509.63	0	509,63					m2	
ko=	płyty pod przegłębienia			
wo=8.54	0	8,54					m2	
ko=	ławy fundamentowe			
wo=64.76	0	0,80*80,95					m2	
wo=25.14	0	1,20*20,95					m2	
wo=72.592	0	1,30*55,84					m2	
wo=285.1	0	2,00*142,55					m2	
ko=	stopy fundamentowe			
wo=30.096	0	11,23*2,68<0,90>					m2	
wo=31.25	0	2,50*2,50<0,60>*5					m2	
wo=9.125	0	2,50*3,65<1,05>					m2	
wo=297	0	3,00*3,00<0,70>*33					m2	
wo=171.5	0	3,50*3,50<0,90>*14					m2	
wo=21.036	0	6,83*3,08<0,90>					m2	
scn=1525.769	0			m2			
ko=				
wo=160.206	1	#p7A*0,10*1,05						

[POZYCJA]
id=5687
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-02	2-02	0616-02		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE pozioma - dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1525.769
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=1525.769	1	#p7a						

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=207.268
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	płyty fundamentowe			
wo=203.852	1	509,63*0,40					m2	
ko=	płyty pod przegłębienia			
wo=3.416	1	8,54*0,40					m2	

[POZYCJA]
id=5641
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:150985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	ściany przegłębień			
wo=0.95	1	(0,80*2+1,10*2)*(-4,86-(-5,11))						

[POZYCJA]
id=5629
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:250985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=7.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	ściany przegłębień			
wo=2.1	1	(0,80*2+1,30*2)*(-4,86-(-5,11))*2						
wo=3.51	1	(1,70*2+2,20*2)*(-4,86-(-5,31))						
wo=-0.51	1	(1,10*2+0,60*2)*(-4,86-(-4,71))						
wo=2.61	1	(1,70*2+1,20*2)*(-4,86-(-5,31))						

[POZYCJA]
id=5664
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:400985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 40 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=14.502
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	ściany przegłębień			
wo=5.28	1	(1,80*2+2,60*2)*(-4,86-(-5,46))						
wo=3.6	1	(1,20*2+2,80*2)*(-4,86-(-5,31))						
wo=5.622	1	(2,40*2+2,62*2)*(-4,86-(-5,14))*2						

[POZYCJA]
id=5589
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-02	2-02	0202-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=25.904
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=25.904	1	0,80*80,95*0,40					m2	

[POZYCJA]
id=5599
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-03	2-02	0202-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10.056
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=10.056	1	1,20*20,95*0,40					m2	

[POZYCJA]
id=5609
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-04	2-02	0202-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=143.077
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=29.037	1	1,30*55,84*0,40					m2	
wo=114.04	1	2,00*142,55*0,40					m2	

[POZYCJA]
id=5619
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-04	2-02	0204-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=436.601
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=27.087	1	11,23*2,68*0,90					m2	
wo=18.75	1	2,50*2,50*0,60*5					m2	
wo=9.581	1	2,50*3,65*1,05					m2	
wo=207.9	1	3,00*3,00*0,70*33					m2	
wo=154.35	1	3,50*3,50*0,90*14					m2	
wo=18.933	1	6,83*3,08*0,90					m2	

[POZYCJA]
id=4048
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=110.856
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	541_KW_0_Z_401 ZBROJENIE FUNDAMENTÓW			
wo=48.318	1	48,318						
ko=	541_KW_0_Z_402 ZBROJENIE  ŁAW FUNDAMENTOWYCH			
wo=7.55	1	7,550						
ko=	541_KW_0_Z_403 ZBROJENIE PRZEGŁĘBIEŃ			
wo=1.149	1	1,149						
ko=	541_KW_0_Z_404 ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH			
wo=53.839	1	53,839						

[POZYCJA]
id=4473
pd=						0
na=Zbrojenie na przebicie płyty dennej (wg wykazu w części rysunkowej dokumentacji projektowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=6047
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0617-11	2-02	0617-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja przerw roboczych w płycie fundamentowej
uw=analogia
op=0	0	1	0	0	0	0	0
nu=18'
ob=12.51
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=12.51	1	12,51						

[ELEMENT 2]
na=ZBIORNIK ŻELBETOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=5279
nu=3.2

[POZYCJA]
id=5280
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=45.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=45.2	1	8,00*5,65						

[POZYCJA]
id=5270
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=11.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=11.3	1	8,00*5,65*0,25						

[POZYCJA]
id=5286
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:250990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 25 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=88.325
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=49.84	1	8,00*(2,61+3,62)/2*2						
wo=13.442	1	5,15*2,61						
wo=18.643	1	5,15*3,62						
wo=6.4	1	(1,70*2+1,50*2)*1,00						

[POZYCJA]
id=5307
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6.033
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=6.033	1	6,033						

[ELEMENT 2]
na=PŁYTA RAMPY
wa=0
kn=0	0	0
id=5393
nu=3.3

[POZYCJA]
id=5416
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:400990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 40 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=209
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=209	1	209						

[POZYCJA]
id=5471
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0626-04	2-18	0626-04		1
mpn=1211
na=Montaż włazów fi 800 do zbironika retencyjnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5478
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0626-04	2-18	0626-04		1
mpn=1211
na=Montaż włazów fi 800 do zbironika retencyjnego (włazy szczelne)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5460
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=22.66
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=22.66	1	22,660						

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANY ŻELBETOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=4147
nu=3.4

[ELEMENT 3]
na=ŚCIANY - KONDYGNACJA PODZIEMNA (kondygnacja 1)
wa=0
kn=0	0	0
id=272
nu=3.4.1

[POZYCJA]
id=235
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:250985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=563.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	SC5			
wo=17.46	1	6,0*2,91						
ko=	SC6			
wo=72.82	1	22,0*3,31						
ko=	SC7			
wo=215.8	1	65,0*3,32						
ko=	SC8			
wo=45.73	1	17,0*2,69						
wo=19.21	1	17,0*1,13						
ko=	SC9			
wo=7.96	1	2,0*3,98						
ko=	SC11			
wo=44.28	1	12,0*3,69						
ko=	SC12			
wo=32.32	1	8,0*(4,44-0,40)						
ko=	SC13			
wo=16.56	1	4,0*(4,44-0,30)						
ko=	SC14			
wo=83	1	25,0*3,32						
ko=	SC16			
wo=8.73	1	3,0*2,91						

[POZYCJA]
id=247
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:300985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=756.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	SC1			
wo=218.25	1	75,0*2,91						
ko=	SC2			
wo=130.95	1	45,0*2,91						
ko=	SC3			
wo=126.16	1	38,0*3,32						
ko=	SC4			
wo=190.85	1	55,0*3,47						
ko=	SC10			
wo=81.18	1	22,0*3,69						
ko=	SC15			
wo=8.88	1	2,0*4,44						

[POZYCJA]
id=4672
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=86.227
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	541_KW_1_Z_021 ZBROJENIE ŚCIAN KONDYGNACJI 01 			
wo=82.981	1	82,981						
ko=	541_KW_1_Z_022 DETALE ZBROJENIA ŚCIAN KONDYGNACJI 01			
wo=3.246	1	3,246						

[ELEMENT 3]
na=ŚCIANY - PARTER (kondygnacja 2)
wa=0
kn=0	0	0
id=521
nu=3.4.2

[POZYCJA]
id=522
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:200985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=8.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	rys: 541_KW_2_Z_021			
wo=8.85	1	7,50*1,18						

[POZYCJA]
id=4727
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1.142
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	rys: 541_KW_2_Z_021			
wo=1.142	1	1141,77/1000						

[ELEMENT 3]
na=ŚCIANY - PIĘTRO +4  (kondygnacja 6)
wa=0
kn=0	0	0
id=4811
nu=3.4.3

[POZYCJA]
id=4848
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:150985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=0.726
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=0.726	1	1,21*0,60						

[POZYCJA]
id=4860
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:180985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 18 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1.242
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1.242	1	2,07*0,60						

[POZYCJA]
id=4812
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:200985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=15.684
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	(2,40*2+0,60*2)*0,60						
wo=2.478	1	(0,59+1,97+0,37+1,20)*0,60						
wo=8.37	1	(4,98*2+0,60*2)*0,75						
wo=1.236	1	2,06*0,60						

[POZYCJA]
id=4824
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:250985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=106.212
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=5.46	1	(2,10*2+2,45*2)*0,60						
wo=0.72	1	1,20*0,60						
wo=28.388	1	(5,18*2+1,18)*2,46						
wo=18.844	1	(1,93+3,79+1,94)*2,46						
wo=52.8	1	(10,62+2,33+4,65)*3,00						

[POZYCJA]
id=4836
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:400985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 40 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=10.234
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=10.234	1	4,16*2,46						

[POZYCJA]
id=4928
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=5.886
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	541_KW_6_Z_022 ZBROJENIE ŚCIAN KONDYGNACJI 06			
wo=5.886	1	5,886						

[ELEMENT 3]
na=SZACHTY
wa=0
kn=0	0	0
id=4984
nu=3.4.4

[POZYCJA]
id=4960
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:250985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=192.163
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	szacht 02-03 - kondygnacja 1			
wo=12.879	1	4,05*3,18						
ko=	szacht 02-03 - kondygnacja 2			
wo=21.414	1	4,98*4,30						
wo=32.107	1	(1,93+2,75+1,94)*4,85						
ko=	szacht 02-03 - kondygnacja 3			
wo=16.434	1	4,98*3,30						
wo=25.487	1	(1,93+2,75+1,94)*3,85						
ko=	szacht 02-03 - kondygnacja 4			
wo=16.434	1	4,98*3,30						
wo=25.487	1	(1,93+2,75+1,94)*3,85						
ko=	szacht 02-03 - kondygnacja 5			
wo=16.434	1	4,98*3,30						
wo=25.487	1	(1,93+2,75+1,94)*3,85						

[POZYCJA]
id=4972
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:400985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 40 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=79.035
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	szacht 02-03 - kondygnacja 1			
wo=14.851	1	4,67*3,18						
ko=	szacht 02-03 - kondygnacja 2			
wo=19.436	1	4,52*4,30						
ko=	szacht 02-03 - kondygnacja 3			
wo=14.916	1	4,52*3,30						
ko=	szacht 02-03 - kondygnacja 4			
wo=14.916	1	4,52*3,30						
ko=	szacht 02-03 - kondygnacja 5			
wo=14.916	1	4,52*3,30						

[POZYCJA]
id=5041
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:200985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=200.929
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 2			
wo=23.571	1	4,86*4,85						
ko=	szacht 04 - kondygnacja 2			
wo=31.913	1	(0,80*2+4,98)*4,85						
wo=4.58	1	4,58*1,00						
ko=	szacht 04 - kondygnacja 3			
wo=25.333	1	(0,80*2+4,98)*3,85						
wo=4.58	1	4,58*1,00						
ko=	szacht 04 - kondygnacja 4			
wo=25.333	1	(0,80*2+4,98)*3,85						
wo=4.58	1	4,58*1,00						
ko=	szacht 04 - kondygnacja 5			
wo=25.333	1	(0,80*2+4,98)*3,85						
wo=4.58	1	4,58*1,00						
ko=	szacht 08 - kondygnacja 4			
wo=21.483	1	(0,80+0,50+4,28)*3,85						
wo=4.08	1	4,08*1,00						
ko=	szacht 08 - kondygnacja 5			
wo=21.483	1	(0,80+0,50+4,28)*3,85						
wo=4.08	1	4,08*1,00						

[POZYCJA]
id=4994
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:250985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=169.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 2			
wo=47.142	1	4,86*4,85*2						
wo=3.488	1	1,20*4,85-1,06*2,20						
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 3			
wo=37.422	1	4,86*3,85*2						
wo=2.288	1	1,20*3,85-1,06*2,20						
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 4			
wo=37.422	1	4,86*3,85*2						
wo=2.288	1	1,20*3,85-1,06*2,20						
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 5			
wo=37.422	1	4,86*3,85*2						
wo=2.288	1	1,20*3,85-1,06*2,20						

[POZYCJA]
id=5006
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:280985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 28 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=36.795
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 1			
wo=4.813	1	1,25*3,85						
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 2			
wo=9.458	1	1,95*4,85						
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 3			
wo=7.508	1	1,95*3,85						
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 4			
wo=7.508	1	1,95*3,85						
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 5			
wo=7.508	1	1,95*3,85						

[POZYCJA]
id=5018
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:400985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 40 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=62.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 1			
wo=11.858	1	3,08*3,85						
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 2			
wo=14.938	1	3,08*4,85						
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 3			
wo=11.858	1	3,08*3,85						
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 4			
wo=11.858	1	3,08*3,85						
ko=	szacht 05-06 - kondygnacja 5			
wo=11.858	1	3,08*3,85						

[POZYCJA]
id=4985
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=32.471
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	541_KW_1_Z_302 ZBROJENIE ŚCIAN SZACHTÓW 02 I 03			
wo=11.011	1	11,011						
ko=	541_KW_1_Z_301 ZBROJENIE ŚCIAN SZACHTÓW 05 I 06			
wo=14.347	1	14,347						
ko=	541_KW_1_Z_303 ZBROJENIE ŚCIAN SZACHTÓW 04 I 08			
wo=7.113	1	7,113						

[ELEMENT 3]
na=ATTYKI
wa=0
kn=0	0	0
id=4765
nu=3.4.5

[POZYCJA]
id=4778
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:250985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=612.127
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	A1, A2			
wo=397.199	1	(36,15+57,10+21,88)*3,45						
ko=	A3			
wo=214.928	1	(33,25+33,49+22,59+14,50)*2,07						

[POZYCJA]
id=4802
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=16.135
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	541_KW_6_Z_021 ZBROJENIE ATTYK			
wo=16.135	1	16,135						

[ELEMENT 2]
na=SŁUPY I TRZPIENIE
wa=0
kn=0	0	0
id=4670
nu=3.5

[ELEMENT 3]
na=SŁUPY KONDYGNACJI PODZIEMNEJ (kondygnacja 1)
wa=0
kn=0	0	0
id=271
nu=3.5.1

[POZYCJA]
id=192
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-01	2-02	0208-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=18.466
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1.62	1	<S4>1*0,5*3,24*1						
wo=1.66	1	<S5>1*0,5*(-1,14-(-4,46))*1						
wo=1.66	1	<S6>1*0,5*(-1,14-(-4,46))*1						
wo=11.796	1	<S7>0,7*0,55*(-0,63-(-4,46))*8						
wo=1.73	1	<S14>1*0,5*3,46*1						

[POZYCJA]
id=173
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-02	2-02	0208-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=48.916
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=3.513	1	<S1>0,5*0,5*(-1,65-(-4,46))*5						
wo=15.455	1	<S2>0,5*0,5*(-1,65-(-4,46))*22						
wo=0.703	1	<S2'>0,5*0,5*(-1,65-(-4,46))*1						
wo=5.745	1	<S3>0,5*0,5*(-0,63-(-4,46))*6						
wo=6.795	1	<S9>0,5*0,5*3,02*9						
wo=0.83	1	<S10>0,5*0,5*3,32*1						
wo=2.183	1	<S11>0,5*0,5*(-1,55-(-4,46))*3						
wo=5.093	1	<S12>0,5*0,5*(-1,55-(-4,46))*7						
wo=1.129	1	<S13>0,68*0,5*(-1,14-(-4,46))*1						
wo=7.47	1	<S15>0,5*0,5*(-1,14-(-4,46))*9						

[POZYCJA]
id=183
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0209-03	2-02	0209-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1.082
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1.082	1	<S8>3,14*0,6^2/4*3,83*1						

[POZYCJA]
id=4681
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0211-01	2-02	0211-01		1
mpn=_1211
na=Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=0.495
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=0.283	1	<T1a-1>0,18*0,18*(-1,55-(-4,46))*3						
wo=0.129	1	<T1b-1>0,18*0,18*(-0,48-(-4,46))*1						
wo=0.083	1	<T2-1>0,15*0,15*(-0,77-(-4,46))*1						

[ELEMENT 3]
na=SŁUPY PARTERU (kondygnacja 2)
wa=0
kn=0	0	0
id=431
nu=3.5.2

[POZYCJA]
id=442
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-02	2-02	0208-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=3.225	1	<S3>0,5*0,5*4,3*31310						
wo=1.075	1	<S4>0,5*0,5*4,3*11310						

[POZYCJA]
id=452
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0209-03	2-02	0209-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=37.873
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=15.316	1	<S1>3,14*0,55^2/4*4,3*151310						
wo=22.557	1	<S2>3,14*0,45^2/4*4,3*331310						

[POZYCJA]
id=4691
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0211-01	2-02	0211-01		1
mpn=_1211
na=Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1.807
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1.7	1	<T1-2>0,18*0,18*4,77*111310						
wo=0.107	1	<T2-2>0,15*0,15*4,77*11310						

[ELEMENT 3]
na=SŁUPY PIĘTRA +1 (kondygnacja 3)
wa=0
kn=0	0	0
id=461
nu=3.5.3

[POZYCJA]
id=462
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-02	2-02	0208-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=3.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=2.475	1	<S3>0,5*0,5*3,3*31310						
wo=0.825	1	<S4>0,5*0,5*3,3*11310						

[POZYCJA]
id=472
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0209-03	2-02	0209-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=29.065
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=11.754	1	<S1>3,14*0,55^2/4*3,3*151310						
wo=17.311	1	<S2>3,14*0,45^2/4*3,3*331310						

[POZYCJA]
id=4700
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0211-01	2-02	0211-01		1
mpn=_1211
na=Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=0.855
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=0.855	1	<T1A-3>0,18*0,18*3,77*71310						

[ELEMENT 3]
na=SŁUPY PIĘTRA +2 (kondygnacja 4)
wa=0
kn=0	0	0
id=481
nu=3.5.4

[POZYCJA]
id=482
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-02	2-02	0208-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=3.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=2.475	1	<S3>0,5*0,5*3,3*31310						
wo=0.825	1	<S4>0,5*0,5*3,3*11310						

[POZYCJA]
id=492
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0209-03	2-02	0209-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=25.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=7.869	1	<S1>3,14*0,45^2/4*3,3*151310						
wo=17.311	1	<S2>3,14*0,45^2/4*3,3*331310						

[POZYCJA]
id=4709
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0211-01	2-02	0211-01		1
mpn=_1211
na=Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1.345
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=0.855	1	<T1A-4>0,18*0,18*3,77*71310						
wo=0.339	1	<T2-4>0,15*0,15*3,77*41310						
wo=0.151	1	<T1a-4>0,2*0,2*3,77*11310						

[ELEMENT 3]
na=SŁUPY PIĘTRA +3 (kondygnacja 5)
wa=0
kn=0	0	0
id=501
nu=3.5.5

[POZYCJA]
id=502
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-02	2-02	0208-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=3.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=2.475	1	<S3>0,5*0,5*3,3*31310						
wo=0.825	1	<S4>0,5*0,5*3,3*11310						

[POZYCJA]
id=512
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0209-03	2-02	0209-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=25.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=7.869	1	<S1>3,14*0,45^2/4*3,3*151310						
wo=17.311	1	<S2>3,14*0,45^2/4*3,3*331310						

[POZYCJA]
id=4718
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0211-01	2-02	0211-01		1
mpn=_1211
na=Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1.006
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=0.855	1	<T1A-5>0,18*0,18*3,77*71310						
wo=0.151	1	<T1a-5>0,2*0,2*3,77*11310						

[ELEMENT 3]
na=ZBROJENIE SŁUPÓW I TRZPIENI
wa=0
kn=0	0	0
id=4690
nu=3.5.6

[POZYCJA]
id=4138
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=90.671
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	rys. 241_KW_1_Z_011			
wo=25.348	1	(23809,85+1537,87)/1000						
ko=	rys. 541_KW_1_Z_012 			
wo=17.967	1	(17839,25+127,51)/1000						
ko=	rys. 541_KW_1_Z_013 			
wo=1.238	1	1237,82/1000						
ko=	rys. 541_KW_2_Z_011 			
wo=46.118	1	(8567,81+37550,45)/1000						

[POZYCJA]
id=5716
pd=						0
na=Dostawa i montaż elementów uciąglających zbrojenie słupów (wg wykazu dokumentacji projektowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=STROPY
wa=0
kn=0	0	0
id=4668
nu=3.6

[ELEMENT 3]
na=STROP NAD KONDYGNACJĄ PODZIEMNĄ (kondygnacja 1)
wa=0
kn=0	0	0
id=26
nu=3.6.1

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:300990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1617.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1832.78	1	2523,60-690,82						
wo=-214.86	1	-#p69						

[POZYCJA]
id=4474
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:350990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 35 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=217.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=217.9	1	217,90						

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:400990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 40 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1638
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1067.28	1	1089,37-22,09						
wo=756.66	1	756,66						
wo=-185.94	1	-#p70						

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:450990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 45 cm (grzybki) - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=214.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=214.86	1	214,86<grzybki w stropie 30cm>						

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:500990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 50 cm (grzybki) - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=185.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=185.94	1	185,94<grzybki w stropie 40cm>						

[POZYCJA]
id=101
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-01	2-02	0210-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=87.896
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	nadciąg			
wo=1.2	1	0,50*(0,75-0,35)*6,00						
wo=43.336	1	0,70*(1,37-0,30-0,40)*92,40						
wo=5.329	1	0,70*(0,815-0,30-0,40)*66,20						
wo=25.644	1	0,70*(0,965-0,30-0,40)*138,24						
wo=5.172	1	0,25*(1,65-0,40)*16,55						
wo=2.04	1	0,25*(1,79-0,40)*5,87						
wo=5.175	1	0,25*(1,65-0,40)*16,56						

[POZYCJA]
id=4057
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=355.352
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	ZBROJENIE STROPU			
wo=303.94	1	303,940						
ko=	541_KW_1_Z_031 ZBROJENIE PODCIĄGÓW KONDYGNACJI 01			
wo=51.412	1	51,412						

[POZYCJA]
id=4495
pd=						0
na=Zbrojenie na przebicie płyty stropowej (kondygnacja 1) (wg wykazu w części rysunkowej dokumentacji projektowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=STROP NAD PARTEREM (kondygnacja 2)
wa=0
kn=0	0	0
id=273
nu=3.6.2

[POZYCJA]
id=274
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:300990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1826.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1834.58	1	1834,58						
wo=-8.07	1	-#p75						

[POZYCJA]
id=296
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:450990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 45 cm (grzybki) - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=8.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=8.07	1	8,07<grzybki w stropie 30cm>						

[POZYCJA]
id=318
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-01	2-02	0210-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=119.87
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=93.704	1	0,50*(0,85-0,30)*340,74						
wo=26.166	1	0,55*(0,85-0,30)*86,50						

[POZYCJA]
id=4066
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=164.468
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	strop			
wo=106.802	1	106,802						
ko=	podciągi			
wo=50.24	1	50,240						
wo=7.426	1	29,704/4<wg zbrojenia detali podciągów>						

[POZYCJA]
id=5383
pd=						0
na=Zbrojenie na przebicie płyty stropowej (kondygnacja 2) (wg wykazu w części rysunkowej dokumentacji projektowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=STROP NAD PIĘTREM +1 (kondygnacja 3)
wa=0
kn=0	0	0
id=329
nu=3.6.3

[POZYCJA]
id=330
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:300990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1826.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1834.17	1	1834,17						
wo=-8.07	1	-#p80						

[POZYCJA]
id=341
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:450990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 45 cm (grzybki) - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=8.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=8.07	1	8,07<grzybki w stropie 30cm>						

[POZYCJA]
id=352
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-01	2-02	0210-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=108.973
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=85.185	1	0,50*(0,80-0,30)*340,74						
wo=23.788	1	0,55*(0,80-0,30)*86,50						

[POZYCJA]
id=4075
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=164.468
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	strop			
wo=106.802	1	106,802						
ko=	podciągi			
wo=50.24	1	50,240						
wo=7.426	1	29,704/4<wg zbrojenia detali podciągów>						

[POZYCJA]
id=5385
pd=						0
na=Zbrojenie na przebicie płyty stropowej (kondygnacja 3) (wg wykazu w części rysunkowej dokumentacji projektowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=STROP NAD PIĘTREM +2 (kondygnacja 4)
wa=0
kn=0	0	0
id=4539
nu=3.6.4

[POZYCJA]
id=4540
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:300990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1826.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1834.17	1	1834,17						
wo=-8.07	1	-#p85						

[POZYCJA]
id=4551
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:450990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 45 cm (grzybki) - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=8.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=8.07	1	8,07<grzybki w stropie 30cm>						

[POZYCJA]
id=4562
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-01	2-02	0210-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=108.973
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=85.185	1	0,50*(0,80-0,30)*340,74						
wo=23.788	1	0,55*(0,80-0,30)*86,50						

[POZYCJA]
id=4573
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=164.468
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	strop			
wo=106.802	1	106,802						
ko=	podciągi			
wo=50.24	1	50,240						
wo=7.426	1	29,704/4<wg zbrojenia detali podciągów>						

[POZYCJA]
id=5387
pd=						0
na=Zbrojenie na przebicie płyty stropowej (kondygnacja 4) (wg wykazu w części rysunkowej dokumentacji projektowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=STROP NAD PIĘTREM +3 (kondygnacja 5)
wa=0
kn=0	0	0
id=4582
nu=3.6.5

[POZYCJA]
id=5160
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-02	2-02	0216-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=15.124
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	przekrycie cokołów ponad dachem			
wo=1.4	1	2,00*0,70						
wo=4.978	1	1,90*2,62						
wo=4.98	1	4,98*1,00						
wo=3.766	1	2,14*1,76						

[POZYCJA]
id=4583
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:300990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1826.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1834.17	1	1834,17						
wo=-8.07	1	-#p91						

[POZYCJA]
id=4594
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-01 0216-05 	2-02	0216-01	 0216-05 	1
mpn=64:0:450990,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 45 cm (grzybki) - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=8.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=8.07	1	8,07<grzybki w stropie 30cm>						

[POZYCJA]
id=4605
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-01	2-02	0210-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=110.187
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=85.185	1	0,50*(0,80-0,30)*340,74						
wo=23.788	1	0,55*(0,80-0,30)*86,50						
wo=1.214	1	0,25*(0,97-0,30)*7,25						

[POZYCJA]
id=4616
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=164.468
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	strop			
wo=106.802	1	106,802						
ko=	podciągi			
wo=50.24	1	50,240						
wo=7.426	1	29,704/4<wg zbrojenia detali podciągów>						

[POZYCJA]
id=5391
pd=						0
na=Zbrojenie na przebicie płyty stropowej (kondygnacja 5) (wg wykazu w części rysunkowej dokumentacji projektowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=KLATKI SCHODOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=4438
nu=3.7

[POZYCJA]
id=5083
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:250985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1164.936
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	KL1			
wo=679.97	1	(5,20+7,65+5,23+7,65+1,60)*24,88						
wo=-6.016	1	-1,60*3,76						
wo=-20.172	1	-1,64*2,46*5						
wo=-12.985	1	-1,06*2,45*5						
wo=-10.35	1	-0,90*2,30*5						
ko=	KL2			
wo=566.043	1	(5,20+7,25+5,20+5,38+1,60*2)*21,58						
wo=-14.694	1	-1,64*2,24*4						
wo=-16.86	1	-1,20*2,81*5						

[POZYCJA]
id=4439
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-02 0216-05 	2-02	0216-02	 0216-05 	1
mpn=65:0:300991,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 30 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=117.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	KL1			
wo=58.33	1	58,33						
ko=	KL2			
wo=59.16	1	59,16						

[POZYCJA]
id=4427
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-02 0218-06 	2-02	0218-02	 0218-06 	1
mpn=268:0:2009333,10121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=82.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
ko=	KL1			
wo=46.59	1	46,59						
ko=	KL2			
wo=35.53	1	35,53						

[POZYCJA]
id=5074
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=49.218
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	541_KW_1_Z_201 ZBROJENIE KLATKI SCHODOWEJ 01			
wo=26.791	1	26,791						
ko=	541_KW_1_Z_202 ZBROJENIE KLATKI SCHODOWEJ 02			
wo=22.427	1	22,427						

[POZYCJA]
id=6054
pd=						0
na=Zbrojenie odginane #12/15
uw=analiza indywidualna
op=0	0	1	0	0	0	0	0
nu=97'
ob=15.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=8.7	1	8,70<rys. 541_KW_1_Z_201>						
wo=7.2	1	7,20<rys. 541_KW_1_Z_202>						

[POZYCJA]
id=6055
pd=						0
na=Zbrojenie odginane #12/10
uw=analiza indywidualna
op=0	0	1	0	0	0	0	0
nu=97''
ob=24.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=13.75	1	13,75<rys.541_KW_1_Z_201>						
wo=11	1	11,00<rys. 541_KW_1_Z_202>						

[ELEMENT 1]
na=KONSTRUKCJE STALOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=4305
nu=4

[POZYCJA]
id=4287
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0206-04	7	0206-04		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon - montaż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=31.191
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-04

[PRZEDMIAR]
ko=	541_KW_2_KS_001 - konstrukcja fasady przy klatkach			
wo=7.132	1	7,132						
ko=	541_KW_6_KS_001 - konstrukcja pod centrale wentylacyjne			
wo=9.371	1	9,371						
ko=	541_KW_6_KS_002 - attyka stalowa			
wo=14.688	1	14,688						

[POZYCJA]
id=4306
pd=						0
na=Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=31.191
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-04; 05_ST_AW_KW-05

[PRZEDMIAR]
wo=31.191	1	#p101						

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY MUROWE
wa=0
kn=0	0	0
id=2148
nu=5

[POZYCJA]
id=2142
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0105-02	K-02	0105-02		1
mpn=1211
na=Ścianki z bloków silikatowy gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=13.167
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-03

[PRZEDMIAR]
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3)			
wo=4.389	1	1,14*3,85						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=4.389	1	1,14*3,85						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=4.389	1	1,14*3,85						

[POZYCJA]
id=5095
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0104-03	K-02	0104-03		1
mpn=1211
na=Ściany z bloków silikatowych gr. 15cm w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=86.963
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-03

[PRZEDMIAR]
ko=	KONDYGNACJA PODZIEMNA (kondygnacja 1)			
wo=5.272	1	1,96*2,69						
wo=5.808	1	1,60*3,63						
wo=-2.173	1	-1,06*2,05						
ko=	PARTER (kondygnacja 2)			
wo=16.733	1	3,45*4,85						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3)			
wo=16.478	1	4,28*3,85						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=41.349	1	10,74*3,85						
wo=-2.279	1	-1,06*2,15						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=5.775	1	1,50*3,85						

[POZYCJA]
id=2149
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0104-06	K-02	0104-06		1
mpn=1211
na=Ściany z bloków silikatowych gr. 18cm w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1264.736
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-03

[PRZEDMIAR]
ko=	KONDYGNACJA PODZIEMNA (kondygnacja 1)			
wo=126.78	1	47,13*2,69						
wo=39.059	1	10,76*3,63						
wo=-14.965	1	-1,46*2,05*5						
wo=-4.346	1	-1,06*2,05*2						
ko=	PARTER (kondygnacja 2)			
wo=319.615	1	65,90*4,85						
wo=-6.837	1	-1,06*2,15*3						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3)			
wo=300.416	1	78,03*3,85						
wo=-6.837	1	-1,06*2,15*3						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=265.65	1	69,00*3,85						
wo=-9.116	1	-1,06*2,15*4						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=259.875	1	67,50*3,85						
wo=-4.558	1	-1,06*2,15*2						

[POZYCJA]
id=2171
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
mpn=_1211
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-03

[PRZEDMIAR]
ko=	KONDYGNACJA PODZIEMNA (kondygnacja 1)			
wo=18	1	1,80*2*5						
wo=9	1	1,50*2*3						
ko=	PARTER (kondygnacja 2)			
wo=9	1	1,50*2*3						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3)			
wo=9	1	1,50*2*3						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=15	1	1,50*2*5						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=6	1	1,50*2*2						

[ELEMENT 1]
na=POSADZKI
wa=0
kn=0	0	0
id=705
nu=6

[ELEMENT 2]
na=P01 (hol, sala obsługi)09
wa=0
kn=0	0	0
id=706
nu=6.1

[POZYCJA]
id=707
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 7cm Styropian EPS100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=589.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=589.37	1	589,37						

[POZYCJA]
id=713
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3cm Styropian EPS o sztywności dynamicznej s' < 20 MN/m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=589.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=589.37	1	#p107						

[POZYCJA]
id=719
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=589.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=589.37	1	#p107						

[POZYCJA]
id=725
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:6009171,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=589.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=589.37	1	#p107						

[POZYCJA]
id=4149
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Płyty gresowe na kleju, format 64,2 x 23,8 cm, stopień antypoślizgowości R9, wykończenie półmatowe, w kolorze jednolitej jasnej szarości (zbliżony do NCS S 2000 N), fuga 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=589.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=589.37	1	#p107						

[POZYCJA]
id=2730
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-06	2-02	1113-06		1
mpn=_1211
na=Listwy przypodłogowe anodowane aluminiowe o wysokości 6cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=111.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=111.6	1	111,6						

[ELEMENT 2]
na=P02 (sala konferencyjna duża)09
wa=0
kn=0	0	0
id=820
nu=6.2

[POZYCJA]
id=821
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 7cm Styropian EPS100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=171.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=171.47	1	171,47						

[POZYCJA]
id=827
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3cm Styropian EPS o sztywności dynamicznej s' < 20 MN/m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=171.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=171.47	1	#p113						

[POZYCJA]
id=833
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=171.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=171.47	1	#p113						

[POZYCJA]
id=839
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:7409171,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 74 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=171.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=171.47	1	#p113						

[POZYCJA]
id=864
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-03	2-02	1113-03		1
mpn=_1211
na=Wykładzina dywanowa igłowana, z rolki, kolor ciemno szary zbliżony do NCS S 8500-N
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=171.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-21

[PRZEDMIAR]
wo=171.47	1	#p113						

[POZYCJA]
id=2744
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-06	2-02	1113-06		1
mpn=_1211
na=Cokół z wykładziny igłowanej, wywinięty na ścianę 6cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=42.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-21

[PRZEDMIAR]
wo=42.7	1	42,7						

[ELEMENT 2]
na=P03  (biura, sala szkoleniowa)09
wa=0
kn=0	0	0
id=742
nu=6.3

[POZYCJA]
id=743
pd=						1
mpn=_1211
na=Wykonanie i montaż systemowej podłogi podniesionej monolitycznej z wykorzystaniem samopoziomującego, płynnego jastrychu anhydrytowego gr. 3,5cm; Konstrukcja podłogi podniesionej – słupki ze stali ocynkowanej, o regulowanej wysokości, mocowane klejem do podłoża, o siatce rozstawu 600 x 600 cm; Płyta szalunkowa gr. 1,8cm gk obustronnie wzmocniona włóknem szklanym; Warstwa rozdzielająca z papieru parafinowego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=3684.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-22

[PRZEDMIAR]
wo=3684.75	1	3684,75						

[POZYCJA]
id=814
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-03	2-02	1113-03		1
mpn=_1211
na=Wykładzina dywanowa igłowana, z rolki, kolor ciemno szary zbliżony do NCS S 8500-N
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=3684.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-21

[PRZEDMIAR]
wo=3684.75	1	#p119						

[POZYCJA]
id=2737
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-06	2-02	1113-06		1
mpn=_1211
na=Cokół z wykładziny igłowanej, wywinięty na ścianę 6cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=2761.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-21

[PRZEDMIAR]
wo=2761.8	1	2761,8						

[ELEMENT 2]
na=P04 (korytarz biurowy)09
wa=0
kn=0	0	0
id=870
nu=6.4

[POZYCJA]
id=871
pd=						1
mpn=_1211
na=Wykonanie i montaż systemowej podłogi podniesionej monolitycznej z wykorzystaniem samopoziomującego, płynnego jastrychu anhydrytowego gr. 3,5cm; Konstrukcja podłogi podniesionej – słupki ze stali ocynkowanej, o regulowanej wysokości, mocowane klejem do podłoża, o siatce rozstawu 600 x 600 cm; Płyta szalunkowa gr. 1,8cm gk obustronnie wzmocniona włóknem szklanym; Warstwa rozdzielająca z papieru parafinowego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1586.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-22

[PRZEDMIAR]
wo=1586.1	1	1586,10						

[POZYCJA]
id=879
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Płyty gresowe na kleju, format 60 x 60 cm, stopień antypoślizgowości R9, kolor jasno szary zbliżony do NCS S 2000-N, fuga 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1586.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=1586.1	1	#p122						

[POZYCJA]
id=2751
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-06	2-02	1113-06		1
mpn=_1211
na=Listwy przypodłogowe anodowane aluminiowe o wysokości 6cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1338.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=1338.7	1	1338,7						

[ELEMENT 2]
na=P05 (korytarz, pom. pomocniczne)09
wa=0
kn=0	0	0
id=894
nu=6.5

[POZYCJA]
id=895
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 7cm Styropian EPS100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=70.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=70.4	1	70,40						

[POZYCJA]
id=901
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3cm Styropian EPS o sztywności dynamicznej s' < 20 MN/m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=70.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=70.4	1	#p125						

[POZYCJA]
id=907
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=70.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=70.4	1	#p125						

[POZYCJA]
id=913
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:6009171,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=70.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=70.4	1	#p125						

[POZYCJA]
id=936
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Płyty gresowe na kleju, format 60 x 60 cm, stopień antypoślizgowości R9, kolor jasno szary zbliżony do NCS S 2000-N, fuga 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=70.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=70.4	1	#p125						

[POZYCJA]
id=2757
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-06	2-02	1113-06		1
mpn=_1211
na=Listwy przypodłogowe anodowane aluminiowe o wysokości 6cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=103.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=103.2	1	103,2						

[ELEMENT 2]
na=P06 (korytarz w piwnicy, pom. pomocnicze)09
wa=0
kn=0	0	0
id=944
nu=6.6

[POZYCJA]
id=5719
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=51.723
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=51.723	1	#p138*0,25						

[POZYCJA]
id=5723
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=20.689
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=20.689	1	#p138*0,10						

[POZYCJA]
id=5727
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-02	2-02	0616-02		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=206.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=206.89	1	#p138						

[POZYCJA]
id=5733
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8cm Styropian EPS100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=206.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
ko=	PARTER			
wo=206.89	1	#p138						

[POZYCJA]
id=5739
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=206.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=206.89	1	#p138						

[POZYCJA]
id=5745
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:15009171,101211
na=Płyta posadzki żelbetowa grubości 150 mm zatarte na gładko
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=206.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=206.89	1	#p138						

[POZYCJA]
id=5754
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-09	2	0105-09		1
mpn=_1211
na=Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - siatka 2x #8/100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=3.596
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=3.596	1	#p136*7,90*2*1,1/1000						

[POZYCJA]
id=972
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Płyty gresowe na kleju, format 60 x 60 cm, stopień antypoślizgowości R9, kolor jasno szary zbliżony do NCS S 2000-N, fuga 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=206.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=206.89	1	206,89						

[POZYCJA]
id=2763
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-06	2-02	1113-06		1
mpn=_1211
na=Listwy przypodłogowe anodowane aluminiowe o wysokości 6cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=220.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=220.6	1	220,6						

[ELEMENT 2]
na=P07 (klatki schodowe - biegi i spoczniki na półpiętrach)09
wa=0
kn=0	0	0
id=988
nu=6.7

[POZYCJA]
id=1016
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Płyty gresowe na kleju, format 60 x 60 cm, stopień antypoślizgowości R11, kolor jasno szary zbliżony do NCS S 2000-N, barwione w masie, fuga 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=66.866
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=150.62	1	150,62						
wo=-83.754	1	-#p141a						

[POZYCJA]
id=1398
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1120-05	0-12	1120-05		1
mpn=_1211
na=Okładziny schodów z płytek - płyty gresowe na kleju, format 60 x 60 cm, stopień antypoślizgowości R11, kolor jasno szary zbliżony do NCS S 2000-N, barwione w masie, fuga 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=136.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
ko=	stopnie - klatka schodowa 01			
wo=9.072	1	1,35*0,28*12*2						
wo=10.935	1	1,35*0,27*15*2						
wo=26.244	1	1,35*0,27*12*6						
ko=	stopnie - klatka schodowa 02			
wo=9.072	1	1,35*0,28*12*2						
wo=10.935	1	1,35*0,27*15*2						
wo=17.496	1	1,35*0,27*12*4						
scn=83.754	1						
ko=	podstopnice - klatka schodowa 01			
wo=5.508	1	1,35*0,17*12*2						
wo=6.885	1	1,35*0,17*15*2						
wo=16.524	1	1,35*0,17*12*6						
ko=	podstopnice - klatka schodowa 02			
wo=5.508	1	1,35*0,17*12*2						
wo=6.885	1	1,35*0,17*15*2						
wo=11.016	1	1,35*0,17*12*4						
scn=52.326	1						

[POZYCJA]
id=2769
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-06	2-02	1113-06		1
mpn=_1211
na=Listwy przypodłogowe anodowane aluminiowe o wysokości 6cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=92.59
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
ko=	stopnie - klatka schodowa 01			
wo=21.6	1	(0,17+0,28)*12*4						
wo=6.75	1	(0,17+0,28)*15						
ko=	spoczniki - klatka schodowa 01			
wo=22.95	1	(1,74+2,85)*5						
ko=	stopnie - klatka schodowa 02			
wo=16.2	1	(0,17+0,28)*12*3						
wo=6.75	1	(0,17+0,28)*15						
ko=	spoczniki - klatka schodowa 02			
wo=13.35	1	(2,85+1,60)*3						
wo=4.99	1	(2,85+2,14)						

[ELEMENT 2]
na=P08 (klatki schodowe - spoczniki na poziomie kondygnacji 01)09
wa=0
kn=0	0	0
id=1024
nu=6.8

[POZYCJA]
id=5759
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=12.113
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=12.113	1	#p150*0,25						

[POZYCJA]
id=5763
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=4.845
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=4.845	1	#p150*0,10						

[POZYCJA]
id=5767
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-02	2-02	0616-02		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=48.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=48.45	1	#p150						

[POZYCJA]
id=5773
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8cm Styropian EPS100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=48.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=48.45	1	#p150						

[POZYCJA]
id=5779
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=48.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=48.45	1	#p150						

[POZYCJA]
id=5785
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:15009171,101211
na=Płyta posadzki żelbetowa grubości 150 mm zatarte na gładko
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=48.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=48.45	1	#p150						

[POZYCJA]
id=5794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-09	2	0105-09		1
mpn=_1211
na=Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - siatka 2x #8/100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=0.842
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=0.842	1	#p148*7,90*2*1,1/1000						

[POZYCJA]
id=1060
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Płyty gresowe na kleju, format 60 x 60 cm, stopień antypoślizgowości R11, kolor jasno szary zbliżony do NCS S 2000-N, barwione w masie, fuga 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=48.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=48.45	1	48,45						

[POZYCJA]
id=2775
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-06	2-02	1113-06		1
mpn=_1211
na=Listwy przypodłogowe anodowane aluminiowe o wysokości 6cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=47.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=47.4	1	47,4						

[ELEMENT 2]
na=P09 (klatki schodowe - spoczniki na poziomie kondygnacji 02-06)09
wa=0
kn=0	0	0
id=1068
nu=6.9

[POZYCJA]
id=1069
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 7cm Styropian EPS100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=65.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=65.94	1	65,94						

[POZYCJA]
id=1075
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3cm Styropian EPS o sztywności dynamicznej s' < 20 MN/m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=65.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=65.94	1	#p152						

[POZYCJA]
id=1081
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=65.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=65.94	1	#p152						

[POZYCJA]
id=1087
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:6009171,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=65.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=65.94	1	#p152						

[POZYCJA]
id=1096
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Płyty gresowe na kleju, format 60 x 60 cm, stopień antypoślizgowości R11, kolor jasno szary zbliżony do NCS S 2000-N, barwione w masie, fuga 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=65.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=65.94	1	#p152						

[POZYCJA]
id=2781
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-06	2-02	1113-06		1
mpn=_1211
na=Listwy przypodłogowe anodowane aluminiowe o wysokości 6cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=89.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=89.7	1	89,7						

[ELEMENT 2]
na=P10 (wc, pomieszczenia socjalne)09
wa=0
kn=0	0	0
id=1112
nu=6.10

[POZYCJA]
id=1113
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 7cm Styropian EPS100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=365.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=365.96	1	365,96						

[POZYCJA]
id=1119
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3cm Styropian EPS o sztywności dynamicznej s' < 20 MN/m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=365.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=365.96	1	#p158						

[POZYCJA]
id=1125
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=365.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=365.96	1	#p158						

[POZYCJA]
id=1131
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:6009171,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=365.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=365.96	1	#p158						

[POZYCJA]
id=4308
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=365.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=365.96	1	#p158						

[POZYCJA]
id=1140
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Płyty gresowe na kleju, format 60 x 60 cm, stopień antypoślizgowości R10, kolor jasno szary zbliżony do NCS S 2000-N, fuga 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=365.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=365.96	1	#p158						

[POZYCJA]
id=2787
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-06	2-02	1113-06		1
mpn=_1211
na=Listwy przypodłogowe anodowane aluminiowe o wysokości 6cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=493
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=493	1	493,0						

[ELEMENT 2]
na=P11 (wc, pomieszczenia socjalne na kondygnacji 01)09
wa=0
kn=0	0	0
id=1148
nu=6.11

[POZYCJA]
id=5799
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=23.968
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=23.968	1	#p173*0,25						

[POZYCJA]
id=5803
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=9.587
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=9.587	1	#p173*0,10						

[POZYCJA]
id=5807
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-02	2-02	0616-02		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=95.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=95.87	1	#p173						

[POZYCJA]
id=5813
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8cm Styropian EPS100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=95.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
ko=	PIWNICA -1			
wo=95.87	1	#p173						

[POZYCJA]
id=5819
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=95.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=95.87	1	#p173						

[POZYCJA]
id=5825
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:15009171,101211
na=Płyta posadzki żelbetowa grubości 150 mm zatarte na gładko
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=95.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=95.87	1	#p173						

[POZYCJA]
id=5834
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-09	2	0105-09		1
mpn=_1211
na=Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - siatka 2x #8/100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=1.666
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=1.666	1	#p170*7,90*2*1,1/1000						

[POZYCJA]
id=5839
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=95.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=95.87	1	#p173						

[POZYCJA]
id=1176
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Płyty gresowe na kleju, format 60 x 60 cm, stopień antypoślizgowości R10, kolor jasno szary zbliżony do NCS S 2000-N, fuga 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=95.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=95.87	1	95,87						

[POZYCJA]
id=2793
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-06	2-02	1113-06		1
mpn=_1211
na=Listwy przypodłogowe anodowane aluminiowe o wysokości 6cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=108.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=108.7	1	108,7						

[ELEMENT 2]
na=P12 (archiwa z regałami przesuwnymi)09
wa=0
kn=0	0	0
id=1192
nu=6.12

[POZYCJA]
id=1193
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8cm Styropian EPS100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=233.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=233.66	1	233,66						

[POZYCJA]
id=1205
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=233.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=233.66	1	#p175						

[POZYCJA]
id=1211
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:9509171,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 95 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=233.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=233.66	1	#p175						

[POZYCJA]
id=1236
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1116-01	2-02	1116-01		1
mpn=_1211
na=Powłoka na bazie żywicy epoksydowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=233.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-20

[PRZEDMIAR]
wo=233.66	1	#p175						

[ELEMENT 2]
na=P13 (archiwa z regałami przesuwnymi na kondygnacji 01)09
wa=0
kn=0	0	0
id=1245
nu=6.13

[POZYCJA]
id=5844
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=70.763
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=70.763	1	#p186*0,25						

[POZYCJA]
id=5848
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=28.305
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=28.305	1	#p186*0,10						

[POZYCJA]
id=5852
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-02	2-02	0616-02		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=283.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=283.05	1	#p186						

[POZYCJA]
id=5858
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 6cm Styropian EPS200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=283.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
ko=	PIWNICA -1			
wo=283.05	1	#p186						

[POZYCJA]
id=5864
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=283.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=283.05	1	#p186						

[POZYCJA]
id=5870
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:15009171,101211
na=Płyta posadzki żelbetowa grubości 150 mm zatarte na gładko
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=283.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=283.05	1	#p186						

[POZYCJA]
id=5879
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-09	2	0105-09		1
mpn=_1211
na=Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - siatka 2x #8/100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=4.919
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=4.919	1	#p184*7,90*2*1,1/1000						

[POZYCJA]
id=3349
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1116-01	2-02	1116-01		1
mpn=_1211
na=Powłoka na bazie żywicy epoksydowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=283.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-20

[PRZEDMIAR]
wo=283.05	1	283,05						

[ELEMENT 2]
na=P14 (wentylatorownie, trafostacja)09
wa=0
kn=0	0	0
id=1275
nu=6.14

[POZYCJA]
id=5884
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=14.655
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=14.655	1	#p194*0,25						

[POZYCJA]
id=5888
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=5.862
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=5.862	1	#p194*0,10						

[POZYCJA]
id=5892
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-02	2-02	0616-02		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=58.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=58.62	1	#p194						

[POZYCJA]
id=5898
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8cm Styropian EPS100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=58.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
ko=	PIWNICA -1			
wo=58.62	1	#p194						

[POZYCJA]
id=5904
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=58.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=58.62	1	#p194						

[POZYCJA]
id=5910
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:15009171,101211
na=Płyta posadzki żelbetowa grubości 150 mm zatarte na gładko
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=58.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=58.62	1	#p194						

[POZYCJA]
id=5919
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-09	2	0105-09		1
mpn=_1211
na=Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - siatka 2x #8/100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=1.019
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=1.019	1	#p192*7,90*2*1,1/1000						

[POZYCJA]
id=3355
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1116-01	2-02	1116-01		1
mpn=_1211
na=Powłoka na bazie żywicy epoksydowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=58.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-20

[PRZEDMIAR]
wo=58.62	1	58,62						

[ELEMENT 2]
na=P15 (garaż, trafo)09
wa=0
kn=0	0	0
id=1313
nu=6.15

[POZYCJA]
id=5924
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=668.208
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=668.208	1	#p200*0,25						

[POZYCJA]
id=5928
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=267.283
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=267.283	1	#p200*0,10						

[POZYCJA]
id=5932
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-02	2-02	0616-02		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=2672.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=2672.83	1	#p200						

[POZYCJA]
id=5938
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:15009171,101211
na=Płyta posadzki żelbetowa grubości 150 mm zatarte na gładko
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=2672.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=2672.83	1	#p200						

[POZYCJA]
id=5947
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-09	2	0105-09		1
mpn=_1211
na=Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - siatka 2x #8/100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=46.454
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=46.454	1	#p198*7,90*2*1,1/1000						

[POZYCJA]
id=1323
pd=						1
mpn=135:0:9509171,101211
na=Środek gruntujący do systemów otwartych dla dyfuzji pary na bazie żywicy epoksydowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=2672.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-20

[PRZEDMIAR]
wo=2672.83	1	2672,83						

[ELEMENT 2]
na=P16 (pomieszczenia IT/EI)09
wa=0
kn=0	0	0
id=1333
nu=6.16

[POZYCJA]
id=1334
pd=						1
mpn=_1211
na=Wykonanie i montaż systemowej podłogi podniesionej monolitycznej z wykorzystaniem samopoziomującego, płynnego jastrychu anhydrytowego gr. 3,5cm; Konstrukcja podłogi podniesionej – słupki ze stali ocynkowanej, o regulowanej wysokości, mocowane klejem do podłoża, o siatce rozstawu 600 x 600 cm; Płyta szalunkowa gr. 1,8cm gk obustronnie wzmocniona włóknem szklanym; Warstwa rozdzielająca z papieru parafinowego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=27.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-22

[PRZEDMIAR]
wo=27.78	1	27,78						

[ELEMENT 2]
na=P17 (serwerownie)09
wa=0
kn=0	0	0
id=1344
nu=6.17

[POZYCJA]
id=1345
pd=						1
mpn=_1211
na=Wykonanie i montaż systemowej podłogi podniesionej; Konstrukcja wsporcza - wolnostojące wsporniki stalowe o płynnie regulowanej wysokości, wykonane z przeprofilowanych blach, spawane i cynkowane galwanicznie o grubości powłoki > 8 µm; Płyta siarczanowo-wapniowa o gęstości > 1500kg/m3, o wymiarach 600x600x36mm, wierzch i spód płyty bez aplikacji, krawędzie łączone metodą  „pióro-wpust”
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=81.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-22

[PRZEDMIAR]
ko=	PIETRO +3			
wo=81.26	1	81,26						

[ELEMENT 2]
na=P18 (wycieraczka)09
wa=0
kn=0	0	0
id=1347
nu=6.18

[POZYCJA]
id=5952
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=3.229
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=3.229	1	#p210*0,25						

[POZYCJA]
id=5956
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=1.292
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=1.292	1	#p210*0,10						

[POZYCJA]
id=5960
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-02	2-02	0616-02		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=12.915
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=12.915	1	#p210						

[POZYCJA]
id=5966
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8cm Styropian EPS100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=12.915
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
ko=	PIWNICA -1			
wo=12.915	1	#p210						

[POZYCJA]
id=5972
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=12.915
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=12.915	1	#p210						

[POZYCJA]
id=5978
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:15009171,101211
na=Płyta posadzki żelbetowa grubości 150 mm zatarte na gładko
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=12.915
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=12.915	1	#p210						

[POZYCJA]
id=5987
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-09	2	0105-09		1
mpn=_1211
na=Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - siatka 2x #8/100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=0.224
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=0.224	1	#p208*7,90*2*1,1/1000						

[POZYCJA]
id=1375
pd=						1
mpn=121,0:2,0911
na=Wycieraczka wewnętrzna systemowa (w profilach aluminiowych z wkładem tekstylnym, kolor szary)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=12.915
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=12.915	1	20,29-7,375						

[ELEMENT 2]
na=P20 (pomieszcenie na odpady)09
wa=0
kn=0	0	0
id=2176
nu=6.19

[POZYCJA]
id=2177
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 7cm Styropian EPS100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=18.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	18,90						

[POZYCJA]
id=2183
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3cm Styropian EPS o sztywności dynamicznej s' < 20 MN/m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=18.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	#p211						

[POZYCJA]
id=2189
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=18.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	#p211						

[POZYCJA]
id=2195
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:7509171,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 75 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=18.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	#p211						

[POZYCJA]
id=4752
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1116-01	2-02	1116-01		1
mpn=_1211
na=Powłoka na bazie żywicy epoksydowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=18.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-20

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	#p211						

[ELEMENT 2]
na=P21 (wycieraczka)09
wa=0
kn=0	0	0
id=5992
nu=6.20

[POZYCJA]
id=5993
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 7cm Styropian EPS100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=7.375
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=7.375	1	7,375						

[POZYCJA]
id=5999
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3cm Styropian EPS o sztywności dynamicznej s' < 20 MN/m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=7.375
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=7.375	1	#p216						

[POZYCJA]
id=6005
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=7.375
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-18

[PRZEDMIAR]
wo=7.375	1	#p216						

[POZYCJA]
id=6011
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:6009171,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=7.375
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=7.375	1	#p216						

[POZYCJA]
id=6026
pd=						1
mpn=121,0:2,0911
na=Wycieraczka wewnętrzna systemowa (w profilach aluminiowych z wkładem tekstylnym, kolor szary)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=7.375
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=7.375	1	#p216						

[ELEMENT 1]
na=DACHY
wa=0
kn=0	0	0
id=1537
nu=7

[ELEMENT 2]
na=D01 + D02 dach zielony budynku i taras na dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=1538
nu=7.1

[POZYCJA]
id=1700
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-03	2-02	0616-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa z klejeniem zakładów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=773.614
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=678.23	1	678,23						
scn=678.23	1						
ko=	wywinięcie na attykę			
wo=95.384	1	(137,11-11,28-6,60)*0,80						
scn=95.384	1						

[POZYCJA]
id=1718
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-02	AT-09	0201-02		1
mpn=1211
na=Płyta styropianowa EPS100 na kleju, uszczelniona pianką niskorozprężającą w spadku 1,5%, min. gr. 22 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=678.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=678.23	1	#p221A						

[POZYCJA]
id=2684
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-03	AT-40	0421-03		1
mpn=121,0:0,092,0:1,0911
na=Ułożenie izolacji pionowej ze styropianu EPS100 gr. 5cm klejonych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=95.384
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=95.384	1	(137,11-11,28-6,60)*0,80						

[POZYCJA]
id=2699
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0515-04	2-02	0515-04		1
mpn=1211
na=Założenie obróbki blacharskiej izolacji pionowej na attyce
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=112.66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=112.66	1	9,16+57,00+13,30+33,20						

[POZYCJA]
id=1724
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-03	AT-09	0201-03		1
mpn=1211
na=Antykorzenna papa wierzchniego krycia na papie podkładowej samoprzylepnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=749.768
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=678.23	1	#p221A						
ko=	wywinięcie na attykę			
wo=71.538	1	(137,11-11,28-6,60)*0,60						

[POZYCJA]
id=1732
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-01	AT-09	0202-01		1
mpn=1211
na=Mata chłonno-ochronna poliestrowo-polietylenowa; pojemność wodna ok. 5 l/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=678.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=678.23	1	#p221A						

[POZYCJA]
id=1745
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-02	AT-09	0202-02		1
mpn=1211
na=Drenaż z polietylenu, magazynujący wodę, napowietrzający oraz w celu dyfuzji wysokość ok. 40 mm z wypełnieniem kruszywem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=678.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=678.23	1	#p221a						

[POZYCJA]
id=1751
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-01	AT-09	0202-01		1
mpn=1211
na=Włóknina filtracyjna z polipropylenu, przepustowość wodna Q = ok. 70l/m2 (przy kolumnie wody 100 mm); klasa wytrzymałości 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=678.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=678.23	1	#p221a						

[POZYCJA]
id=1757
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0203-01 + KNR AT-09 0203-02	AT-09	0203-01 + KNR AT-09 0203-02		1
mpn=1211
na=Substrat ekstensywny gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=492.725
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=678.23	1	#p221A						
wo=-65.505	1	-#p230*0,50						
wo=-120	1	-120,00<taras drewniany>						

[POZYCJA]
id=1774
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0203-03 + KNR AT-09 0203-04	AT-09	0203-03 + KNR AT-09 0203-04		1
mpn=1211
na=Opaska ze żwiru gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=131.01
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=131.01	1	137,11-4,50-1,60						

[POZYCJA]
id=1784
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0408-01	2-21	0408-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Maty wegetacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=492.725
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=492.725	1	#p229						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6041
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-06	2-31	0502-06		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	1	0	0	0	0	0
nu=228'
ob=23.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=23.4	1	23,40						

[ELEMENT 2]
na=D03 dach zielony nad garażem
wa=0
kn=0	0	0
id=1540
nu=7.2

[POZYCJA]
id=1844
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01 1102-03 	2-02	1102-01	 1102-03 	1
mpn=135:0:7009171,101211
na=Wylewka betonowa w spadku 1 - 1,5%, min. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=723.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=723.88	1	723,88						

[POZYCJA]
id=1899
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Folia poślizgowa PE 0,2 - w obszarze 2 m od fasady budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=143.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=143.73	1	143,73						

[POZYCJA]
id=4227
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Płyta styropianowa EPS 200 gr. 12 cm w obszarze 2 m od fasady budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=143.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=143.73	1	#p234						

[POZYCJA]
id=1803
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-03	AT-09	0201-03		1
mpn=1211
na=Antykorzenna papa wierzchniego krycia na papie podkładowej samoprzylepnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=723.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=723.88	1	#p233						

[POZYCJA]
id=1811
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-01	AT-09	0202-01		1
mpn=1211
na=Mata chłonno-ochronna poliestrowo-polietylenowa; pojemność wodna ok. 5 l/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=723.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=723.88	1	#p233						

[POZYCJA]
id=1817
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-02	AT-09	0202-02		1
mpn=1211
na=Drenaż plastikowy ABS wypełniony drobnym kruszywem (np. żwir płukany 2/8 lub 4/10), pojemność wodna ok. 27 l/m2, wysokość 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=723.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=723.88	1	#p233						

[POZYCJA]
id=1824
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-01	AT-09	0202-01		1
mpn=1211
na=Włóknina filtracyjna z polipropylenu, przepustowość wodna Q = ok. 70l/m2 (przy kolumnie wody 100 mm); klasa wytrzymałości 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=723.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=723.88	1	#p233						

[ELEMENT 2]
na=D04 dach zielony nad garażem ocieplony
wa=0
kn=0	0	0
id=1544
nu=7.3

[POZYCJA]
id=5198
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Folia poślizgowa PE 0,2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=365.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=365.4	1	365,40						

[POZYCJA]
id=5204
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Płyta styropianowa EPS 200 gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=365.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=365.4	1	#p240						

[POZYCJA]
id=1905
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Klin ze styropianu EPS 100 w spadku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=365.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=365.4	1	#p240						

[POZYCJA]
id=1860
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-03	AT-09	0201-03		1
mpn=1211
na=Antykorzenna papa wierzchniego krycia na papie podkładowej samoprzylepnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=365.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=365.4	1	#p240						

[POZYCJA]
id=1868
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-01	AT-09	0202-01		1
mpn=1211
na=Mata chłonno-ochronna poliestrowo-polietylenowa; pojemność wodna ok. 5 l/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=365.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=365.4	1	#p240						

[POZYCJA]
id=1874
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-02	AT-09	0202-02		1
mpn=1211
na=Drenaż plastikowy ABS wypełniony drobnym kruszywem (np. żwir płukany 2/8 lub 4/10), pojemność wodna ok. 27 l/m2, wysokość 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=365.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=365.4	1	#p240						

[POZYCJA]
id=1881
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-01	AT-09	0202-01		1
mpn=1211
na=Włóknina filtracyjna z polipropylenu, przepustowość wodna Q = ok. 70l/m2 (przy kolumnie wody 100 mm); klasa wytrzymałości 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=365.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=365.4	1	#p240						

[ELEMENT 2]
na=D05 dach nad garażem - taras drewniany
wa=0
kn=0	0	0
id=5210
nu=7.4

[POZYCJA]
id=5211
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01 1102-03 	2-02	1102-01	 1102-03 	1
mpn=135:0:10009171,101211
na=Wylewka betonowa w spadku 1 - 1,5%, min. 7 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=138.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=138.65	1	138,65						

[POZYCJA]
id=5246
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Folia poślizgowa PE 0,2 - w obszarze 2 m od fasady budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=51.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=51.44	1	51,44						

[POZYCJA]
id=5252
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Płyta styropianowa EPS 200 gr. 12 cm w obszarze 2 m od fasady budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=51.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=51.44	1	#p248						

[POZYCJA]
id=5219
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-03	AT-09	0201-03		1
mpn=1211
na=Antykorzenna papa wierzchniego krycia na papie podkładowej samoprzylepnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=138.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=138.65	1	#p247						

[POZYCJA]
id=5227
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-01	AT-09	0202-01		1
mpn=1211
na=Mata chłonno-ochronna poliestrowo-polietylenowa; pojemność wodna ok. 5 l/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=138.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=138.65	1	#p247						

[POZYCJA]
id=5233
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-02	AT-09	0202-02		1
mpn=1211
na=Drenaż plastikowy ABS wypełniony drobnym kruszywem (np. żwir płukany 2/8 lub 4/10), pojemność wodna ok. 27 l/m2, wysokość 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=138.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=138.65	1	#p247						

[POZYCJA]
id=5240
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-01	AT-09	0202-01		1
mpn=1211
na=Wzmocniona włóknina filtracyjna z polipropylenu, odporna na duże naprężenia i odkształcena, klasa wytrzymałości 3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=138.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=138.65	1	#p247						

[ELEMENT 2]
na=D06 dach ciągi piesze i jezdne do ok. 7,5 t ocieplony
wa=0
kn=0	0	0
id=1548
nu=7.5

[POZYCJA]
id=1998
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Folia poślizgowa PE 0,2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=379.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=379.63	1	379,63						

[POZYCJA]
id=2004
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=klin ze styropianu EPS 100 w spadku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=379.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=379.63	1	#p254						

[POZYCJA]
id=4233
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=płyta styropianowa EPS 200 gr. 15 cm ułożona szczelnie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=379.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=379.63	1	#p254						

[POZYCJA]
id=1971
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-03	AT-09	0201-03		1
mpn=1211
na=Antykorzenna papa wierzchniego krycia na papie podkładowej samoprzylepnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=379.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=379.63	1	#p254						

[POZYCJA]
id=1979
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-01	AT-09	0202-01		1
mpn=1211
na=Mata chłonno-ochronna poliestrowo-polietylenowa; pojemność wodna ok. 5 l/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=379.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=379.63	1	#p254						

[POZYCJA]
id=1985
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-02	AT-09	0202-02		1
mpn=1211
na=Drenaż plastikowy ABS wypełniony drobnym kruszywem (np. żwir płukany 2/8 lub 4/10), pojemność wodna ok. 27 l/m2, wysokość 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=379.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=379.63	1	#p254						

[POZYCJA]
id=1992
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-01	AT-09	0202-01		1
mpn=1211
na=Wzmocniona włóknina filtracyjna z polipropylenu, odporna na duże naprężenia i odkształcena, klasa wytrzymałości 3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=379.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=379.63	1	#p254						

[ELEMENT 2]
na=D07 dach budynku biała membrana
wa=0
kn=0	0	0
id=1554
nu=7.6

[POZYCJA]
id=2116
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0301-04	AT-27	0301-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży poziomych pod membrany samoprzylepne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=1356.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=1157.75	1	1166,33-8,58						
scn=1157.75	1						
ko=	wywinięcie na attykę i cokoły			
wo=198.88	1	(264-8,90-6,50)*0,80						
scn=198.88	1						

[POZYCJA]
id=2120
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0305-01	AT-27	0305-01		1
mpn=1211
na=Paroizolacja z samoprzylepnej papy paroizolacyjnej z wkładką aluminiową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=1356.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=1356.63	1	#p261						

[POZYCJA]
id=2124
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-02	AT-09	0201-02		1
mpn=1211
na=Płyta styropianowa EPS100 na kleju, uszczelniona pianką niskorozprężającą w spadku 1,5%, min. gr. 22 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=1157.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=1157.75	1	#p261A						

[POZYCJA]
id=2689
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-03	AT-40	0421-03		1
mpn=121,0:0,092,0:1,0911
na=Ułożenie izolacji pionowej ze styropianu EPS100 gr. 5cm klejonych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=149.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=149.16	1	(264-8,90-6,50)*0,60						

[POZYCJA]
id=2693
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0515-04	2-02	0515-04		1
mpn=1211
na=Założenie obróbki blacharskiej izolacji pionowej na attyce
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=200.67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=200.67	1	36,15+56,90+32,0+33,18+23,04+19,40						

[POZYCJA]
id=2130
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0305-01	AT-27	0305-01		1
mpn=1211
na=Wodoszczelna membrana dachowa w kolorze białym NRO, mocowana wg wytycznych producenta
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=1505.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=1356.63	1	#p261						
ko=	wywinięcie na attykę i cokoły			
wo=149.16	1	(264-8,90-6,50)*0,60						

[ELEMENT 2]
na=D08 dach ciągi piesze i jezdne do ok. 7,5 t
wa=0
kn=0	0	0
id=1546
nu=7.7

[POZYCJA]
id=1911
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01 1102-03 	2-02	1102-01	 1102-03 	1
mpn=135:0:10009171,101211
na=Wylewka betonowa w spadku 1 - 1,5%, min. 7 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-19

[PRZEDMIAR]
wo=89	1	89						

[POZYCJA]
id=5258
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Folia poślizgowa PE 0,2 - w obszarze 2 m od fasady budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=5264
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Płyta styropianowa EPS 200 gr. 12 cm w obszarze 2 m od fasady budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p268						

[POZYCJA]
id=1931
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-03	AT-09	0201-03		1
mpn=1211
na=Antykorzenna papa wierzchniego krycia na papie podkładowej samoprzylepnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=89	1	#p267						

[POZYCJA]
id=1939
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-01	AT-09	0202-01		1
mpn=1211
na=Mata chłonno-ochronna poliestrowo-polietylenowa; pojemność wodna ok. 5 l/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=89	1	#p267						

[POZYCJA]
id=1945
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-02	AT-09	0202-02		1
mpn=1211
na=Drenaż plastikowy ABS wypełniony drobnym kruszywem (np. żwir płukany 2/8 lub 4/10), pojemność wodna ok. 27 l/m2, wysokość 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=89	1	#p267						

[POZYCJA]
id=1952
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0202-01	AT-09	0202-01		1
mpn=1211
na=Wzmocniona włóknina filtracyjna z polipropylenu, odporna na duże naprężenia i odkształcena, klasa wytrzymałości 3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=89	1	#p267						

[ELEMENT 1]
na=ŚCIANY G-K
wa=0
kn=0	0	0
id=1406
nu=8

[POZYCJA]
id=1421
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-06	2-02	2003-06		1
mpn=_1211
na=SW01 - Ściany z płyt G-K gr. 15cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=5868.467
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-14

[PRZEDMIAR]
ko=	PARTER (kondygnacja 2)			
wo=1299.703	1	267,98*4,85						
wo=-56.115	1	-0,90*2,15*29						
wo=-3.806	1	-1,77*2,15						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3)			
wo=1638.945	1	425,70*3,85						
wo=-75.465	1	-0,90*2,15*39						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=1624.97	1	422,07*3,85						
wo=-77.4	1	-0,90*2,15*40						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=1598.905	1	415,30*3,85						
wo=-81.27	1	-0,90*2,15*42						

[POZYCJA]
id=1476
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-11	2-02	2003-11		1
mpn=_1211
na=SW03 - Ściany z płyt G-K gr. 25cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=1065.658
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=2	
nsn=05_ST_AW_KW-14

[PRZEDMIAR]
ko=	PARTER (kondygnacja 2)			
wo=229.308	1	47,28*4,85						
wo=-13.545	1	-0,90*2,15*7						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3)			
wo=309.81	1	80,47*3,85						
wo=-38.7	1	-0,90*2,15*20						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=329.06	1	85,47*3,85						
wo=-34.83	1	-0,90*2,15*18						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=329.06	1	85,47*3,85						
wo=-44.505	1	-0,90*2,15*23						

[POZYCJA]
id=5111
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-09	2-02	2003-09		1
mpn=_1211
na=SW04 - Ściany z płyt G-K gr. 12,5cm szachty
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=80.049
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-14

[PRZEDMIAR]
ko=	PARTER (kondygnacja 2)			
wo=18.333	1	3,78*4,85						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=35.497	1	9,22*3,85						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=26.219	1	6,81*3,85						

[POZYCJA]
id=1490
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-04	2-02	2003-04		1
mpn=_1211
na=SW05 - Ściany z płyt G-K gr. 10cm; do pomieszczeń mokrych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=30.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-14

[PRZEDMIAR]
ko=	PARTER (kondygnacja 2)			
wo=11.301	1	2,33*4,85						
wo=-1.926	1	-0,90*2,14*1						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3)			
wo=8.971	1	2,33*3,85						
wo=-1.926	1	-0,90*2,14*1						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=8.971	1	2,33*3,85						
wo=-1.926	1	-0,90*2,14*1						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=8.971	1	2,33*3,85						
wo=-1.926	1	-0,90*2,14*1						

[POZYCJA]
id=1462
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-06	2-02	2003-06		1
mpn=_1211
na=SW06 - Ściany z płyt G-K gr. 15cm; do pomieszczeń mokrych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=489.955
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-14

[PRZEDMIAR]
ko=	KONDYGNACJA PODZIEMNA (kondygnacja 1)			
wo=5.436	1	2,14*2,54						
wo=12.98	1	4,40*2,95						
wo=-5.535	1	-0,90*2,05*3						
ko=	PARTER (kondygnacja 2)			
wo=208.793	1	43,05*4,85						
wo=-15.408	1	-0,90*2,14*8						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3)			
wo=81.62	1	21,20*3,85						
wo=-11.556	1	-0,90*2,14*6						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=111.958	1	29,08*3,85						
wo=-11.556	1	-0,90*2,14*6						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=124.779	1	32,41*3,85						
wo=-11.556	1	-0,90*2,14*6						

[POZYCJA]
id=1517
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-11	2-02	2003-11		1
mpn=_1211
na=SW07 - Ściany z płyt G-K gr. 20cm; do pomieszczeń mokrych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=100.798
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=2	
nsn=05_ST_AW_KW-14

[PRZEDMIAR]
ko=	KONDYGNACJA PODZIEMNA (kondygnacja 1)			
wo=19.964	1	7,86*2,54						
wo=18.585	1	6,30*2,95						
ko=	PARTER (kondygnacja 2)			
wo=42.729	1	8,81*4,85						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3)			
wo=0	1	0						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=19.52	1	5,07*3,85						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=0	1	0						

[POZYCJA]
id=5125
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-11	2-02	2003-11		1
mpn=_1211
na=SW08 - Ściany z płyt G-K gr. 25cm; do pomieszczeń mokrych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=399.551
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=2	
nsn=05_ST_AW_KW-14

[PRZEDMIAR]
ko=	PARTER (kondygnacja 2)			
wo=127.604	1	26,31*4,85						
wo=-9.63	1	-0,90*2,14*5						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3)			
wo=102.141	1	26,53*3,85						
wo=-9.63	1	-0,90*2,14*5						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=102.333	1	26,58*3,85						
wo=-7.704	1	-0,90*2,14*4						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=102.141	1	26,53*3,85						
wo=-7.704	1	-0,90*2,14*4						

[POZYCJA]
id=1407
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-09	2-02	2003-09		1
mpn=_1211
na=SW09 - Ściany z płyt G-K gr. 12,5cm szachty, do pomieszczeń mokrych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=215.549
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-14

[PRZEDMIAR]
ko=	PARTER (kondygnacja 2)			
wo=45.493	1	9,38*4,85						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3)			
wo=52.784	1	13,71*3,85						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=50.474	1	13,11*3,85						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=66.798	1	17,35*3,85						

[ELEMENT 1]
na=TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN
wa=0
kn=0	0	0
id=1573
nu=9

[POZYCJA]
id=5181
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2615-03	0-23	2615-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=W11 - Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej gr. 16cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy tynkarskiej z gotowej suchej mieszanki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=65.718
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-13

[PRZEDMIAR]
ko=	pom. 2.04.08 - Śmietnik			
wo=65.718	1	(5,00*2+3,55)*4,85						

[POZYCJA]
id=1556
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2615-03	0-23	2615-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=W11 - Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej gr. 12cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=610.094
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-13

[PRZEDMIAR]
wo=610.094	1	168,07*3,63						

[POZYCJA]
id=1574
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01 + KNR 0-23 2613-05 + KNR 0-23 2613-06	0-23	2613-01 + KNR 0-23 2613-05 + KNR 0-23 2613-06		1
mpn=1211
na=Ściana żelbetowa szachtów oddymiająch docieplona wełną mineralną gr. 14cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=453.778
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-15 

[PRZEDMIAR]
ko=	SZ05			
wo=226.083	1	(4,43*2+1,18*2)*20,15						
ko=	SZ03			
wo=227.695	1	(1,68*2+3,97*2)*20,15						

[POZYCJA]
id=2825
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2605-01	2-02	2605-01		1
mpn=1211
na=W04 - Okładzina akustyczna dźwiękochłonna z perforowanych płyt MDF, lakierowanych, trudno zapalna lub niezapalna B1 lub A2 zgodnie z DIN 4102, na podkonstrukcji systemowej, z wypełnieniem z wełny mineralnej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=172.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-15 

[PRZEDMIAR]
ko=	PARTER (kondygnacja 2) 			
ko=	2.01.03/2.04.10			
wo=36.38	1	36,38						
ko=	2.02.03/2.04.05			
wo=25.72	1	25,72						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3) 			
ko=	3.06.01,3.06.02/3.02.03			
wo=55.85	1	55,85						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
ko=	4.06.01/4.02.03			
wo=11.44	1	11,44						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
ko=	5.06.01/5.02.03			
wo=43.5	1	43,50						

[POZYCJA]
id=2854
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0108-03	9-03	0108-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=W02 - Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=2776.763
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-13

[PRZEDMIAR]
ko=	KONDYGNACJA PODZIEMNA (kondygnacja 1)			
wo=369.881	1	125,81*2,94						
ko=	PARTER (kondygnacja 2) 			
wo=671.725	1	138,50*4,85						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3) 			
wo=450.797	1	117,09*3,85						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=767.074	1	199,24*3,85						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=517.286	1	134,36*3,85						

[POZYCJA]
id=5370
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży przed wykonaniem okładzin
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=207.644
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-16 

[PRZEDMIAR]
wo=207.644	1	#p288+#p289						

[POZYCJA]
id=2230
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-07	AT-22	0204-07		1
mpn=_121,0:1,0911
na=W06 - Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=153.124
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-15 

[PRZEDMIAR]
ko=	1.05.02			
wo=9.7	1	(2,78+2,20)*2,10-0,53*1,43						
ko=	1.05.04			
wo=9.7	1	(2,78+2,20)*2,10-0,53*1,43						
ko=	1.05.06			
wo=10.728	1	(2,91+2,15)*2,27-0,53*1,43						
ko=				
ko=	2.05.01			
wo=9.502	1	(2,27+2,30)*2,27-0,61*1,43						
ko=	2.05.02; 2.05.04			
wo=11.668	1	2,57*2,27*2						
ko=	2.05.07			
wo=4.313	1	1,90*2,27						
ko=	2.05.09			
wo=5.266	1	2,32*2,27						
ko=				
ko=	3.05.01			
wo=9.502	1	(2,27+2,30)*2,27-0,61*1,43						
ko=	3.05.02; 3.05.04			
wo=11.668	1	2,57*2,27*2						
ko=	3.05.07			
wo=4.313	1	1,90*2,27						
ko=	3.05.09			
wo=5.266	1	2,32*2,27						
ko=				
ko=	4.05.01			
wo=9.502	1	(2,27+2,30)*2,27-0,61*1,43						
ko=	4.05.02; 4.05.04			
wo=11.668	1	2,57*2,27*2						
ko=	4.05.07			
wo=4.313	1	1,90*2,27						
ko=	4.05.09			
wo=5.266	1	2,32*2,27						
ko=				
ko=	5.05.01			
wo=9.502	1	(2,27+2,30)*2,27-0,61*1,43						
ko=	5.05.02; 5.05.04			
wo=11.668	1	2,57*2,27*2						
ko=	5.05.07			
wo=4.313	1	1,90*2,27						
ko=	5.05.09			
wo=5.266	1	2,32*2,27						

[POZYCJA]
id=2232
pd=						0
na=W07 - Lustro klejona na ścianę
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=54.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-15 

[PRZEDMIAR]
wo=20.363	1	0,89*1,43*16						
wo=3.489	1	0,61*1,43*4						
wo=16.234	1	0,89*1,52*12						
wo=12.16	1	1,00*1,52*8						
wo=2.274	1	0,53*1,43*3						

[ELEMENT 1]
na=SUFITY 
wa=0
kn=0	0	0
id=2240
nu=10

[POZYCJA]
id=2234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0507-01	7	0507-01		1
mpn=_1211
na=S01 - HOL / SALA OBSŁUGI: Sufit podwieszany, aluminiowy, lamelowy, ażurowy (ażur min 30%), akustyczny (lamele perforowane, z flizeliną akustyczną o grubości 0,2 mm oraz dodatkowo włożonym wkładem akustycznym z wełny mineralnej), lamele demontowalne o szerokości 3 cm w rozstawie co 5 cm osiowo, kolor biały matowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=596.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=596.5	1	596,50						

[POZYCJA]
id=2252
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0507-01	7	0507-01		1
mpn=_1211
na=S02 - SALA KONFERENCYJNA / SALA SZKOLENIOWA: Sufit podwieszany, aluminiowy, lamelowy, ażurowy (ażur min 30%), akustyczny (lamele perforowane, z flizeliną akustyczną o grubości 0,2 mm oraz dodatkowo włożonym wkładem akustycznym z wełny mineralnej), lamele demontowalne o szerokości 3 cm w rozstawie co 5 cm osiowo, kolor biały matowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=338.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=338.54	1	338,54						

[POZYCJA]
id=2321
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0702-03	7	0702-03		1
mpn=_1211
na=S03 - BIURA: Sufit podwieszany, modularny, z płyt mineralnych, krawędź ukryta, demontowalny, płyty o szerokości 30 cm i długości 100-134 cm, kolor biały
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=3413.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=3413.3	1	3413,30						

[POZYCJA]
id=2259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0702-03	7	0702-03		1
mpn=_1211
na=S04 - KORYTARZ BIUROWY: Sufit podwieszany, modularny, z płyt mineralnych, krawędź ukryta, demontowalny, płyty o szerokości 30 cm i długości 200-235 cm, kolor biały
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=1605.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=1605.93	1	1605,93						

[POZYCJA]
id=2266
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0702-03	7	0702-03		1
mpn=_1211
na=S05 - KORYTARZ ŁĄCZNIKOWY: Sufit podwieszany, modularny, z płyt mineralnych, krawędź ukryta, demontowalny, płyty o szerokości 30 cm i długości 120-153 cm, kolor biały
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=22.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=22.8	1	22,80						

[POZYCJA]
id=2273
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0702-03	7	0702-03		1
mpn=_1211
na=S06 - WC, POM. SOCJALNE: Sufit podwieszany, modularny, z płyt mineralnych, krawędź ukryta, demontowalny, płyty o szerokości 30 cm i długości 117-180 cm, kolor biały
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=310.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=310.95	1	310,95						

[POZYCJA]
id=2280
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0702-02	7	0702-02		1
mpn=_1211
na=S07 - POM. PORZĄDKOWE, ZAPLECZE SALI: Sufit podwieszany, modularny, z płyt mineralnych, krawędź ukryta, demontowalny, płyty o wymiarach 60 x 60 cm, kolor biały; profil przyścienny niewidoczny, z fugą 2 cm od ściany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=71.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=71.15	1	71,15						

[POZYCJA]
id=2290
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0702-02	7	0702-02		1
mpn=_1211
na=S08 - KSERO, MAGAZYNY: Sufit podwieszany, modularny, z płyt mineralnych, krawędź ukryta, demontowalny, płyty o wymiarach 60 x 60 cm, kolor biały; profil przyścienny niewidoczny, z fugą 2 cm od ściany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=115.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=115.02	1	115,02						

[POZYCJA]
id=2300
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0507-01	7	0507-01		1
mpn=_1211
na=S09 - KORYTARZ W PIWNICY: Sufit podwieszany, rastrowy, aluminiowy, liniowy, ażurowy, demontowalny, kolor biały
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=106.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=106.45	1	106,45						

[POZYCJA]
id=2307
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0306-06	9-03	0306-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=S10 - ARCHIWA NA KONDYGN. NADZIEMNYCH: Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym gipsowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=273.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=273.3	1	273,30						

[POZYCJA]
id=2622
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2001	KNR	9-02 0115-03	9-02	0115-03		1
mpn=1211
na=S12a - GARAŻ: Ocieplanie od spodu stropów garaży, przez klejenie płyt lamelowych z wełny mineralnej - z wykończeniem powierzchni malowanie natryskowe na kolor biały; płyty o gr. 10 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=608.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=608.38	1	608,38						

[POZYCJA]
id=4220
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2001	KNR	9-02 0115-03	9-02	0115-03		1
mpn=1211
na=S12b - GARAŻ: Ocieplanie od spodu stropów garaży, przez klejenie płyt lamelowych z wełny mineralnej - z wykończeniem powierzchni malowanie natryskowe na kolor biały; płyty o gr. 15 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=1387.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=1387.68	1	1387,68						

[POZYCJA]
id=4203
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2012-03	0-14	2012-03		1
mpn=_1211
na=S15 - KLATKI SCHODOWE: Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=275.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=275.84	1	275,84						

[POZYCJA]
id=4758
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2001	KNR	9-02 0115-03	9-02	0115-03		1
mpn=1211
na=S16 - POM. NA ODPADY: Ocieplanie od spodu stropów, przez klejenie płyt lamelowych z wełny mineralnej - z wykończeniem powierzchni malowanie natryskowe na kolor biały; płyty o gr. 15 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=15.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=15.45	1	15,45						

[POZYCJA]
id=6063
pd=						0
na=Sufit z listew aluminiowych lakierowanych RAL 7024 do zastosowań zewnętrznych na podkonstrukcji systemowej
uw=analiza indywidualna
op=1	0	1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=299'
ob=14.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-17

[PRZEDMIAR]
wo=14.14	1	14,14						

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY MALARSKIE
wa=0
kn=0	0	0
id=2867
nu=11

[POZYCJA]
id=2818
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-26 0640-01	0-26	0640-01		1
mpn=1211
na=W01 - Impregnacja ścian betonowych w jakości betonu architektonicznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=1315.329
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-16 

[PRZEDMIAR]
ko=	KONDYGNACJA PODZIEMNA (kondygnacja 1) 			
wo=216.602	1	59,67*3,63						
ko=	PARTER (kondygnacja 2) 			
wo=304.047	1	62,69*4,85						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3) 			
wo=221.414	1	57,51*3,85						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=221.414	1	57,51*3,85						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=221.414	1	57,51*3,85						
ko=	PIĘTRO 4 (kondygnacja 6)			
wo=130.438	1	33,88*3,85						

[POZYCJA]
id=2849
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-11	2-02	1510-11		1
mpn=_1211
na=W13 - Wykończenie powierzchni betonu i ścian murowanych powłoka malarską emulsyjną akrylową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=1873.345
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-16 

[PRZEDMIAR]
ko=	KONDYGNACJA PODZIEMNA (kondygnacja 1) - ŚCIANY			
wo=511.107	1	172,09*2,97						
wo=551.815	1	217,25*2,54						
wo=238.974	1	89,84*2,66						
ko=	PARTER (kondygnacja 2) 			
wo=76.339	1	15,74*4,85						
ko=	PIĘTRO 1 (kondygnacja 3) 			
wo=216.216	1	56,16*3,85						
ko=	PIĘTRO 2 (kondygnacja 4)			
wo=218.295	1	56,70*3,85						
ko=	PIĘTRO 3 (kondygnacja 5)			
wo=60.599	1	15,74*3,85						

[POZYCJA]
id=5193
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-11	2-02	1510-11		1
mpn=_1211
na=S11, S13 - Dwukrotne malowanie farbami powierzchni stropów betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=1290.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-16 

[PRZEDMIAR]
ko=	S11 - POMIESZCZENIA TECHNICZNEM ARCHIWA - SUFITY			
wo=615.87	1	615,87						
ko=	S13 - KONDYGNACJA PODZIEMNA (kondygnacja 1) - SUFITY			
wo=674.25	1	674,25						

[POZYCJA]
id=2874
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży przed malowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=19999.547
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-16 

[PRZEDMIAR]
ko=	ŚCIANY			
wo=16205.476	1	#p274*2+#p275*2+#p276+#p277*2+#p278*2+#p279*2+#p280*2+#p281<W03, W08>						
wo=-153.124	1	-#p288<płytki>						
wo=-54.52	1	-#p289<lustra>						
wo=2776.763	1	#p286<W02>						
wo=675.812	1	#p282+#p283<W11>						
ko=	SUFITY S10, S15			
wo=549.14	1	#p299+#p302						

[POZYCJA]
id=2880
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=18972.895
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-16 

[PRZEDMIAR]
wo=19999.547	1	#p308						
wo=-1026.652	1	-#p310						

[POZYCJA]
id=5376
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi do pomieszczeń mokrych powierzchni wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=1026.652
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-16 

[PRZEDMIAR]
ko=	1.05.01			
wo=33.812	1	(3,57*2+2,20*2)*2,93						
ko=	1.05.02			
wo=27.835	1	(2,55*2+2,20*2)*2,93						
ko=	1.05.03			
wo=33.812	1	(3,57*2+2,20*2)*2,93						
ko=	1.05.04			
wo=27.835	1	(2,55*2+2,20*2)*2,93						
ko=	1.05.05			
wo=43.95	1	(4,76*2+2,15*2+0,59*2)*2,93						
ko=	1.05.06			
wo=29.652	1	(2,91*2+2,15*2)*2,93						
ko=				
ko=	2.05.01			
wo=36.48	1	(2,26*2+2,30*2)*4,00						
ko=	2.05.02			
wo=31.04	1	(1,80*2+2,08*2)*4,00						
ko=	2.05.03			
wo=42.08	1	(2,58*2+2,68*2)*4,00						
ko=	2.05.04			
wo=35.6	1	(1,80*2+2,65*2)*4,00						
ko=	2.05.05			
wo=35.84	1	(2,58*2+1,90*2)*4,00						
ko=	2.05.06			
wo=36.08	1	(2,68*2+1,83*2)*4,00						
ko=	2.05.07			
wo=27.76	1	(1,90*2+1,57*2)*4,00						
ko=	2.05.08			
wo=34.72	1	(2,02*2+2,32*2)*4,00						
ko=	2.05.09			
wo=39.6	1	(2,63*2+2,32*2)*4,00						
ko=				
ko=	3.05.01			
wo=27.36	1	(2,26*2+2,30*2)*3,00						
ko=	3.05.02			
wo=23.28	1	(1,80*2+2,08*2)*3,00						
ko=	3.05.03			
wo=31.56	1	(2,58*2+2,68*2)*3,00						
ko=	3.05.04			
wo=26.7	1	(1,80*2+2,65*2)*3,00						
ko=	3.05.05			
wo=26.88	1	(2,58*2+1,90*2)*3,00						
ko=	3.05.06			
wo=27.06	1	(2,68*2+1,83*2)*3,00						
ko=	3.05.07			
wo=20.82	1	(1,90*2+1,57*2)*3,00						
ko=	3.05.08			
wo=26.04	1	(2,02*2+2,32*2)*3,00						
ko=	3.05.09			
wo=29.7	1	(2,63*2+2,32*2)*3,00						
ko=				
ko=	4.05.01			
wo=27.36	1	(2,26*2+2,30*2)*3,00						
ko=	4.05.02			
wo=23.28	1	(1,80*2+2,08*2)*3,00						
ko=	4.05.03			
wo=31.56	1	(2,58*2+2,68*2)*3,00						
ko=	4.05.04			
wo=26.7	1	(1,80*2+2,65*2)*3,00						
ko=	4.05.05			
wo=26.88	1	(2,58*2+1,90*2)*3,00						
ko=	4.05.06			
wo=27.06	1	(2,68*2+1,83*2)*3,00						
ko=	4.05.07			
wo=20.82	1	(1,90*2+1,57*2)*3,00						
ko=	4.05.08			
wo=26.04	1	(2,02*2+2,32*2)*3,00						
ko=	4.05.09			
wo=29.7	1	(2,63*2+2,32*2)*3,00						
ko=				
ko=	5.05.01			
wo=27.36	1	(2,26*2+2,30*2)*3,00						
ko=	5.05.02			
wo=23.28	1	(1,80*2+2,08*2)*3,00						
ko=	5.05.03			
wo=31.56	1	(2,58*2+2,68*2)*3,00						
ko=	5.05.04			
wo=26.7	1	(1,80*2+2,65*2)*3,00						
ko=	5.05.05			
wo=26.88	1	(2,58*2+1,90*2)*3,00						
ko=	5.05.06			
wo=27.06	1	(2,68*2+1,83*2)*3,00						
ko=	5.05.07			
wo=20.82	1	(1,90*2+1,57*2)*3,00						
ko=	5.05.08			
wo=26.04	1	(2,02*2+2,32*2)*3,00						
ko=	5.05.09			
wo=29.7	1	(2,63*2+2,32*2)*3,00						
ko=				
ko=				
ko=	PŁYTKI			
wo=-153.124	1	-#p288						
ko=	LUSTA			
wo=-54.52	1	-#p289						

[ELEMENT 1]
na=STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA
wa=0
kn=0	0	0
id=3371
nu=12

[POZYCJA]
id=3402
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=DS01 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=25.155
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=25.155	1	2,15*1,30*9						

[POZYCJA]
id=3412
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=DS02 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EIS30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=51.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=51.17	1	2,15*1,70*14						

[POZYCJA]
id=3422
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=DS03 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=34.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=34.4	1	2,15*2,00*8						

[POZYCJA]
id=3432
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=DS04 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=12.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=12.9	1	2,15*2,00*3						

[POZYCJA]
id=3442
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=DS05 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=3.655
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=3.655	1	2,15*1,70*1						

[POZYCJA]
id=5537
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-03	2-02	1039-03		1
mpn=_1211
na=DS05 - Naświetle nad drzwiami EI30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=3.705
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=3.705	1	(4,05-2,15)*1,95						

[POZYCJA]
id=3580
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
mpn=1211
na=DT01 - Drzwi stalowe dwuskrzydłowe EI30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=11.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=11.18	1	2,15*1,30*4						

[POZYCJA]
id=3589
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
mpn=1211
na=DT02 - Drzwi stalowe dwuskrzydłowe EI30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=11.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=11.18	1	2,15*1,30*4						

[POZYCJA]
id=3598
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
mpn=1211
na=DT03 - Drzwi stalowe jednoskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=11.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=11.07	1	2,05*0,90*6						

[POZYCJA]
id=3607
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
mpn=1211
na=DT04 - Drzwi stalowe dwuskrzydłowe EI60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=15.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=15.99	1	2,05*1,30*6						

[POZYCJA]
id=3616
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
mpn=1211
na=DT05 - Drzwi stalowe jednoskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=1.935
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=1.935	1	2,15*0,90*1						

[POZYCJA]
id=5501
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
mpn=1211
na=DT06 - Drzwi stalowe jednoskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=3.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=3.28	1	2,05*0,80*2						

[POZYCJA]
id=5507
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
mpn=1211
na=DT07 - Drzwi stalowe jednoskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=1.845
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=1.845	1	2,05*0,90*1						

[POZYCJA]
id=5513
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
mpn=1211
na=DT08 - Drzwi stalowe jednoskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=1.935
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=1.935	1	2,15*0,90*1						

[POZYCJA]
id=5550
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
mpn=1211
na=DT09 - Drzwi stalowe jednoskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=1.935
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=1.935	1	2,15*0,90*1						

[POZYCJA]
id=3670
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW01 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=375.39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=375.39	1	2,15*0,90*194						

[POZYCJA]
id=3681
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW02 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=79.335
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=79.335	1	2,15*0,90*41						

[POZYCJA]
id=3688
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW03 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=5.805
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=5.805	1	2,15*0,90*3						

[POZYCJA]
id=3695
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW04 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane EI60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=17.415
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=17.415	1	2,15*0,90*9						

[POZYCJA]
id=3703
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW05 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane EI30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=11.502
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=11.502	1	2,13*0,90*6						

[POZYCJA]
id=3710
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW06 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane EI60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=9.675
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=9.675	1	2,15*0,90*5						

[POZYCJA]
id=3717
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW07 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=17.415
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=17.415	1	2,15*0,90*9						

[POZYCJA]
id=3724
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW08 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=46.008
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=46.008	1	2,13*0,90*24						

[POZYCJA]
id=3731
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW09 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=5.805
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=5.805	1	2,15*0,90*3						

[POZYCJA]
id=3738
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW10 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=9.675
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=9.675	1	2,15*0,90*5						

[POZYCJA]
id=3745
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW11 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane EI60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=1.935
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=1.935	1	2,15*0,90*1						

[POZYCJA]
id=3752
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW12 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane EI30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=1.935
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=1.935	1	2,15*0,90*1						

[POZYCJA]
id=3759
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW13 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane EI30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=3.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=3.87	1	2,15*0,90*2						

[POZYCJA]
id=3766
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW14 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=5.112
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=5.112	1	2,13*0,80*3						

[POZYCJA]
id=3773
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW15 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=1.935
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=1.935	1	2,15*0,90*1						

[POZYCJA]
id=3780
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW16 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=5.535
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=5.535	1	2,05*0,90*3						

[POZYCJA]
id=3787
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=DW17 - drzwi jednoskrzydłowe drewniane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=5.805
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=5.805	1	2,15*0,90*3						

[POZYCJA]
id=3861
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-05	2-02	1040-05		1
mpn=_1211
na=SS01 - Ścianka szklana wewnętrzna bezszprosowa EI30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	4,75*4,00						

[POZYCJA]
id=5575
pd=						0
na=Zestaw dla drzwi dwuskrzydłowych przymykowych automatycznie otwieranych w ściance szklanej SS01
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3871
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-05	2-02	1040-05		1
mpn=_1211
na=SS02 - Ścianka szklana wewnętrzna bezszprosowa EI30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	4,75*4,00						

[POZYCJA]
id=5577
pd=						0
na=Zestaw dla drzwi dwuskrzydłowych przymykowych automatycznie otwieranych w ściance szklanej SS02
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5519
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-05	2-02	1040-05		1
mpn=_1211
na=SS03 - Ścianka szklana wewnętrzna bezszprosowa EI30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=7.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=7.35	1	2,45*3,00						

[POZYCJA]
id=5528
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-05	2-02	1040-05		1
mpn=_1211
na=SS04 - Ścianka szklana wewnętrzna bezszprosowa EI30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=12.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=12.66	1	4,22*3,00						

[POZYCJA]
id=3904
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1032-01	2-02	1032-01		1
mpn=1211
na=BR01 - brama uchylna stalowa z wypełnieniem z blachy perforowanej z kwadratowymi otworami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=12.679
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=12.679	1	5,87*2,16						

[POZYCJA]
id=3918
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1017-02	2-02	1017-02		1
mpn=_1211
na=Klapa oddymiająca jednoskrzydłowa z podstawą skośną wymiary=1,50x1,50 pow. czynna min. 1,30m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=5143
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1017-02	2-02	1017-02		1
mpn=_1211
na=Klapa oddymiająca jednoskrzydłowa z podstawą skośną wymiary=1,00x1,00 pow. czynna min. 0,50m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3948
pd=						1
mpn=_1211
na=Samozamykacz z mechanizmem zębatkowym z ramieniem nożycowym do szerokości 1250 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=42
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	14*2+14						

[POZYCJA]
id=4021
pd=						1
mpn=_1211
na=Samozamykacz ramieniowy z mechanizmem zębatkowym  dla drzwi pojedynczych do szerokości 1100 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=24
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	5*2+14						

[POZYCJA]
id=4024
pd=						1
mpn=_1211
na=Samozamykacz szynowy dla drzwi pojedynczych do szerokości 1100 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=57
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	9*2+39						

[POZYCJA]
id=4027
pd=						1
mpn=_1211
na=Samozamykacz szynowy ze wspomaganiem otwieraniadla drzwi pojedynczych do szerokości 1100 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=2
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4030
pd=						1
mpn=_1211
na=Samozamykacz ukryty dla drzwi pojedynczych do szerokości 1100 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=270
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	26*2+218						

[POZYCJA]
id=4033
pd=						1
mpn=_1211
na=Regulator kolejności zamykania drzwi
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=19
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=4038
pd=						1
mpn=_1211
na=Wyposażenie dodatkowe drzwi - zamek zapadkowo ryglowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=43
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[POZYCJA]
id=5556
pd=						1
mpn=_1211
na=Wyposażenie dodatkowe drzwi - zamek zapadkowo ryglowy p.poż
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=8
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=5558
pd=						1
mpn=_1211
na=Wyposażenie dodatkowe drzwi - zamek zapadkowo ryglowy p.poż, antypaniczny
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=355
ob=8
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=5560
pd=						1
mpn=_1211
na=Wyposażenie dodatkowe drzwi - zamek zapadkowo ryglowy p.poż, antypaniczny; przeciwzamek
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=356
ob=35
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=4040
pd=						1
mpn=_1211
na=Wyposażenie dodatkowe drzwi płaszczowych - zamek elektryczny z okablowaniem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=357
ob=10
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=4044
pd=						1
mpn=_1211
na=Wyposażenie dodatkowe drzwi - elektrozaczep do drzwi p.poz. + rygiel
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=358
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4046
pd=						1
mpn=_1211
na=Wyposażenie dodatkowe drzwi - elektrozaczep + rygiel
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=359
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-09 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=BALUSTRADY WEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=2724
nu=13

[POZYCJA]
id=3324
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1208-01	2-02	1208-01		1
mpn=_1211
na=Balustrady schodowe - całoszklane
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=360
ob=103.22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-24

[PRZEDMIAR]
ko=	klatka schodowa KL1			
wo=3.7	1	<balustrada 1>3,70						
wo=4.15	1	<balustrada 1>3,70+0,45						
wo=9.16	1	<balustrada 2>4,58*2						
wo=21.78	1	<balustrada 3>3,63*6						
wo=8.7	1	<spocznik>1,74*5						
wo=7.62	1	<spocznik>2,54*3						
wo=1.35	1	<spocznik>1,35						
ko=				
ko=	klatka schodowa KL2			
wo=3.7	1	<balustrada 1>3,70						
wo=4.4	1	<balustrada 1>3,70+0,70						
wo=9.16	1	<balustrada 2>4,58*2						
wo=14.52	1	<balustrada 3>3,63*4						
wo=3.2	1	<spocznik>1,60*2						
wo=5.61	1	<spocznik>1,87*3						
wo=4.82	1	<spocznik>2,41*2						
wo=1.35	1	<spocznik>1,35						

[POZYCJA]
id=4318
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1208-03	2-02	1208-03		1
mpn=_1211
na=Pochwyt stalowe na wspornikach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=361
ob=34.69
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-24

[PRZEDMIAR]
ko=	klatka schodowa KL1			
wo=3.69	1	<poręcz 1>3,69						
wo=4.58	1	<poręcz 2>4,58						
wo=10.89	1	<poręcz 3>3,63*3						
scn=19.16	1						
ko=				
ko=	klatka schodowa KL2			
wo=3.69	1	<poręcz 1>3,69						
wo=4.58	1	<poręcz 2>4,58						
wo=7.26	1	<poręcz 3>3,63*2						
scn=15.53	1						
ko=				

[ELEMENT 1]
na=PRZEGRODY AŻUROWE, ŚCIANKI MOBILNE, OSŁONA NAWIEWÓW GARAŻU
wa=0
kn=0	0	0
id=2362
nu=14

[POZYCJA]
id=2461
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1210-03	2-02	1210-03		1
mpn=1211
na=Przegrody ażurowe - ścianki systemowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=362
ob=115.864
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-24

[PRZEDMIAR]
ko=	KONDYGNACJA PODZIEMNA (kondygnacja 1)			
wo=80.772	1	31,80*2,54						
wo=12.685	1	4,30*2,95						
ko=	PARTER (kondygnacja 2)			
wo=22.407	1	4,62*4,85						

[POZYCJA]
id=5489
pd=						1
mpn=1211
na=Ścianka mobilna akustyczna 6520x3000mm w sali spotkań na kondygnacji 05
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=363
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-24

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5496
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0702-09	2-02	0702-09		1
mpn=1211
na=Przekrycia kanałów nawiewnych w garażu a na poziomie terenu - kraty wema
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=364
ob=17.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-24

[PRZEDMIAR]
wo=9.16	1	1,00*9,16						
wo=4.46	1	1,00*4,46						
wo=3.5	1	0,70*5,00						

[POZYCJA]
id=5563
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1211-03	2-02	1211-03		1
mpn=1211
na=Żaluzje przy kanałach wentylacyjnych garażu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=365
ob=27.088
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-24

[PRZEDMIAR]
wo=8.096	1	5,06*1,60						
wo=12.816	1	(3,22+3,67+1,12)*1,60						
wo=6.176	1	(0,96+2,90)*1,60						

[ELEMENT 1]
na=IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POD ZIEMIĄ
wa=0
kn=0	0	0
id=1608
nu=15

[POZYCJA]
id=1623
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0408-02	AT-40	0408-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z masy asfaltowo-kauczukowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=366
ob=1215.711
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-06 09

[PRZEDMIAR]
ko=	SC-1			
wo=263.476	1	79,60*3,31						
ko=	SC-2			
wo=147.196	1	44,47*3,31						
ko=	SC-3			
wo=112.835	1	31,17*3,62						
ko=	SC-4			
wo=243.446	1	56,88*4,28						
ko=	SC-10			
wo=165.276	1	40,91*4,04						
ko=	odsadzki płyty fundamentowej			
wo=128.31	1	(77,01*2+51,30*2)*0,50<część pozioma>						
wo=155.172	1	(77,51*2+51,80*2)*0,60<część pionowa>						

[POZYCJA]
id=1618
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-03	AT-40	0421-03		1
mpn=121,0:0,092,0:1,0911
na=Ułożenie izolacji pionowej z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12cm klejonych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=367
ob=445.928
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=263.608	1	85,31*3,09						
wo=114.988	1	33,82*3,40						
wo=67.332	1	56,11*1,20<oś H>						

[POZYCJA]
id=5139
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-03	AT-40	0421-03		1
mpn=121,0:0,092,0:1,0911
na=Ułożenie izolacji pionowej z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 20cm klejonych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=368
ob=227.723
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-10

[PRZEDMIAR]
wo=52.728	1	45,85*1,15<oś 1>						
wo=65.642	1	57,08*1,15<oś A>						
wo=30.24	1	36,00*0,84<oś 9>						
wo=16.731	1	22,61*0,74<oś 3>						
wo=24.124	1	32,60*0,74<oś C>						
wo=14.097	1	19,05*0,74<oś 7>						
wo=24.161	1	32,65*0,74<oś I>						

[POZYCJA]
id=1628
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-01	AT-40	0421-01		1
mpn=1211
na=Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej kubełkowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=369
ob=673.651
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-06 09

[PRZEDMIAR]
wo=445.928	1	#p372						
wo=227.723	1	#p373						

[POZYCJA]
id=5698
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0617-11	2-02	0617-11		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów wymuszających rysy w ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=370
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						

[POZYCJA]
id=5704
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-37 0404-01	AT-37	0404-01		1
mpn=1211
na=Montaż pęczniejących w kontakcie z wodą profili na bazie bentonitu w stykach roboczych i fazach w betonowaniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=371
ob=508.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
ko=	styk: ściana zewnętrzna - płyta fundamentowa			
wo=254.3	1	(76,21*2+50,94*2)						
ko=	styk: ściana zewnętrzna - strop			
wo=254.3	1	(76,21*2+50,94*2)						

[POZYCJA]
id=5710
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0617-11	2-02	0617-11		1
mpn=_1211
na=Uszczelnienie przerwy roboczej w ścianach - szalunki tracone
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=372
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[ELEMENT 1]
na=ELEWACJA I FASADY
wa=0
kn=0	0	0
id=2669
nu=16

[POZYCJA]
id=2657
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2614-03	0-23	2614-03		1
mpn=121,0:2,0911
na=Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 16cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=373
ob=88.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-11

[PRZEDMIAR]
ko=	klatka schodowa nad dachem			
wo=50.3	1	(4,95*2+10,22)*2,50						
ko=	szyby wentylacyjne i cokoły			
wo=3.24	1	(2,00*2+0,70*2)*0,60						
wo=5.424	1	(1,90*2+2,62*2)*0,60						
wo=10.185	1	(5,11*2+1,68*2)*0,75						
wo=13.455	1	(7,97*2+1,00*2)*0,75						
wo=5.124	1	(2,03*2+4,48)*0,60						
wo=0.732	1	(0,36*2+0,25*2)*0,60						

[POZYCJA]
id=5153
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2111-01	2-02	2111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przekrycie płytą granitową cokołów kanałów wentylacyjnych ponad dachem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=374
ob=21.605
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-11

[PRZEDMIAR]
wo=10.86	1	5,43*2,00						
wo=10.745	1	2,22*4,84						

[POZYCJA]
id=2705
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2614-03	0-23	2614-03		1
mpn=121,0:2,0911
na=Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=375
ob=451.633
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-11

[PRZEDMIAR]
ko=	attyka zewnętrzna			
wo=327.375	1	(26,0*2+44,75*2-10,55)*2,50						
ko=	attyka wewnętrzna			
wo=124.258	1	(33,14*2+23,12*2-4,47)*1,15						

[POZYCJA]
id=3148
pd=						0
na=Przelew awaryjny prostokątny PCW 30x10cm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=376
ob=40
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-11

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=3097
pd=						0
na=Lamele z barwionego betonu architektonicznego - z montażem i akcesoriami mocującymi LA01
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=377
ob=475
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-11

[PRZEDMIAR]
wo=475	1	475						

[POZYCJA]
id=3099
pd=						0
na=Lamele z barwionego betonu architektonicznego - z montażem i akcesoriami mocującymi LA02
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=378
ob=90
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-11

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=3101
pd=						0
na=Lamele szklane LB01 (2,8m2)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=379
ob=235
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-11

[PRZEDMIAR]
wo=235	1	235						

[POZYCJA]
id=3105
pd=						0
na=Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa przy lamelach betonowych FA01
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=380
ob=1408.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=1408.1	1	1408,10						

[POZYCJA]
id=3107
pd=						0
na=Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa przy lamelach betonowych FA02
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=381
ob=356.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=356.6	1	356,6						

[POZYCJA]
id=3109
pd=						0
na=Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa przy lamelach betonowych FA03
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=382
ob=577.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=577.4	1	577,4						

[POZYCJA]
id=3111
pd=						0
na=Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa przy lamelach betonowych FA04
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=383
ob=47.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=47.1	1	47,1						

[POZYCJA]
id=3113
pd=						0
na=Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa przy lamelach betonowych FA05
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=384
ob=453
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=453	1	453						

[POZYCJA]
id=3115
pd=						0
na=Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa z lamelami szklanymi FB01
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=385
ob=743.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=743.17	1	743,17						

[POZYCJA]
id=3117
pd=						0
na=Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa z lamelami szklanymi FB02
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=386
ob=271.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=271.92	1	271,92						

[POZYCJA]
id=3119
pd=						0
na=Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa z lamelami szklanymi FB03
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=387
ob=232.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=232.17	1	232,17						

[POZYCJA]
id=3121
pd=						0
na=Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa z lamelami szklanymi FC01
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=388
ob=1542.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=1542.43	1	1542,43						

[POZYCJA]
id=5485
pd=						0
na=Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa z lamelami szklanymi FC02
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=389
ob=576.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=576.23	1	576,23						

[POZYCJA]
id=6037
pd=						0
na=Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa z lamelami szklanymi FC03
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=390
ob=31.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=31.43	1	31,43						

[POZYCJA]
id=6039
pd=						0
na=Fasada aluminiowa słupowo-ryglowa z lamelami szklanymi FC04
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=391
ob=358.21
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=358.21	1	358,21						

[POZYCJA]
id=4388
pd=						0
na=Okna aluminiowe ze strukturalnie klejoną szybą wysuwne wym. w osiach fasady 125x300
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=392
ob=71.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=71.25	1	71,25						

[POZYCJA]
id=5487
pd=						0
na=Automatyczne drzwi wejściowe okrągłe przesuwne zintegrowane z przedsionkiem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=393
ob=7.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5						

[POZYCJA]
id=3131
pd=						0
na=Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ze strukturalnie klejoną szybą wym. w osiach fasady 125x300
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=394
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=3144
pd=						0
na=Daszek szklany nad wejściem głównym (Szklenie VSG 2xESG, wym. 200x1265 cm konstrukcja z odciągami)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=395
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[ELEMENT 1]
na=DŹWIGI OSOBOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=2671
nu=17

[POZYCJA]
id=2670
pd=						0
na=Dostawa i montaż dźwigu osobowego nr 1. Udźwig 1000 kg lub 13 osób - 5 przystanków
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=396
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-12 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2672
pd=						0
na=Dostawa i montaż dźwigu osobowego nr 2. Udźwig 1000 kg lub 13 osób - 6 przystanków
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=397
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-12 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW
wa=0
kn=0	0	0
id=2893
nu=18

[POZYCJA]
id=5316
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Pojemnik na ręczniki papierowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=398
ob=24
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=5321
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Kosz na śmieci
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=399
ob=24
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=5326
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Pojemnik na mydło
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=400
ob=40
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=5331
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Pojemnik na duże rolki papieru toaletowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=401
ob=27
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=5336
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Suszarka do rąk
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=402
ob=20
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=5341
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Mały kosz z ręcznikami toaletowymi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=403
ob=17
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=5346
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Szczotka do WC
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=404
ob=27
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=2929
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Poręcz uchylna łukowa z uchwytem na papier toaletowy, stalowa dłg. 600 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=405
ob=4
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2934
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Poręcz stała łukowa stalowa dłg. 550 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=406
ob=4
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2939
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Poręcz umywalkowa lewa, stalowa dłg. 550 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=407
ob=4
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2944
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Poręcz umywalkowa prawa, stalowa dłg. 550 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=408
ob=4
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2949
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1029-05	2-02	1029-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=System zabudowy - ścianki działowe wys. 229cm/15cm+214cm płyta-zagęszczony laminat wysokociśnieniowy-kolor zbliżony do Ral 9010 (biały) konstrukcja nośna- profile oraz uchwyty i zawiasy - wykonane z aluminium anodowanego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=409
ob=87.476
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
ko=	2.05.03			
wo=9.343	1	(2,58+1,50)*2,29						
ko=	2.05.05			
wo=4.328	1	1,89*2,29						
ko=	2.05.09			
wo=8.198	1	(2,32+1,26)*2,29						
ko=				
ko=	3.05.03			
wo=9.343	1	(2,58+1,50)*2,29						
ko=	3.05.05			
wo=4.328	1	1,89*2,29						
ko=	3.05.09			
wo=8.198	1	(2,32+1,26)*2,29						
ko=				
ko=	4.05.03			
wo=9.343	1	(2,58+1,50)*2,29						
ko=	4.05.05			
wo=4.328	1	1,89*2,29						
ko=	4.05.09			
wo=8.198	1	(2,32+1,26)*2,29						
ko=				
ko=	5.05.03			
wo=9.343	1	(2,58+1,50)*2,29						
ko=	5.05.05			
wo=4.328	1	1,89*2,29						
ko=	5.05.09			
wo=8.198	1	(2,32+1,26)*2,29						

[POZYCJA]
id=2978
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1029-05	2-02	1029-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ścianka boczna prysznicowa 900x1950mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=410
ob=5.265
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=5.265	1	0,90*1,95*3						

[POZYCJA]
id=5364
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1029-05	2-02	1029-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi skrzydłowe do ścianki 1200x1950
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=411
ob=7.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=7.02	1	1,20*1,95*3						

[POZYCJA]
id=5356
pd=						0
na=Szafki ubraniowe
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=412
ob=23
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[ELEMENT 1]
na=SIEDZISKO NA DACHU
wa=0
kn=0	0	0
id=6060
nu=19

[POZYCJA]
id=6061
pd=						0
na=Siedzisko w obudowie drewnianej wg rys. detalu 302-CUP-Z2-AR-5-DE-DA-002, wraz z wykonaniem podkonstrukcji stalowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=413
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=05_ST_AW_KW-25

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
d47c87c7 6c3c67638d18b9062978258