[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.65
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	1	18	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Centrum Usług Publicznych w Opolu - zad 2
ab=Opole
ni=Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ai=ul. Ozimska 19 45-057 Opole
br=sanitarna
nk=Kosztorysant Barbara Dereś	
dt=maj 2019	0
cpv=45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
pcn=1 kw. 19 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 157]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	0
jm=r-g	149
ce=20	1552144119
cw=20	PLN
il=0

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
cpv=45111000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-02	2-01	0218-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=519.41
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=509.08	0	2,43*1,0*#p16						
wo=68.04	0	2.43*2.*2*7						
scn=577.12	0						
wo=519.41	1	#pA*0.9						

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0801	2-01	0317-0801		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-3,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=57.71
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=57.71	1	#p1a*0,1						

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0326-10	2-01	0326-10		1
mpn=_1211
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1154.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=136.08	1	2*4*2,43*7						
wo=1018.17	1	2.43*#p16*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07 0214-04 	2-01	0212-07	 0214-04 	1
mpn=49:3:150977,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=141.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=13.35	1	3.14*1.0^2/4*2,43*7						
wo=127.79	1	#p14+#p15						

[POZYCJA]
id=65
pd=						0
na=Opłata za utylizację gruntu
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=141.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=141.14	1	#p4						

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=378.27
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=378.27	1	#p1-#p4						

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0802	2-01	0320-0802		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 6,0 m, szerokość 1,6-2,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=57.71
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=57.71	1	#p2						

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=435.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=435.98	1	#p6+#p7						

[POZYCJA]
id=853
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST - 2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=860
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06	2-18	0903-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST - 2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p9						

[POZYCJA]
id=863
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST - 2

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=870
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST - 2

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p11						

[POZYCJA]
id=872
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych dwudzielnych  w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST - 2

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	1.5*#p11						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=66
nu=1.2
cpv=45231300-8
wn=		

[POZYCJA]
id=698
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=31.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=31.42	1	1.0*0.15*#p16						

[POZYCJA]
id=703
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=96.37
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=96.37	1	1,0*(0.16+0.3)*#p16						

[POZYCJA]
id=29
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=209.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=209.5	1	209,5						

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0613-01	2-18	0613-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na uszczelki z dnem prefabrykowanym o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=7
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=209.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=209.5	1	#p16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=78
pd=						0
na=Wpięcie do istn kanalizacji
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja deszczowa
wa=0
kn=0	0	0
id=77
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=80
nu=2.1
cpv=45111000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-02	2-01	0218-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=29.07
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=17.1	0	2,*#p30*0.9						
wo=15.2	0	2*2*1.9*2						
scn=32.3	0						
wo=29.07	1	#pA*0.9						

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0501	2-01	0317-0501		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3.23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=3.23	1	#p20A*0.1						

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=45.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	2*#p30*2						
wo=7.6	1	1.9*2*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=93
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07 0214-04 	2-01	0212-07	 0214-04 	1
mpn=49:3:150977,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=8.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=2.98	1	3.14*1.0^2/4*1.9*2						
wo=1.28	1	#p28						
wo=3.93	1	#p29						

[POZYCJA]
id=98
pd=						0
na=Opłata za utylizację gruntu
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=8.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=8.19	1	#p23						

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=20.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=20.88	1	#p20-#p23						

[POZYCJA]
id=101
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0501	2-01	0320-0501		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=41.43
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=3.23	1	#p21						
scn=3.23	1						
wo=38.2	1	#p35						
scn=38.2	1						

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=24.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=24.11	1	#p25+#p26A						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=79
nu=2.2
cpv=45231300-8
wn=		

[POZYCJA]
id=106
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1.28	1	0.9*0.15*#p30						

[POZYCJA]
id=111
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=3.93
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=3.93	1	0.9*(0.16+0.3)*#p30						

[POZYCJA]
id=115
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=9.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	9.5						

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0613-01	2-18	0613-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na uszczelki z dnem prefabrykowanym o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=713
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2608-10	7-09	2608-10		1
mpn=1211
na=Montaż regulatora przepływu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=1
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=528
pd=						0
na=Wpięcie do istn kanalizacji
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Sieć wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=177
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=178
nu=3.1
cpv=45111000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=179
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-02	2-01	0218-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=343.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=382.04	0	1,7*(#p48+#p49)*0.9						
scn=382.04	0						
wo=343.84	1	#pA*0.9						

[POZYCJA]
id=182
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0501	2-01	0317-0501		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=38.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=38.2	1	#p34A*0.1						

[POZYCJA]
id=184
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=848.98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=848.98	1	1,7*(#p48+#p49)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=191
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07 0214-04 	2-01	0212-07	 0214-04 	1
mpn=49:3:150977,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=135.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=33.71	1	#p46						
wo=101.34	1	#p47						

[POZYCJA]
id=196
pd=						0
na=Opłata za utylizację gruntu
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=135.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=135.05	1	#p37						

[POZYCJA]
id=197
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=208.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=208.79	1	#p34-#p37						

[POZYCJA]
id=201
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=246.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=246.99	1	#p39+#p26B						

[POZYCJA]
id=829
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST - 2

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=836
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06	2-18	0903-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST - 2

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p41						

[POZYCJA]
id=839
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST - 2

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=846
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST - 2

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p43						

[POZYCJA]
id=848
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych dwudzielnych  w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST - 2

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	1.5*#p43						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=204
nu=3.2
cpv=45231300-8
wn=		

[POZYCJA]
id=205
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=33.71
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=33.71	1	0.9*0.15*(#p48+#p49)						

[POZYCJA]
id=210
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=101.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=11.3	1	0.9*(0.09+0.3)*#p48						
wo=90.04	1	0.9*(0.16+0.3)*#p49						

[POZYCJA]
id=214
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03	2-18	0109-03		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=32.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=32.2	1	29.2+3						

[POZYCJA]
id=529
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-07	2-18	0109-07		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=217.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=217.5	1	212,5+5						

[POZYCJA]
id=270
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-03	2-18	0110-03		1
mpn=1211_
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2.42
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=2.42	1	29/12						

[POZYCJA]
id=541
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-07	2-18	0110-07		1
mpn=1211_
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=6.33
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=6.33	1	76/12						

[POZYCJA]
id=274
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-03	2-18	0111-03		1
mpn=1211_
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=280
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej do 90 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[POZYCJA]
id=765
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-03	2-18	0112-03		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160  mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=548
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-07	2-18	0111-07		1
mpn=1211_
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=288
pd=						0
na=Dopłata za trójnik PE 160/90+ łuki śr 160
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=562
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-03	2-18	0219-03		1
mpn=_1211
na=Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=584
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm- króciec FF80x800
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=780
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm- kolano N 80
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=301
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0801-03	2-18	0801-03		1
mpn=_1211
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 150 mm wraz z łącznikiem kompensacyjnym 150
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=340
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=357
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=366
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=2	
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=370
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0206-02	2-18	0206-02		1
mpn=_121,0:1,0911_
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr. 80 mm montowane w komorach bez nasuwki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=382
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0206-02	2-18	0206-02		1
mpn=_121,0:1,0911_
na=zawór antyskażeniowy BA 298F DN 80
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=389
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0206-02	2-18	0206-02		1
mpn=_121,0:1,0911_
na=Filtr do wody typ F76S-F
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=591
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0206-04	2-18	0206-04		1
mpn=_121,0:1,0911_
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr. 150 mm montowane w komorach bez nasuwki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=603
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-04	2-18	0114-04		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm1310redukcja FFR 150/80
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=618
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0141-02	2-15	0141-02		1
mpn=1211
na=Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 80 mm - MW/JS-80/4/S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=628
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0518-06	2-15	0518-06		1
mpn=1211
na=zawór antyskażeniowy DN 150 typ EA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=610
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-04	2-18	0114-04		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm-1310łącznik kompensacyjny DN 150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=708
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=przejście szczelne dla DN 150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=787
pd=						0
na=Bloczek betonowy
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=788
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0529-03	2-18	0529-03		1
mpn=1211
na=Osadzenie włazów żeliwnych DN 600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Drenaż
wa=0
kn=0	0	0
id=718
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=720
nu=4.1
cpv=45111000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=721
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-02	2-01	0218-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=401.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=446.4	0	1.6*(#p82)*0.9						
scn=446.4	0						
wo=401.76	1	#pA*0.9						

[POZYCJA]
id=724
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0501	2-01	0317-0501		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=44.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=44.64	1	#p75A*0.1						

[POZYCJA]
id=726
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=992
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=992	1	1.6*(#p82)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=733
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07 0214-04 	2-01	0212-07	 0214-04 	1
mpn=49:3:150977,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=114.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=27.9	1	#p86						
wo=86.49	1	#p87						

[POZYCJA]
id=738
pd=						0
na=Opłata za utylizację gruntu
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=79
ob=114.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=114.39	1	#p78						

[POZYCJA]
id=739
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=287.37
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=287.37	1	#p75-#p78						

[POZYCJA]
id=741
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=287.37
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=287.37	1	#p80						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=719
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=744
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0703-03	2-28	0703-03		1
mpn=_1211
na=Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=310
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	50+260						

[POZYCJA]
id=750
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0407-01	2-28	0407-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=794
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0408-01	2-28	0408-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studzienki rewizyjne o śr. 400 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=808
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0409-01	2-28	0409-01		1
mpn=1211
na=Przepompownia w studni DN 600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=757
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-04	2-28	0501-04		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=27.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=27.9	1	#p82*0,9*0,1						

[POZYCJA]
id=761
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:2,0911
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=86.49
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST.PZT.SW

[PRZEDMIAR]
wo=86.49	1	#p82*0,9*(0,11+0,2)						

[SUMA KONTROLNA]
 751758accba2c92da6283fbd7 f1fb7