[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.64
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	13	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	PRZEDMIAR
nfn=Heinle Wischer und Partner
afn=ul. Kościuszki 82/141050-441 Wrocław
nb=Budowa budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu Zadanie nr 2
ab=ul. Plebiscytowa w Opolu
ni=Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ai=ul. Ozimska 19, 45-057 Opole
br=ZAGOSPODAROWANIE TERENU
nk=mgr inż. Dariusz Strojecki	
dt=wrzesień 2017 r. (aktualizacja cen - marzec 2019 r.)	0
cpv=45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
pcn=1 kw. 19 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. "Centrum Usług Publicznych w Opolu - Zadanie nr 2", planowanej na działce o nr ewidencyjnym 21/19 obręb ewidencyjny 0103, położonej w Opolu przy ul. Plebiscytowej.1310Planowana inwestycja polega na budowie jednego budynku (określonego jako Centrum Usług Publicznych w Opolu - Zadanie nr 2), przewidzianego do realizacji w ramach planowanego zespołu dwóch budynków użyteczności publicznej połączonych łącznikiem, oraz na budowie urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu, a także pozostałych elementów zagospodarowania terenu, w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w granicach terenu planowanej inwestycji, w tym budowie parkingu podziemnego i stacji transformatorowej.131009Teren przeznaczony pod realizację przedmiotowej inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/436/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu.1310

[ELEMENT 1]
na=MAŁA ARCHITEKTURA
wa=0
kn=0	0	0
id=3150
nu=1

[POZYCJA]
id=3308
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1209-03	2-02	1209-03		1
mpn=_1211
na=Balustrady całoszklane przy zjeździe do garażu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=47.55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-03

[PRZEDMIAR]
wo=47.55	1	20,65*2+6,25						

[POZYCJA]
id=3235
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0308-01	2-23	0308-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie fundamentów koszy na odpadki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.147
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=0.147	1	0,35*0,35*0,30*#p3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3243
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0309-07	2-23	0309-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż koszy na odpadki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-03

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3259
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0308-01	2-23	0308-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie fundamentów stojaków na rowery
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.558
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=05_ST_AW_KW-01 

[PRZEDMIAR]
wo=2.558	1	0,87*0,35*0,35*#p5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3267
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0309-07	2-23	0309-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż stojaków na rowery
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-03

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3305
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0607-01	2-21	0607-01		1
mpn=1211
na=Ławka żelbetowa z betonu architektonicznego wg projektu indywidualnego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=21.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=05_ST_AW_KW-23

[PRZEDMIAR]
wo=21.3	1	21,30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3048
pd=						1
mpn=_1211
na=Taras drewniany nad garażem - deski drewniane z modrzewia syberyjskiego gr.27mm, szer.145mm, pokryte olejem gruntującym oraz impregnującym, kolor palisander,fugi 5mm; podkonstrukcja systemowa tarasu drewnianego na grysie gr. 4 cm o frakcji od 10-16 mm, kolor biały
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=157.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-03

[PRZEDMIAR]
wo=157.24	1	157,24						

[POZYCJA]
id=4388
pd=						0
na=Taras drewniany na dachu - deski drewniane z modrzewia syberyjskiego gr.27mm, szer.145mm, pokryte olejem gruntującym oraz impregnującym, kolor palisander,fugi 5mm; podkonstrukcja systemowa tarasu drewnianego na grysie gr. 4 cm o frakcji od 10-16 mm, kolor biały
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=82.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=05_ST_AW_KW-07

[PRZEDMIAR]
wo=82.25	1	82,25						

[POZYCJA]
id=4390
pd=						0
na=Ściany lamelowe SL01 i SL02. Żaluzje aluminiowe mocowane na uchwytach systemowych do podkonstrukcji stalowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	1	0	0	0	0	0
nu=8'
ob=18.53
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=05_ST_AW_KW-08

[PRZEDMIAR]
ko=	SL01			
wo=6.51	1	6,51						
ko=	SL02			
wo=12.02	1	11,72+0,30						

[ELEMENT 1]
na=ZIELEŃ
wa=0
kn=0	0	0
id=2591
nu=2

[POZYCJA]
id=2513
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01	2-21	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - wielkość sadzonek C3 (roślina w pojemniku o pojemności 3l)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=198
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=198	1	198						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2517
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01	2-21	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - wielkość sadzonek C3 (roślina w pojemniku o pojemności 3l)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=159
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=159	1	159						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2521
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01	2-21	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - wielkość sadzonek C3 (roślina w pojemniku o pojemności 3l)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=104
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=104	1	104						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2525
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01	2-21	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - wielkość sadzonek C3 (roślina w pojemniku o pojemności 3l)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=143
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=143	1	143						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2529
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01	2-21	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - wielkość sadzonek C3 (roślina w pojemniku o pojemności 3l)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=111
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=111	1	111						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2537
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01	2-21	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - wielkość sadzonek C3 (roślina w pojemniku o pojemności 3l)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=96
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2541
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01	2-21	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - wielkość sadzonek C3 (roślina w pojemniku o pojemności 3l)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=193
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=193	1	193						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2545
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01	2-21	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - wielkość sadzonek C0,5 (roślina w pojemniku o pojemności 0,5l)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1342
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=1342	1	1342						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2865		0,955*0,30
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2549
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01	2-21	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - wielkość sadzonek C0,5 (roślina w pojemniku o pojemności 0,5l)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1773
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=1773	1	1773						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2865		0,955*0,30
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2553
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01	2-21	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - wielkość sadzonek C0,5 (roślina w pojemniku o pojemności 0,5l)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=853
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=853	1	853						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2865		0,955*0,30
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2557
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01	2-21	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - wielkość sadzonek C3 (roślina w pojemniku o pojemności 3l)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=988
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=988	1	988						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2561
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01	2-21	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - wielkość sadzonek C0,5 (roślina w pojemniku o pojemności 0,5l)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=824
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=824	1	824						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2865		0,955*0,30
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2569
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-06	2-21	0301-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew z kotwieniem podziemnym do kratownicy zespawanej z prętów stalowych fi. 6-8 mm, o oczkach 15 cm i wymiarze ok. 2x2 m; system kotwienia z 3 x 1 m linki stalowej oraz pasa nylonowego ze ściągaczem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2574
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-06	2-21	0301-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew z kotwieniem podziemnym do kratownicy zespawanej z prętów stalowych fi. 6-8 mm, o oczkach 15 cm i wymiarze ok. 2x2 m; system kotwienia z 3 x 1 m linki stalowej oraz pasa nylonowego ze ściągaczem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2581
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=_1211
na=Rozłożenie agrowłókniny  z mocowaniem szpilkami (5szt/m2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1101.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=1101.8	1	1101,8						

[POZYCJA]
id=2588
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		1
mpn=1211
na=Dostarczenie i wysypanie kory na rabatach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=46.09
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=01_ST_PZT_AW-02 

[PRZEDMIAR]
wo=46.09	1	921,8*0,05						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
dc516bcce925 929d2b49682988d3e31