[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.38
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	2	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupu
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT 03.PR.PZT.EW
nb=Centrum Usług Publicznych w Opolu Zadanie 2
ab=dz nr 21/19 AM 46, obr. 0103 Opole
ni=Izba  Administracji Skarbowej
ai=ul. Ozimska 19  45-057 Opole
br=Elektryczna i Teletechniczna
nk=inż. Łukasz Bugaj 	
dt=03. 2019
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310Specyfikacja techn. Nr  03.ST.PZT.EW1310131013101310Przedmiar robót obejmuje wykonanie  sieci elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby infrastruktury Centrum Usług Publicznych w Opolu - Zadanie 213101310W zakresie przedmiaru robót  przewidziano sieci zewnetrzne elektyczne i teletechniczne:131013101. przyłącze kablowe  15kV13102. budowa kanalizacji teletechnicznej 13101310131013101310Korzystano z projektu wykonawczego  03.EW.PZT131013101310ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA1310Kosztorys wykonano zgodnie z projektem wykonawczym oraz specyfikacją1310Założono:1310- dostawa piasku z odległości 20km1310- wywóz ziemi i gruzu na odległość 20m1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=80	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=20	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1.06		1.06
ws=1		1

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=głowica konektorowa RSTI 90-240	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.36

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Przejście szczelne systemowe 3-otworowe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2756

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1208

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=16.7104

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40	0
id=1200203	1
jm=kg	033
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0127

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	0
id=1512200	1
jm=dm3	066
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0233

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=czerwona folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560416	1
jm=m2	050
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=103.2864

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II'	0
id=1560416	1
jm=m2	050
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.904

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.0454

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=taśma izolacyjna Denso	0
id=2303200	1
jm=m2	050
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0106

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=3.2896

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=3.2896

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=5.5272

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=6.2118

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=2.5536

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=3.2896

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Rura ochronna DVR 160 czerwona	0
id=5631201	1
jm=m	040
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=156.5408

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=pasek LED oświetlenia ławki o długości l=11,80m IP68, wraz z zasilaczem	0
id=7331399	1
jm=kpl	090
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.256

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	0
id=7660099	1
jm=szt	020
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.36

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Kable elektroenergetyczne YKY 5x4  mm2  0,6/1kV	0
id=804000903	3
jm=m	040
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.2

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=kabel YHAKXS 15kV 1x120/50	0
id=807521701	3
jm=m	040
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=737.76

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	0
id=8190600	1
jm=szt	020
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.6888

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm'	0
id=8190600	1
jm=szt	020
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.318

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=robocizna 1	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=406.3466

[RMS ZEST 188]
ty=R
na=03.ST.PZT.EW	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=100

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=rura z tworzywa sztucznego HDPE 110/6.3	0
id=t000001	3
jm=m	040
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.6496

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=złączka rur kanalizacji kablowej HDPE	0
id=t000002	3
jm=szt.	020
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3568

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 3,5 t	0
id=t0001	3
jm=m-g	148
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=0.056

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=t0003	3
jm=m-g	148
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=0.0416

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=t0004	3
jm=m-g	148
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=0.174

[RMS ZEST 66]
ty=S
na=ubijak spalinowy	0
id=t0005	3
jm=m-g	148
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=0.732

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu kołowym 0,25 m3	0
id=t0006	3
jm=m-g	148
ce=0	1552242050
cw=0	PLN
il=0.5604

[RMS ZEST 44]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze elektroenergetyczne 15kV
wa=0
kn=0	0	0
id=848
nu=1
cpv=45232200-4
wn=		

[POZYCJA]
id=914
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0702-0202	2-01	0702-0202		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						0		0

[RMS 43]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 45]
nz=0.0746	0	0.0746
np=1
wa=0
wb=0
il=16.412

[POZYCJA]
id=915
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-02	5-10	0301-02		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 43]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0
il=3.929

[RMS 46]
nz=0.076	0	0.076
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7232

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.0114	0	0.0114
np=1
wa=0
wb=0
il=2.508

[POZYCJA]
id=916
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
na=Układanie rur ochronnych z SRS 160 czerwonych mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=142
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=142	1	86+20+16+20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 43]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1989

[RMS 100]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=156.5408

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 23]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0366

[POZYCJA]
id=917
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0101-05	5-10	0101-05		1
na=Ręczne układanie kabli jednożyłowych w wiazkach trojkablowych w rurze ochronnej o masie do 5.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych -kabel YHAKXS 15kV 1x120/50
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=696
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=696	1	3*232						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 43]
nz=0.3177	0	0.3177
np=1
wa=0
wb=0
il=211.1692

[RMS 36]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=73.776

[RMS 112]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=103.2864

[RMS 41]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6888

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=737.76

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6632

[RMS 23]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0112

[RMS 29]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2016

[RMS 19]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2016

[RMS 16]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2016

[POZYCJA]
id=918
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-05	5-08	0817-05		1
na=Montaż przejścia szczelnego dla kabli SN
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 43]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.775

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=854
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0611-05	5-10	0611-05		1
na=Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych (Al do 120 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - głowica konektorowa RSTI 90-240
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 43]
nz=2.81	0	2.81
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1013

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.36

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.36

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.36

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=855
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0201-05	13-21	0201-05		1
na=Badanie odcinków linii kablowych do 30 kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 43]
nz=12.35	0	12.35
np=1
wa=0
wb=0
il=37.05

[RMS 21]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=928
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=03.ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[RMS 188]
nz=50	0	50
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[POZYCJA]
id=926
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0704-02	2-01	0704-02		1
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						0		0

[RMS 43]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0
il=90.42

[ELEMENT 1]
na=Budowa  przyłącza kanalizacji kablowej
wa=0
kn=0	0	0
id=847
nu=2
cpv=45232300-5
wn=		

[POZYCJA]
id=878
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-05	5-08	0817-05		1
na=Wykonanie przepustu  dwuotworowego i uszczlnienie masą
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 43]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=9.55

[POZYCJA]
id=919
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0702-0202	2-01	0702-0202		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 43]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 45]
nz=0.0746	0	0.0746
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2984

[POZYCJA]
id=870
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-02	5-10	0301-02		1
na=Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 43]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0714

[RMS 46]
nz=0.076	0	0.076
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3222

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.0114	0	0.0114
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0456

[POZYCJA]
id=866
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-040 0102-02	S.A.-040	0102-02		1
mpn=1211
na=Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 43]
nz=0.4041	0	0.4041
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6164

[RMS 110]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6496

[RMS 80]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3568

[RMS 63]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 64]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0416

[RMS 65]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.174

[RMS 66]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.732

[RMS 67]
nz=0.1401	0	0.1401
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5604

[POZYCJA]
id=929
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=03.ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[RMS 188]
nz=50	0	50
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[POZYCJA]
id=869
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0704-02	2-01	0704-02		1
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 43]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0
il=1.644

[ELEMENT 1]
na=Linie kablowe nn oraz montaż oświetlenia lawki
wa=0
kn=0	0	0
id=930
nu=3
cpv=45310000-3
wn=		

[POZYCJA]
id=936
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-03	5-10	0103-03		1
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych zasilanie opraw zewnętrznych YKY 3x2,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 43]
nz=0.1116	0	0.1116
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1316

[RMS 124]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0127

[RMS 125]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1208

[RMS 126]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2756

[RMS 127]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0233

[RMS 36]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.2

[RMS 130]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=8.904

[RMS 131]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.318

[RMS 132]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0106

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.134

[RMS 23]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.164

[RMS 29]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 19]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 16]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[POZYCJA]
id=939
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0812-04	5-08	0812-04		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 43]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1576

[POZYCJA]
id=940
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1203-01	4-03	1203-01		1
na=Badanie linii kablowej o ilosci żył do 5
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST.PZT.EW

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 43]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=948
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1005-06	5-10	1005-06		1
na=Montaż paska LED oświetlenia ławki o długości l=21,5m IP68 wraz z zasilaczem
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 43]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0123

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

