[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.38
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=€	Euro	4.4	20.7.2018 11:39:49
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT 06.KI.EW
nb=Centrum Usług Publicznych w Opolu Zadanie 2
ab=dz nr 21/19 AM 46, obr. 0103 Opole
ni=Izba  Administracji Skarbowej
ai=ul. Ozimska 19  45-057 Opole
br=Elektryczna i Teletechniczna
nk=inż. Łukasz Bugaj 	
dt=03.2019
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45317200-4	Instalowanie transformatorów elektrycznych
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
cpv=45312100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
cpv=45312200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
cpv=45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja liczbami arabskimi	10
ap=0		.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310Specyfikacja techn. Nr EW.ST1310131013101310Przedmiar robót  obejmuje wykonanie  instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla  budynku 1310Centrum Usług Publicznych w Opolu - Zadanie 213101310W zakresie przemiarze robót  przewidziano instalacje elektyczne i teletechniczne wewnętrzne:1310INSTALACJE ELEKTRYCZNE13101. rozdzielnia średniego napięcia 15kV13102. transformator suchy żywiczny w komorze transformatorowej,13103. rozdział energii i kompensacja mocy biernej,13104. zasilanie awaryjne - agregat w obudowie na dachu13105. oświetlenie podstawowe (ogólne),13106. oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,13107. instalacja gniazd komputerowych, ogólnych i siłowych,13108. instalacja  koryt kablowych i  kanałów pod podłogowych  wraz z ksetami 13109. instalacja uziomowa i odgromowa131013101310INSTALACJE TELETECHNICZNE131010. instalacja sygnalizacji pożaru,131011. instalacja komputerowa S/FTP  kat. 6A wraz z instalacjami serwerowni, urządzenia aktywne131012. system monitoringu CCTV,131013. system kontroli dostępu KD131014. system SSWiN,131015. instalacja przyzywowa dla niepełnosprawnych 131016. okablowanie - instalacje audiowizualne131017. system zarządzania budynkiem BMS131018. system gaszenia gazem SUG131019. Telefonia VOIP, DECT131020. Systemy UPS131021. Systemy AV131013101310Instalacje będą układane na korytach, w kanałach podłogowych, w listwach i rurkach. 131013101310Korzystano z projektu wykonawczego   opracowanego przez Heinle Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.1310Nr projektu EW13101310ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA1310Kosztorys wykonano zgodnie z projektem wykonawczym oraz specyfikacją1310Założono:1310- dostawa piasku z odległości 20km1310- wywóz ziemi i gruzu na odległość 20m1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=80	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=20	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1.06		1.06
ws=1		1

[RMS ZEST 690]
ty=M
na=ransformator żywiczny 15/0,4 kV, 630 kVA, Dyn, 6%, IP00, UE 548/2014, wraz z układem szyn nośnych na konstrukcji h-1m o roztawie trafo	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1012]
ty=M
na=interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, ciepła) np. CUBUS MTD 533X	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=770.62
wcn=0	0

[RMS ZEST 1013]
ty=M
na=interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, ciepła) z lakierowaną płytką elektryczną np. CUBUS MTD 533X CP	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=56.18
wcn=0	0

[RMS ZEST 1017]
ty=M
na=wskaźnik zadziałania ,elektronika, np. BX-UPI	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=376.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1018]
ty=M
na=obudowa wskaźnika zadziałania, np. PIG	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=376.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1022]
ty=M
na=moduł wejścia/wyjścia , 2we + optozłącze, 1wy (60W) failsafe, np. BX-OI3	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 1023]
ty=M
na=moduł wejścia/wyjścia , 4we, 2wy (60W) failsafe, np. BX-O2I4	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.86
wcn=0	0

[RMS ZEST 1024]
ty=M
na=moduł wyjścia przekaźnikowego, 1wy (60W) failsafe, np. BX-O1	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.14
wcn=0	0

[RMS ZEST 1027]
ty=M
na=moduł wejścia, 4we , np. BX-IM4	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1029]
ty=M
na=przekaźnikowy moduł sterujący, 4wy (60W) , np. BX-REL4	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.42
wcn=0	0

[RMS ZEST 1033]
ty=M
na=system zasysający jednorurowy nr 1, typu ASD, np. ASD 535-1	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.42
wcn=0	0

[RMS ZEST 1037]
ty=M
na=B5-Redundantna centrala z wyświetlaczem i drukarką + zasilacz B5-PSU (7A) np. B5-SCU-CP	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1038]
ty=M
na=Panel wyniesiony SSP z wyświetlaczem  + zasilacz	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1278]
ty=M
na=obudowa modułu IP66, np. GEH MOD2  IP66	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.22
wcn=0	0

[RMS ZEST 1279]
ty=M
na=obudowa modułu IP66, np. GEH MOD1 IP66	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1280]
ty=M
na=moduł wejścia/wyjścia , 1 wy (60W) failsafe, np. BX-IOM	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.98
wcn=0	0

[RMS ZEST 1559]
ty=M
na=wewnętrzna stacja Bazowa telefonii DECT	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.02
wcn=0	0

[RMS ZEST 1560]
ty=M
na=Aparat systemowy IP typu 40 HFA	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.96
wcn=0	0

[RMS ZEST 1561]
ty=M
na=Aparat systemowy IP typu 15 HFA	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=224.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 1562]
ty=M
na=Aparat bezprzewodowy telefonii DECT z ładowarką	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1573]
ty=M
na=Ekran elektryczny 250x188cm, np.lub równoważny Adeo Motorized Linear 250	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1575]
ty=M
na=Sterownik video, np.lub równoważny Creator  MAX1301-HD	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1576]
ty=M
na=Matryca VGA , np.lub równoważny  PT-VGA0404-A	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1577]
ty=M
na=Matryca HDMI  , np.lub równoważny   HDMI0404	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1578]
ty=M
na=Moduł  transmisji sygnału HDMI, np.lub równoważny VE800	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.84
wcn=0	0

[RMS ZEST 1579]
ty=M
na=Moduł  transmisji sygnału VGA, np.lub równoważny VE170	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.42
wcn=0	0

[RMS ZEST 1580]
ty=M
na=Odtwarzacz Blu-ray/DVD, np.lub równoważnyDMP-BDT220EG 3D	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1581]
ty=M
na=Panel dotykowy przenośny , np.lub równoważny iPAD 2+table dock station	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1582]
ty=M
na=klawiatura ścienna , np.lub równoważny:  C2NI-CB-A-T KIT	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1584]
ty=M
na=Moduł przekałnikowy , np.lub równoważny DIN-8SW8	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.42
wcn=0	0

[RMS ZEST 1585]
ty=M
na=Moduł Dali do opraw	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1586]
ty=M
na=Przyłącze podłogowe AV	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1587]
ty=M
na=Przyłącze ścienne AV	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1588]
ty=M
na=Przyłącze stołowe, np.lub równoważny JS-221	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1591]
ty=M
na=Matryca audio , np.lub równoważny P64 Dynacord	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1592]
ty=M
na=Karta 8-wejść , np.lub równoważny MIC-1	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1593]
ty=M
na=Karta 8 wyjść audio, np.lub równoważny AO-1	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1594]
ty=M
na=Wzmacniacz mocy 2x250W , np.lub równoważny PCL1225	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1595]
ty=M
na=Moduł wzmacniacza , np.lub równoważny RCM810	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1596]
ty=M
na=głośnik sufitowy, np.lub równoważny DL-10-165T Plus	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=169.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1597]
ty=M
na=Mikrofon na gesiej szyjce, kardioida, np.lub równoważny MZH	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1598]
ty=M
na=Eliminator sprzężeń 12 filtrów, np.lub równoważnyFBX 2400+ Sabine	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1600]
ty=M
na=Programowanie systemu AV	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1601]
ty=M
na=Projektor   WD3300U	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1605]
ty=M
na=Przyłącze stołowe 2x230 +2xRJ45	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 1607]
ty=M
na=Wzmacniacz mocy 2x250W , np.lub równoważny PCL1125	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 1608]
ty=M
na=Moduł wzmacniacza , np.lub równoważny RCM810'	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 1610]
ty=M
na=Programowanie systemu AV	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1611]
ty=M
na=Rozdzielnica AV ze sterownikiem Sterownik główny, np.lub równoważny  AP2	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1612]
ty=M
na=Rozdzielnica AV i Sterownik główny, np.lub równoważny  AV2+C2-ENET-1	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 558]
ty=M
na=Centralka z modułem głosowym i wyświetlaczem, np. Elso 735000	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 931]
ty=M
na=Kopułkowa kamera sieciowa, obiektyw regulowany 2.8-12 mm , 3 MP, H.264/MJPEG, IP66, IR	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.92
wcn=0	0

[RMS ZEST 933]
ty=M
na=Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.82
wcn=0	0

[RMS ZEST 934]
ty=M
na=Licencja CarR dla jendej kamery na serwerze zawiera 1 szt licencji SP-VCH, Licencja dla iProtect	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 936]
ty=M
na=Stacja operatorska ultrawydajna w obudowie 2U/19",i7, SSD 64GB, HS,4 porty, bez dysków. , 19" ,DDR4, NVS 510	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 937]
ty=M
na=Monitor 24", Matryca WLED TN TFT ,1920x1200, 16:10, 1 x DVI, 1 x HDMI	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 942]
ty=M
na=Sterownik sieciowy Polyx D+ – zawiera zasilacz 60W/24V  i akumulator 7Ah (serwerownie)Sieciowy sterownik drzwiowy Polyx ND+, obudowa KeyProcessor	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.42
wcn=0	0

[RMS ZEST 943]
ty=M
na=Czytnik Sirius i80L kwadratowy działający w technologii Legic. Zawiera adapter do montażu natynkowego	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.84
wcn=0	0

[RMS ZEST 944]
ty=M
na=Czytnik Sirius i80LP kwadratowy z klawiaturą działający w technologi Legic. Zawiera adapter do montażu natynkowego.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.84
wcn=0	0

[RMS ZEST 945]
ty=M
na=Karta IAM Master Legic Advant/Prime	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 946]
ty=M
na=Karta zbliżeniowa Legic Advant zakodowana	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=530
wcn=0	0

[RMS ZEST 947]
ty=M
na=Obudowa ochronna KeyProcessor do kontrolerów Orion, Kontroler drzwiowy Orion, Zasilacz do kontrolerów drzwiowych Orion 60W / 12V, akumulator 7Ah	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 953]
ty=M
na=Przycisk napadowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.54
wcn=0	0

[RMS ZEST 960]
ty=M
na=centrala alarmowa  w obudowie metalowej (zawiera 1 klawiaturę LCD), Płyta rozszerzeń centrali  ( +4 dodatkowe magistrale ), Zasilacz a kumulator 7Ah	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 961]
ty=M
na=moduł rozszerzeń piętrowych do 8 linii  w obudowie z zasilaczem, akumulator 7Ah	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 963]
ty=M
na=centrala alarmowa w obudowie metalowej (zawiera 1 klawiaturę LCD), Akumulator 7Ah'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 964]
ty=M
na=centrala alarmowa  XL w obudowie metalowej (zawiera 1 klawiaturę LCD), Akumulator 7Ah	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 970]
ty=M
na=Cyfrowa czujka dualna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.32
wcn=0	0

[RMS ZEST 974]
ty=M
na=licencja iProtect integracji dla 1 centrali SSWiN AlphaVision	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 980]
ty=M
na=Serwer w standardzie RACK 19" wraz z oprogramowaniem SMS w nawyższej wercji	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 981]
ty=M
na=licencja SMS dla  Kontroli Dostępu, dla 32 czytników kart	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 982]
ty=M
na=licencja SMS i dla 1 serwera IP CCTV VDG Sense	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 983]
ty=M
na=licncja systemu komunikacji	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 984]
ty=M
na=moduł SMS dla 64 procedur	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 985]
ty=M
na=Moduł  - nadruk kart	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 986]
ty=M
na=Funkcja dla 5 interaktywnych map	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 987]
ty=M
na=licecja SMS do SSP	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1202]
ty=M
na=Przetwornik wilgotnościowy pomieszczeniowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1203]
ty=M
na=Zewnętrzny czujnik temperatury	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1204]
ty=M
na=Pomieszczeniowy czujnik temperatury	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1205]
ty=M
na=Teminator magistrali LON	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1206]
ty=M
na=Bramka MBus/Modbus do 20 liczników	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1207]
ty=M
na=bramka dla agregatów chłodniczych	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1208]
ty=M
na=Switch przemysłowy 8xRJ45	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1211]
ty=M
na=Oprogramowanie zarządzające Eneteprise Serwer SW-ES-BASE-0	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1212]
ty=M
na=Oprogramowanie stacji roboczej Workstation SW-STATION-STD-0	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1422]
ty=M
na=IP kamera tubowa z dedykowanym uchwytem, 2.8-12 mm motorized, 3 MP CMOS, WDR, 60 k/s, IR	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 1423]
ty=M
na=kompletny Serwer systemu CCTV	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1427]
ty=M
na=Stacja operatorska z 4 monitorami 24" dedykowana dla systemu bezpieczenstwa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1429]
ty=M
na=gniazdo do pomieszczeń wilgotnych, np. USB 501-3	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=56.18
wcn=0	0

[RMS ZEST 1430]
ty=M
na=gniazdo do pomieszczeń, np. USB 501-1	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=770.62
wcn=0	0

[RMS ZEST 1431]
ty=M
na=Ręczny ostrzegacz pożarowy, natynkowy, IP 67, np. MCP545X-1R-PL	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1432]
ty=M
na=Zasilacz buforowy 24VDC 2A z aku. 7Ah	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 1450]
ty=M
na=złączki do rur RL16	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.625
wcn=0	0

[RMS ZEST 1452]
ty=M
na=złączki do rur RVKLn 11	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.125
wcn=0	0

[RMS ZEST 1465]
ty=M
na=Panel Kontrolny  język pol	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1466]
ty=M
na=Akumulator 12V / 7 Ah	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1468]
ty=M
na=Obudowa przycisku zółta	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1470]
ty=M
na=Obudowa przycisku niebieska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1473]
ty=M
na=gniazdko czujki	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 1474]
ty=M
na=Czujka optyczna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1475]
ty=M
na=czujka nadmiernych różnic temperatury	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1477]
ty=M
na=Wskaźnik zadziałania czujki	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1482]
ty=M
na=Dokumentacja powyk	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1498]
ty=M
na=Masa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1550]
ty=M
na=Jednostka główna - obudowa systemowa 19" Rack, 3 X Zasilacz, licencja Base License, licencja AutoAttendant License, karta Voice Channel Booster, frontowy panel na nieużywane sloty, kabel zasilający, diagnostyczny port USB 1.1, aktualizacyjny port USB 2.0, 3 X port Ethernet	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1551]
ty=M
na=karta ISDN S2M (DIUT2)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1552]
ty=M
na=S2M/SIP/T1 Trunk	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=95.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1553]
ty=M
na=Karta modułowa  24 porty (SLMAV24N)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1554]
ty=M
na=Karta modułowa  8 portów (SLMAV8N)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1555]
ty=M
na=Licencja TDM użytkownika	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1556]
ty=M
na=Licencja IP użytkownika	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=241.68
wcn=0	0

[RMS ZEST 1557]
ty=M
na=kabel 10m 24 DA MDF	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1558]
ty=M
na=moduł liniowy Office Line Module (SLCN)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 563]
ty=M
na=Przycisk przywoławczy sznurkowy z płytką  np. Elso 735100	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3248
wcn=0	0

[RMS ZEST 948]
ty=M
na=karty zbliżeniowe z  ich programowaniem	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1387361882
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 1510]
ty=M
na=Szlaban z pełnym wyposażenem i centralką,	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1570]
ty=M
na=Agregat  100kVA. Agregat prądotwórczy zewnętrzny wyciszony, porty RS 485 do komunikacji w standardzie MODBUS, , wyciszony, możliwy demontaż obudowy do transportu,	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1574]
ty=M
na=uchwyty do ekranu 250x188cm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 1616]
ty=M
na=Agregat  200kVA. Agregat prądotwórczy zewnętrzny wyciszony  z układami 7 krotnych styków monitorujących do rozdzielnic wentylacji oddymiania, porty RS 485 do komunikacji w standardzie MODBUS, , wyciszony, możliwy demontaż obudowy do transportu,	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1485]
ty=M
na=HFC-227ea' - 96,00 kg	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1572]
ty=M
na=zwiesie sufitowe do projektora, 50cm	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1343]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 1x35 Cu , np. NHXCH-J FE180/E90 1x35	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=222.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1344]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 1x25 Cu , np. NHXCH-J FE180/E90 1x25	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=583
wcn=0	0

[RMS ZEST 1345]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 5x16 Cu , np. NHXCH-J FE180/E90 5x25	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=47.7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1346]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 5x10 Cu , np. NHXCH-J FE180/E90 5x10	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1347]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 5x6 Cu , np. NHXCH-J FE180/E90 5x6	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=159
wcn=0	0

[RMS ZEST 1348]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 5x4 Cu , np. NHXCH-J FE180/E90 5x4	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1060
wcn=0	0

[RMS ZEST 1349]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 7x1,5 Cu , np. NHXH FE180/E90 7x1,5	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=477
wcn=0	0

[RMS ZEST 1350]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 7x25 Cu , np. NHXH FE180/E90 7x25	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1352]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 4x35 Cu , np. NHXH FE180/E90 4x35	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1353]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 4x25 Cu , np. NHXH FE180/E90 4x25	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=47.7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1417]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 3 x1,5 Cu , np. HDGsżo FE180/E90 3x1,5	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5512
wcn=0	0

[RMS ZEST 1209]
ty=M
na=Zestaw PC, wg. specyfikacji opisowej dla serwera BMS	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1210]
ty=M
na=Zestaw PC, wg. specyfikacji opisowej dla stacji roboczej  BMS	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1282]
ty=M
na=Sygnalizator analogowy z puszką PH90	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.78
wcn=0	0

[RMS ZEST 1416]
ty=M
na=bateria centralna 5 kW, np. MC Kombi 1850 60/12,5 A, pakiet akumulatorów OGIV 12400L 10x12 - 40 Ah, moduły   15xDCM32 2X3A	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1419]
ty=M
na=system sterowania oprawami DALI wraz z całym osprzętem	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1463]
ty=M
na=Centralka Automatycznego Gaszenia	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1467]
ty=M
na=Przycisk Start żółty	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1469]
ty=M
na=Przycisk Stop niebieski	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1471]
ty=M
na=Przycisk Blokada (stabilny)	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1478]
ty=M
na=Sygnalizator  SA-K7	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1479]
ty=M
na=Sygnalizator optyczny SE-1	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1480]
ty=M
na=Sygnalizator optyczny SW-1	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1481]
ty=M
na=Moduł komunikacyjny	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1484]
ty=M
na=Zestaw ciśnieniowy 100l M.36 barER	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1486]
ty=M
na=Elastyczny wąż wylotowy 2	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1487]
ty=M
na=Złącze węża wylotowego 2	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1488]
ty=M
na=Wskaźnik wypływu'	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1489]
ty=M
na=Instrukcja obsługi stałej instalacji gaśniczej TA-200 - język polski	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1490]
ty=M
na=Instrukcja ostrzegawcza żółta zewnętrzna - język  polski	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1491]
ty=M
na=Instrukcja ostrzegawcza żółta wewnętrzna - język polski	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1492]
ty=M
na=Plomba zaworu	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1493]
ty=M
na=Dysza 360 stopni 1/2"	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1494]
ty=M
na=Dysza 360 stopni 1"	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1495]
ty=M
na=Projekt SUG KI z Rzeczoznawcą	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1496]
ty=M
na=Test szczelności dla pomieszczenia	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1497]
ty=M
na=Znakowanie znakiem Budowlanym	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=olej napędowy	0
id=1020399	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=545.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=olej silnikowy	0
id=1030099	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=203.4765
wcn=0	0

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=65.0649
wcn=0	0

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane fi 8mm	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=954
wcn=0	0

[RMS ZEST 392]
ty=S
na=koparka jednonaczyniowa 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=12
wcn=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=bednarka ocynkowana 30x4 mm	0
id=1120000	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8798
wcn=0	0

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=bednarka ocynkowana 50x4	0
id=1120099	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=360.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 682]
ty=M
na=bednarka  Fe 30x4	0
id=1120099	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=826.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 683]
ty=M
na=bednarka Fe 30x4	0
id=1120099	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=826.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 684]
ty=M
na=bednarka   Fe 30x4	0
id=1120099	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=297.648
wcn=0	0

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40	0
id=1200203	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.8579
wcn=0	0

[RMS ZEST 1464]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki	0
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.424
wcn=0	0

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=Masa ognioochr.do uszcz.przejść instal.	0
id=1478601	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0424
wcn=0	0

[RMS ZEST 1460]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara'	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0424
wcn=0	0

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	0
id=1512200	1
jm=dm3	066
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.4862
wcn=0	0

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=taśma izolacyjna Denso	0
id=2303200	1
jm=m2	050
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.8858
wcn=0	0

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=podkłady normalnotorowe	0
id=2642999	3
jm=m3	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0106
wcn=0	0

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=94.017
wcn=0	0

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=10.28
wcn=0	0

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 12-16t (1)	0
id=31121	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=0.66
wcn=0	0

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=93.457
wcn=0	0

[RMS ZEST 175]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=140.4923
wcn=0	0

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=3.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 4.5 t	0
id=39612	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=1.32
wcn=0	0

[RMS ZEST 176]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=93.457
wcn=0	0

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=śruby zgrubne M16 z podkładkami i nakrętkami	0
id=6804299	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.448
wcn=0	0

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=sznur azbestowy pleciony suchy śr. 10 mm	0
id=6831701	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.5158
wcn=0	0

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=czyściwo bawełniane	0
id=6833099	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.18
wcn=0	0

[RMS ZEST 1221]
ty=M
na=Rozdzielnica RGA  wg. schematu	0
id=7029999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1275]
ty=M
na=Rozdzielnica 3-polowej średniego napięcia wraz podkonstrukcjią kanału kablowego	0
id=7029999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1357]
ty=M
na=Rozdzielnica 2-sekcyjna  główna RGnn  wg. schematu, wył. 1250A	0
id=7029999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1358]
ty=M
na=Rozdzielnica RK-G  wg. schematu	0
id=7029999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Układ pomiarowy wg. schematu z licznikiem ZMD	0
id=7035099	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 705]
ty=M
na=Aktywny  kompesator  mocy biernej  - 10 kvar dławikowej i 140 kvar kondesatorów wzmocnionych	0
id=7052999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 801]
ty=M
na=Sterownik  do ogrzewania podjazdów	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1359]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa RRC  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1360]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa RPW  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1361]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa R/01/01   w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1363]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa R/01/02   w wyposażeniem wg. schematu'	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1368]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa R/02/1  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1369]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa RK/02/1  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1371]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa R/02/2  w wyposażeniem wg. schematu'	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1372]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa RK/02/2  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1377]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa R/03/1  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1378]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa R/03/2  w wyposażeniem wg. schematu'	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1379]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa RK/03/1  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1382]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa RK/03/2  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1386]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa R/04/1  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1387]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa RK/04/1  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1388]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa R/04/2  w wyposażeniem wg. schematu'	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1389]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa RK/04/2  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1392]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa R/05/1  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1393]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa RK/05/1  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1433]
ty=M
na=Szafa systemu BMS  SBMS/1  wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1434]
ty=M
na=Szafa systemu BMS  SBMS/5  wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1435]
ty=M
na=Szafa systemu BMS  SBMS/B3   wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1437]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa R/05/2  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1438]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa RK/05/2  w wyposażeniem wg. schematu'	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1441]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa RK/S1  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1442]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa RK/S2  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1443]
ty=M
na=Rozdzielnica natynkowa RPOŻ  w wyposażeniem wg. schematu	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1545]
ty=M
na=Zasilacz UPS 20kVA 12min - podwójna konwersja , cos fi --0,99 przy 0,4 obciązenia	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1546]
ty=M
na=Zasilacz UPS 40kVA 11min - podwójna konwersja , cos fi --0,99 przy 0,4 obciązenia	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899
wcn=0	0

[RMS ZEST 1547]
ty=M
na=Moduł  przyłączeniowego dla  UPS do 40kVA	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1549]
ty=M
na=Moduł  przyłączeniowego dla  UPS do 200kVA	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1615]
ty=M
na=Zasilacz UPS 200kVA 12min - podwójna konwersja , cos fi --0,99 przy 0,4 obciązenia	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899
wcn=0	0

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=przewody szynowe miedziane 50x10 mm	0
id=7056438	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.703
wcn=0	0

[RMS ZEST 1526]
ty=M
na=Panel Classic 24xRJ45 do złącz K6 lub K5E, niewyposażony, 1U, czarny	0
id=7061999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=86.92
wcn=0	0

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=tabliczka opisowa	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4324.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1459]
ty=M
na=Puszka PIP-A	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=543.452
wcn=0	0

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72211	1
jm=m-g	148
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=49.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=konstrukcje mocujące	0
id=7270099	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 1284]
ty=M
na=Oprawa LED  wbudowana w beton , oświetlenie podjazdu, 3000lm IP65 26,0W	0
id=7302623	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.84
wcn=0	0

[RMS ZEST 1285]
ty=M
na=opraw przemysłowych typu B1 LED 3950lm 28W EVG IP65	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=146.28
wcn=0	0

[RMS ZEST 1288]
ty=M
na=Oprawa typu D1 do wbudowania, LED 2250lm 23W EVG IP20	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=237.44
wcn=0	0

[RMS ZEST 1294]
ty=M
na=Oprawa typu D8 tubus nabudowany, LED 1800lm 16,9W EVG IP20	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=89.04
wcn=0	0

[RMS ZEST 1295]
ty=M
na=oprawa typu K1 kinkiet, profil al., LED 2600lm 28W EVG IP44	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 1296]
ty=M
na=oprawa typu K1 kinkiet, profil al., LED 2600lm 28W EVG IP44'	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.96
wcn=0	0

[RMS ZEST 1297]
ty=M
na=oprawa typu M1 do nabudowania, LED 4500lm 43W EVG IP40	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.66
wcn=0	0

[RMS ZEST 1298]
ty=M
na=oprawa typu M2 do nabudowania, LED 4600lm 39W EVG IP40	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 1299]
ty=M
na=oprawa typu S1 do nabudowania na stropie, szybkiego montażu LED 2700lm 17,4W EVG IP20	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=89.04
wcn=0	0

[RMS ZEST 1308]
ty=M
na=oprawa ewakuacyjna typu Ew1 CB	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1309]
ty=M
na=oprawa ewakuacyjna typu Ew2 CB + Flaga	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 1310]
ty=M
na=oprawa awaryjna typu Aw1 CB	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.68
wcn=0	0

[RMS ZEST 1311]
ty=M
na=oprawa awaryjna typu Aw2 CB	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.14
wcn=0	0

[RMS ZEST 1312]
ty=M
na=oprawa awaryjna typu Aw3 CB	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.54
wcn=0	0

[RMS ZEST 1313]
ty=M
na=oprawa awaryjna typu Aw4 CB	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 1314]
ty=M
na=oprawa awaryjna typu Aw6 CB	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.84
wcn=0	0

[RMS ZEST 1315]
ty=M
na=oprawa awaryjna typu Aw5 CB	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.42
wcn=0	0

[RMS ZEST 1407]
ty=M
na=Oprawa typu D2 do wbudowania, szybkiego montażu LED 2000lm 18,9W EVG IP44	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=109.18
wcn=0	0

[RMS ZEST 1408]
ty=M
na=Oprawa typu D9 do wbudowania, LED 1650lm 17,5W EVG IP20 24st.	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=226.84
wcn=0	0

[RMS ZEST 1409]
ty=M
na=Oprawa typu D10 do wbudowania, LED 1150lm 9,6W EVG IP20 60st.	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=327.54
wcn=0	0

[RMS ZEST 1410]
ty=M
na=Oprawa typu D11 do wbudowania, LED 1450lm 12,6W EVG IP20 60st.	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1026.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 1411]
ty=M
na=Oprawa typu D12  tubus zwieszony LED 1150lm 9,6W EVG DALI IP20	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=203.52
wcn=0	0

[RMS ZEST 1413]
ty=M
na=Oprawa typu D13  tubus zwieszony LED 850lm 6,9W EVG DALI IP20	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=73.14
wcn=0	0

[RMS ZEST 1414]
ty=M
na=Oprawa typu D14  tubus zwieszony LED 1150lm 9,6W EVG IP20	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=199.28
wcn=0	0

[RMS ZEST 1415]
ty=M
na=Oprawa typu D15  tubus zwieszony niski LED 850lm 6,9W EVG DALI IP20	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 839]
ty=M
na=Łącznik p/t 250V/6-10A, 1-bieg.IP20	0
id=7510002	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=244.3512
wcn=0	0

[RMS ZEST 841]
ty=M
na=Łącznik p/t 250V/6-10A, 1-bieg.IP44	0
id=7510002	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.3292
wcn=0	0

[RMS ZEST 785]
ty=M
na=Przycisk wyłącznik prądu , czerwony IP65	0
id=7510599	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3248
wcn=0	0

[RMS ZEST 842]
ty=M
na=Przycisk  n/t 250V/6-10A, 1-bieg.IP44	0
id=7510615	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.4104
wcn=0	0

[RMS ZEST 1319]
ty=M
na=czujka ruchu do szatni i toalet	0
id=7510615	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.4104
wcn=0	0

[RMS ZEST 1321]
ty=M
na=czujka ruchu - garażowa	0
id=7510615	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.0856
wcn=0	0

[RMS ZEST 1322]
ty=M
na=czujka ruchu - schody oraz korytarze	0
id=7510615	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.5172
wcn=0	0

[RMS ZEST 1399]
ty=M
na=czujka ruchu korytarzowa	0
id=7510615	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=69.1968
wcn=0	0

[RMS ZEST 555]
ty=M
na=Zasilacz 120W, 24VDC 5A, np. Elso 957451	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0812
wcn=0	0

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=Przycisk przywoławczo- odwoławczy, np. Elso 735070	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3248
wcn=0	0

[RMS ZEST 562]
ty=M
na=Lampka sygnalizacyjna trzykolorowa, np. Elsto 735040	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3248
wcn=0	0

[RMS ZEST 787]
ty=M
na=Gniazdo  elektryczne 45x45 .2P+Z 10/16A 250V   - IP20'	0
id=7530021	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=926.069
wcn=0	0

[RMS ZEST 805]
ty=M
na=Gniazdo  elektryczne DATA z kluczem, czerwone  45x45 .2P+Z 10/16A 250V   - IP20	0
id=7530021	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1852.138
wcn=0	0

[RMS ZEST 790]
ty=M
na=Gniazdo 2-bieg. pojedyn.z uziem. p/t - IP44,	0
id=7530312	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.684
wcn=0	0

[RMS ZEST 791]
ty=M
na=Gniazdo 2-bieg. pojedyn.z uziem. n/t - IP44,	0
id=7530312	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.8676
wcn=0	0

[RMS ZEST 1420]
ty=M
na=Gniazdo 2-bieg. podwój. z uziem. p/t - IP20,	0
id=7530312	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=592.4976
wcn=0	0

[RMS ZEST 1421]
ty=M
na=Gniazdo 2-bieg. podwój. z uziem. n/t - IP20,	0
id=7530312	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.7352
wcn=0	0

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Gniazdo 3P+Z 16A/400 V  natynkowe IP44	0
id=7530834	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.406
wcn=0	0

[RMS ZEST 1509]
ty=M
na=Zestaw remontowy z gniazdami 16A, 400V i 2x16A, 230V z zabezpieczeniami IP44	0
id=7530834	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.406
wcn=0	0

[RMS ZEST 1507]
ty=M
na=Ramka 4-krotna (p/t)	0
id=7540040	2
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.8932
wcn=0	0

[RMS ZEST 1508]
ty=M
na=Ramka 4-krotna w punkcie konsolidacyjnym	0
id=7540040	2
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=923.3448
wcn=0	0

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=czujnik gruntowy do podgrzewania podjazdu	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3248
wcn=0	0

[RMS ZEST 797]
ty=M
na=Puszka natynkowa rozgałęźna E90 do 4mm2	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.812
wcn=0	0

[RMS ZEST 799]
ty=M
na=Rozłącznik serwisowy 63A	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.624
wcn=0	0

[RMS ZEST 1527]
ty=M
na=Złącze RJ45 K6A STP Three Entry	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3750.28
wcn=0	0

[RMS ZEST 1535]
ty=M
na=Ramka mocująca do 2 złączy RJ-45 K6 lub K5E 45x45 - biała	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=846.94
wcn=0	0

[RMS ZEST 1536]
ty=M
na=Prowadnica kabla 19" 1U czarna z 5 uchwytami do kabli	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=86.92
wcn=0	0

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 20 mm	0
id=7580082	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5842.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 1043]
ty=M
na=Rura instalacyjna behalogenowa  20 mm	0
id=7580082	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6063.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1095]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 20 mm'	0
id=7580082	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=275.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1449]
ty=M
na=rury winidurowe RLHF 16	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.608
wcn=0	0

[RMS ZEST 1451]
ty=M
na=rurka RVKLn 11	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 1214]
ty=M
na=rury winidurowe karbowane,np. RL18	0
id=7580999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=17748.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 1453]
ty=M
na=Kanał ochronny LLK26.030	0
id=7580999	2
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6144
wcn=0	0

[RMS ZEST 1454]
ty=M
na=Listwa instalacyjna LS11x15	0
id=7580999	2
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.024
wcn=0	0

[RMS ZEST 1499]
ty=M
na=kaseta metalowa 24mod., do wyp. wykładziną	0
id=7583185	2
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=484.3776
wcn=0	0

[RMS ZEST 1511]
ty=M
na=przepust podłogowy, metalowy, fi60mm, z uszczelką	0
id=7583185	2
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=688.7244
wcn=0	0

[RMS ZEST 1613]
ty=M
na=kanal podlogowy trójdzielny 350mm/48 mm	0
id=7583599	2
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1818.96
wcn=0	0

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=wsporniki dachowe	0
id=7590499	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=963.54
wcn=0	0

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=złącza uniwersalne krzyżowe	0
id=7590730	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=84.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=złącza kontrolne K422	0
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=szyna wyrównania potencjałów	0
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 474]
ty=M
na=szyna wyrównania potencjałów'	0
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.66
wcn=0	0

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=studzienka, złącze kontrolno - pomiarowe, bednarka - bednarka , np. Galmar	0
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 477]
ty=M
na=złącza do attyki	0
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 686]
ty=M
na=Systemowy  przepust szczelny  przez mębranę	0
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=72.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 1324]
ty=M
na=maszty odgromowe 5m	0
id=7591199	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=uchwyty do rurek instalacyjnych	0
id=7598999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=24040.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=uchwyty E90, np. OBO 10151	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2968
wcn=0	0

[RMS ZEST 1094]
ty=M
na=uchwyty do rurek instalacyjnych'	0
id=7598999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=556.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1448]
ty=M
na=uchwyty do rurek	0
id=7598999	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=155.82
wcn=0	0

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=Złączka kablowa do zaprasowania ZAE-240mm2	0
id=7624142	2
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.92
wcn=0	0

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640100	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1002.76
wcn=0	0

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=opaski kablowe OKi'	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.176
wcn=0	0

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=opaski kablowe OKi''	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.422
wcn=0	0

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=opaski kablowe OKi'''	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=71.815
wcn=0	0

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU'	0
id=7660099	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.92
wcn=0	0

[RMS ZEST 761]
ty=M
na=Drabina kablowa E90  D300H60	0
id=7700599	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=296.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 765]
ty=M
na=Korytko 300H60	0
id=7700599	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1060
wcn=0	0

[RMS ZEST 1354]
ty=M
na=Drabina kablowa D400H60	0
id=7700599	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=190.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1355]
ty=M
na=Drabina kablowa D600H60 w obudowie REI 120	0
id=7700599	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=116.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1530]
ty=M
na=Szafa serwerowa progress 45U, 800x1000 mm drzwi przednie i tylne perforowane 75%, osłony boczne pełne, cokół 100mm, RAL 7035, 1000kg	0
id=7753999	2
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 1531]
ty=M
na=zestaw poziomujący dla cokołó (zawiera 4 podkładki met., 4 stopki reg., 8 nakrętek i wkrętów M8)	0
id=7753999	2
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 1590]
ty=M
na=Szafa dystrybucyjna wolnostojąca, np.lub równoważnyZAPS  42U, 800/800/1963, szer./gł./wys.  mm., drzwi i osłona tylna z blachy perforowanej, RAL 7035,  z cokołem, wyposażenie szafy  zgodne z widokiem szafy na rysunku szafa AV3	0
id=7753999	2
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1604]
ty=M
na=Szafa wisząca niedzielona, np, ZAPS 15U, 600/600/763vszer./gł./wys.wyposażenie szafy  zgodne z widokiem szafy na rysunku, szafa AV5	0
id=7753999	2
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1519]
ty=M
na=Kaseta spawów światłowodowych z uchwytami na 12 spawów	0
id=7753999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1518]
ty=M
na=Panel światłowodowy  Patch Panel 1U dla 12 SC Simplex	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.18
wcn=0	0

[RMS ZEST 1521]
ty=M
na=Adapter światłowowdowy LC/LC adapter duplex, multimode, 60/opak	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.68
wcn=0	0

[RMS ZEST 1563]
ty=M
na=przełącznik 48xRJ45, 4xSFP	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1564]
ty=M
na=przełącznik 24xRJ45, 2xSFP	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1565]
ty=M
na=zasilacz dla przełącznika 24xRJ45, 2xSFP	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1566]
ty=M
na=karta SFP+ 10 Gigabit dla przełącznika 24xRJ45, 2xSFP	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1567]
ty=M
na=przewód łączący SFP+ dla przełączników 24 i 48 portowych, 1m	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1568]
ty=M
na=moduł optyczny SFP (1Gb) 850mm MMF 550m LC duplex	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=169.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1569]
ty=M
na=moduł SFP+ 1310nm SMF 10km 10Gbps, LC duplex	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	€	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=urządzenie aktywne, np. HP X121 1G SFP LC LX Transceiver	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 459]
ty=M
na=urządzenie aktywne, np. HP X121 1G SFP LC SX Transceiver	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 654]
ty=M
na=urządzenie aktywne, np. switch BMS	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 994]
ty=M
na=Przełącznik PoE, L2, 700W, 1GB	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 995]
ty=M
na=Przełącznik L2 22xSFP	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 996]
ty=M
na=SPF Transceiver FO	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 997]
ty=M
na=SPF Transceiver Cu	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1589]
ty=M
na=urządzenie aktywne, np.lub równoważny switch AV	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1606]
ty=M
na=urządzenie aktywne, np.lub równoważny switch AV'	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 mm2	0
id=7900200	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.96
wcn=0	0

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Przewód  N2XH-J 5x10 0,6/1kV	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=132.288
wcn=0	0

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Przewód  N2XH-J 5x4 0,6/1kV	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=308.672
wcn=0	0

[RMS ZEST 722]
ty=M
na=Przewód N2XH-J 6x2,5 0,6/1kV	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 723]
ty=M
na=Przewód N2XH-0 2x2,5 0,6/1kV	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 724]
ty=M
na=Przewód HTKSHekw 1x2x1	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=77.168
wcn=0	0

[RMS ZEST 728]
ty=M
na=Przewód (H)05 Z1Z1-F 2x1,5	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1653.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 777]
ty=M
na=Przejście dachowe  typu szyja łabędzia , podwójny	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2048
wcn=0	0

[RMS ZEST 778]
ty=M
na=Przejście dachowe  typu szyja łabędzia , pojedynczy	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.4096
wcn=0	0

[RMS ZEST 779]
ty=M
na=Pojedynczy  przepust  dachowy pod kable 50mm	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.6384
wcn=0	0

[RMS ZEST 780]
ty=M
na=Przepust szczelny fundamentowy 160mm	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.8192
wcn=0	0

[RMS ZEST 807]
ty=M
na=Przewód  N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV'	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=39465.92
wcn=0	0

[RMS ZEST 808]
ty=M
na=Przewód  N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV'	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11244.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=kabel grzejny  10W/m  dlugość  12m, odwodnienia liniowe	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 782]
ty=M
na=mata grzejna 15W/m2, wymiar 18x0,5m	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Przewód HDGs 300/500V 3x4mm2	0
id=7956113	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=116.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=przewód YStY4x0,75mm	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3527.68
wcn=0	0

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=przewód YStY8x0,75mm	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1322.88
wcn=0	0

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=przewód YDY 2x2.5mm	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1322.88
wcn=0	0

[RMS ZEST 522]
ty=M
na=przewód HDGs 3x2,5	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1378
wcn=0	0

[RMS ZEST 549]
ty=M
na=przewody kabelkowe YTKSY 3X2X0,8	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=165.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 550]
ty=M
na=przewody kabelkowe YTKSY 2X2X0,5	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=110.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 881]
ty=M
na=kabel  HDGs 19x1 PH90	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1014.208
wcn=0	0

[RMS ZEST 940]
ty=M
na=kabel kat.6    U/UTP	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2204.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 950]
ty=M
na=przewód YDY 1x2.5mm	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1653.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1041]
ty=M
na=przewody kabelkowe YnTKSY ekw 1x2x0.8mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6063.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1215]
ty=M
na=Przewód LIYY 8x0,75	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1272
wcn=0	0

[RMS ZEST 1217]
ty=M
na=Przewód LIYCY 2x1	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8268
wcn=0	0

[RMS ZEST 1267]
ty=M
na=przewód HDGs 7x2,5	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=148.824
wcn=0	0

[RMS ZEST 1418]
ty=M
na=kabel  YDY 2x1	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=937.04
wcn=0	0

[RMS ZEST 1445]
ty=M
na=przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x1,0'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.144
wcn=0	0

[RMS ZEST 1446]
ty=M
na=przewody kabelkowe YnTKSY ekw 2x2x0,8	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.4576
wcn=0	0

[RMS ZEST 1455]
ty=M
na=przewody kabelkowe HDGs 2x1,0	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.024
wcn=0	0

[RMS ZEST 1456]
ty=M
na=przewody kabelkowe HDGs 3x2,5	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.024
wcn=0	0

[RMS ZEST 1457]
ty=M
na=przewody kabelkowe HDGs 2x1,5	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.024
wcn=0	0

[RMS ZEST 1458]
ty=M
na=przewody kabelkowe HDGs 3x1,0	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.024
wcn=0	0

[RMS ZEST 1599]
ty=M
na=okablowanie systemu  AV i nagłośnienia	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1024
wcn=0	0

[RMS ZEST 1609]
ty=M
na=okablowanie systemu  AV i nagłośnienia	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.4096
wcn=0	0

[RMS ZEST 704]
ty=M
na=Kabel bezhalogenowy  z żyłami Cu N2XH-0 do 1kV, 1x240 mm2	0
id=7970117	2
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=127.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1520]
ty=M
na=Osłonka spawu mini (45 mm)	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1522]
ty=M
na=LC Pigtail Multimode 50/125 green, 2m, OM3	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.92
wcn=0	0

[RMS ZEST 1523]
ty=M
na=LC Pigtail Multimode 50/125 green, 2m	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.44
wcn=0	0

[RMS ZEST 1524]
ty=M
na=LC-LC kabel krosowy duplex multimode 50/125/2900u, OM3, 2m	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.96
wcn=0	0

[RMS ZEST 1525]
ty=M
na=LC-LC kabel krosowy duplex multimode 50/125/2900u, 2m	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 1528]
ty=M
na=Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A RJ45, S/FTP, LS0H, 2m, turk	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1457.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1529]
ty=M
na=Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A RJ45, S/FTP, LS0H, 3m, turk	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2301.26
wcn=0	0

[RMS ZEST 1532]
ty=M
na=panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dla szaf stojących z termostatem	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.66
wcn=0	0

[RMS ZEST 1533]
ty=M
na=listwa zasil. 19" 9x 2P+Z, dioda LED, przewód zasilający 1,8mb	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.32
wcn=0	0

[RMS ZEST 1534]
ty=M
na=pułka stała 1U moc. 4 belki 750mm nośność 120kg z możliwością regulacji rozstawu uchwytów szara	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 707]
ty=M
na=Kabel  N2XH-O 1x120	0
id=8040006	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=551.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1325]
ty=M
na=Kabel  N2XH-O 1x150	0
id=8040006	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1855
wcn=0	0

[RMS ZEST 1326]
ty=M
na=Kabel  N2XH-O 1x95	0
id=8040006	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1335.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1327]
ty=M
na=Kabel  N2XH-O 1x70	0
id=8040006	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=445.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1328]
ty=M
na=Kabel  N2XH-O 1x50	0
id=8040006	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2151.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1329]
ty=M
na=Kabel  N2XH-O 1x35	0
id=8040006	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1335.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1334]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 1x120 Cu , np. NHXCH-O FE180/E90	0
id=8040006	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=159
wcn=0	0

[RMS ZEST 1336]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 1x70 Cu , np. NHXCH-O FE180/E90 1x70	0
id=8040006	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=795
wcn=0	0

[RMS ZEST 1337]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 1x50 Cu , np. NHXCH-O FE180/E90 1x50	0
id=8040006	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1272
wcn=0	0

[RMS ZEST 1338]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 1x95 Cu , np. NHXCH-O FE180/E90 1x95	0
id=8040006	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=742
wcn=0	0

[RMS ZEST 1339]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 1x35 Cu , np. NHXCH-O FE180/E90 1x35	0
id=8040006	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=901
wcn=0	0

[RMS ZEST 1341]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 1x70 Cu , np. NHXCH-J FE180/E90 1x70	0
id=8040006	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=53
wcn=0	0

[RMS ZEST 1342]
ty=M
na=Kabel pożarowy E90 1x50 Cu , np. NHXCH-J FE180/E90 1x50	0
id=8040006	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=190.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 714]
ty=M
na=N2XH-J 5x16	0
id=8040054	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=311.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 715]
ty=M
na=N2XH-J 5x10	0
id=8040054	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=133.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 716]
ty=M
na=N2XH-J 5x6	0
id=8040054	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=259.7
wcn=0	0

[RMS ZEST 717]
ty=M
na=N2XH-J 5x4	0
id=8040054	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 725]
ty=M
na=YKYżo 5x4 0,6/1kV	0
id=8040054	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=169.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 726]
ty=M
na=YKYżo 3x4	0
id=8040054	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=212
wcn=0	0

[RMS ZEST 727]
ty=M
na=YKY 4x4	0
id=8040054	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=275.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 713]
ty=M
na=N2XH-J 5x25	0
id=8040058	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=608.44
wcn=0	0

[RMS ZEST 1537]
ty=M
na=Kabel szkieletowy wewn-zewn. 50/125, 8 włókien, unituba, żelowany, LSZH - OM3	0
id=8079999	2
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2120
wcn=0	0

[RMS ZEST 1538]
ty=M
na=Kabel szkieletowy wewn-zewn. 50/125, 24 włókna, LSZH unituba, wzmocniony włóknem szklanym light	0
id=8079999	2
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2120
wcn=0	0

[RMS ZEST 1539]
ty=M
na=Kabel kat. 6A 100 ohms, F/UTP, LSZH, 4 pary, rolka 500m	0
id=8079999	2
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5300
wcn=0	0

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=kołki kotwiące, E90	0
id=8321799	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2968
wcn=0	0

[RMS ZEST 1461]
ty=M
na=sruby kotwiace	0
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 762]
ty=M
na=Korytko  50H50	0
id=8321853	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=614.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 763]
ty=M
na=Korytko 100H60	0
id=8321853	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=901
wcn=0	0

[RMS ZEST 773]
ty=M
na=Korytko systemu zewnętrznego K100H50 z pokrywą o dla środowiska C4	0
id=8321853	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=116.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 774]
ty=M
na=Korytko systemu zewnętrznego K200H50 z pokrywą o dla środowiska C4	0
id=8321853	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=116.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1356]
ty=M
na=Korytko systemu zewnętrznego K300H50 z pokrywą o dla środowiska C5	0
id=8321853	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 758]
ty=M
na=Korytko E90   K100H60	0
id=8321856	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=296.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 759]
ty=M
na=Korytko E90   KS60H60	0
id=8321856	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=190.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 764]
ty=M
na=Korytko 200H60	0
id=8321856	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=243.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1397]
ty=M
na=Korytko E90   K200H60	0
id=8321856	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=116.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 856]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza o masie 15 kg	0
id=8340869	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza o masie od 1 do 10 kg	0
id=8340869	1
jm=kg	033
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=wkręty	0
id=8372199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.16
wcn=0	0

[RMS ZEST 1476]
ty=M
na=wkręty'	0
id=8372199	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1462]
ty=M
na=spirytus denaturowy	0
id=8490501	1
jm=dm3	066
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.212
wcn=0	0

[RMS ZEST 1213]
ty=M
na=Kabel kat 6. STP	0
id=8741011	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7844
wcn=0	0

[RMS ZEST 1540]
ty=M
na=Kabel kat. 6A 100 ohms, F/UTP, LSZH, 4 pary, rolka 500m	0
id=8741011	1
jm=m	040
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=93163.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 6 mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3158.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=737.76
wcn=0	0

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe 8mm	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=24040.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1031]
ty=M
na=Nypel wielostopniowy M 20, np. MM SN M20	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2414.68
wcn=0	0

[RMS ZEST 1093]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe 8mm'	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=556.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1447]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe'	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=210.092
wcn=0	0

[RMS ZEST 1472]
ty=M
na=kolki rozporowe plastikowe z wkretami	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.96
wcn=0	0

[RMS ZEST 1042]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=83.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=50153.3601
wcn=0	0

[RMS ZEST 810]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1483]
ty=R
na=robocizna - szkolenie	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 543]
ty=S
na=przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta	0
id=al001	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 554]
ty=S
na=przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta'	0
id=al001	3
jm=m-g	148
ce=0	1552242141
cw=0	PLN	0
il=0.95
wcn=0	0

[RMS ZEST 2]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=UZIEMIENIE , INSTALACJA ODGROMOWA, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE  nr specyfikacji EW.ST
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45311000-0
wn=	

[POZYCJA]
id=827
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0602-11	5-08	0602-11		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki uziemiającej (uziom fundamentowy) w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekrój bednarki do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2949	0	0.2949
np=1
wa=0
wb=0
il=422.445

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 682]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=826.8

[RMS 4]
nz=0.1475	0	0.1475
np=1
wa=0
wb=0
il=221.25

[POZYCJA]
id=841
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
na=Montaż systemowych przepustów szczelnych przez mębranę
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=68
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4697	0	0.4697
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5024

[RMS 686]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=72.08

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=828
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0602-11	5-08	0602-11		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki uziemiającej (siatka połączeń wyrównawczych) w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekrój bednarki do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2949	0	0.2949
np=1
wa=0
wb=0
il=422.445

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 683]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=826.8

[RMS 4]
nz=0.1475	0	0.1475
np=1
wa=0
wb=0
il=221.25

[POZYCJA]
id=829
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-05	5-08	0617-05		1
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=200
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2816	0	0.2816
np=1
wa=0
wb=0
il=53.7856

[RMS 4]
nz=0.1408	0	0.1408
np=1
wa=0
wb=0
il=28.16

[POZYCJA]
id=830
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0603-15	5-08	0603-15		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=540
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=540	1	540						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2696	0	0.2696
np=1
wa=0
wb=0
il=139.0327

[RMS 684]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=297.648

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.1348	0	0.1348
np=1
wa=0
wb=0
il=72.792

[POZYCJA]
id=831
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0604-03	5-08	0604-03		1
mpn=1211
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim rut stalowy ocynkowany fi8
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=900
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2936	0	0.2936
np=1
wa=0
wb=0
il=252.3492

[RMS 467]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=954

[RMS 468]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=963.54

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=832
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
na=Montaż złączy kontrolnych (studzienka kontrolno- pomiarowa ) z połączeniem bedneardka - bednarka  w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4697	0	0.4697
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6627

[RMS 476]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27.56

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=833
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
na=Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=80
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2868

[RMS 472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=84.8

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=834
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-01	5-08	0619-01		1
na=Montaż złączy do konsrukcji w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1463	0	0.1463
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6326

[RMS 477]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27.56

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=835
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
na=Montaż szyny wyrównania potencjałów
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4697	0	0.4697
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9342

[RMS 474]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11.66

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=836
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0622-01	5-08	0622-01		1
mpn=1211
na=Montaż typowych masztów odgromowych  o wysokości 5m
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9812

[RMS 1324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.48

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=837
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=838
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=25
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=839
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-03	4-03	1205-03		1
na=Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=840
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-04	4-03	1205-04		1
na=Następny pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=25
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[ELEMENT 1]
na=WNĘTRZOWA STACJA TRANSFORMATOROWA (SN , TRAFO) I AGREGAT nr specyfikacji EW.ST
wa=0
kn=0	0	0
id=6
nu=2
cpv=45317200-4
wn=	

[POZYCJA]
id=7
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-14 0407-01	13-14	0407-01		1
mpn=1211
na=Montaż transformatorów suchych o mocy do 1MVA, o masie ponad 1.0 do 3.0 t - transformator żywiczny 15/0,4 kV, 630 kVA, Dyn, 6%, IP00, UE 548/2014 wraz z układem szyn nośnych na konstrukcji h-1m o roztawie trafo
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=19.83	0	19.83
np=1
wa=0
wb=0
il=19.83

[RMS 5]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=2.703

[RMS 6]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8798

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 690]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 10]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 11]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=41
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0701-03	5-15	0701-03		1
mpn=1211
na=Ustawienie transformatora o masie ponad 1.0 do 3.0 t
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=18.9	0	18.9
np=1
wa=0
wb=0
il=18.0495

[RMS 12]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=5.724

[RMS 13]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6.36

[RMS 14]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 16]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=40
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-04	5-14	0101-04		1
na=Montaż przyścienny rozdzielnicy 3-polowej średniego wraz z nadstawką przedziału kablowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=8.16	0	8.16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7928

[RMS 1275]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 15]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1304-06	5-04	1304-06		1
mpn=1211
na=Montaż zespołu prądotwórczego  200kVA na dachu z podkostukcją. Agregat zewnętrzny w klasa C4,wyciszony ,zbiornik 8h pracy,  z układami 7 krotnych styków monitorujących do rozdzielnic wentylacji oddymiania, porty RS 485 do komunikacji w standardzie MODBUS, możliwy demontaż obudowy do transportu,
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=184.91	0	184.91
np=1
wa=0
wb=0
il=176.589

[RMS 1616]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 39]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1806
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1304-06	5-04	1304-06		1
mpn=1211
na=Montaż zespołu prądotwórczego  100kVA na dachu z podkostukcją. Agregat zewnętrzny w klasa C4,wyciszony ,zbiornik 24h pracy, porty RS 485 do komunikacji w standardzie MODBUS, możliwy demontaż obudowy do transportu,
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=184.91	0	184.91
np=1
wa=0
wb=0
il=176.589

[RMS 1570]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 39]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1931
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-01	5-08	0308-01		1
na=Montaż wyłączników bezpieczeństwa  bryzgoszczelnych - Przycisk wyłącznik prądu , czerwony IP65
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PR/E-2203/ST

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4412

[RMS 785]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1624

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1015
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Ukladanie kabli syganłowych z agregatu do szaf sterowniczych oddymiania
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=920
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=920	1	920						0		0

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=32.384

[RMS 881]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1014.208

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1502-07	5-04	1502-07		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=26.29	0	26.29
np=1
wa=0
wb=0
il=25.107

[RMS 45]
nz=515	0	515
np=1
wa=0
wb=0
il=545.9

[RMS 41]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0
il=26.5

[RMS 44]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.18

[POZYCJA]
id=42
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0504-07	5-14	0504-07		1
na=Montaż układu  liczników energii elektrycznej czynnej i biernej  przystosowanego do pomiaru pośredniego, Kompletna szafa licnizkiowa z licznikiem ZMD.
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7926

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=442
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0701-03	5-15	0701-03		1
mpn=1211
na=Ustawienie transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV o masie ponad 1.0 do 3.0 t
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=18.9	0	18.9
np=1
wa=0
wb=0
il=18.0495

[RMS 12]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=5.724

[RMS 13]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6.36

[RMS 14]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 16]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=445
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0113-04	5-10	0113-04		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Kabel behalogenowy  z żyłami Cu N2XH-0 do 1kV, 1x240 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4556	0	0.4556
np=1
wa=0
wb=0
il=52.2118

[RMS 167]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.089

[RMS 168]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.636

[RMS 169]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=8.904

[RMS 381]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=10.176

[RMS 704]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=127.2

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.804

[RMS 176]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.552

[RMS 177]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.552

[RMS 9]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.552

[POZYCJA]
id=446
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0602-05	5-10	0602-05		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0
il=41.5616

[RMS 388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=33.92

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=33.92

[RMS 390]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=16.96

[RMS 167]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.696

[RMS 169]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.696

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=447
pd=ELBUD wyd.I 1984 biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0401-02	5-15	0401-02		1
na=Uziom poziomy z bednarki o przekroju ponad 120 do 200 mm2 - 50x4
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.062	0	1.062
np=1
wa=0
wb=0
il=202.842

[RMS 391]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=360.4

[RMS 2]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 11]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=46

[RMS 392]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=448
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem płaskownik-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4697	0	0.4697
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8971

[RMS 393]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=449
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
na=Montaż szyny wyrównania potencjałów
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4697	0	0.4697
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8971

[RMS 394]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=450
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-05	5-08	0817-05		1
na=Uszczelnienie wylotu kabla masą typu promat
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 395]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6

[POZYCJA]
id=847
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-03	5-08	0404-03		1
na=Montaż aktywnego kompesatora mocy biernej  - 10kvar dławikowej i 140 kvar kondesatorów wzmocnionych
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8213

[RMS 705]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 397]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0424

[POZYCJA]
id=452
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[POZYCJA]
id=39
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1302-01.09	18	1302-01.09		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji złącza
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[ELEMENT 1]
na=ROZDZIELNICE
wa=0
kn=0	0	0
id=1428
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=1430
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-04	5-14	0101-04		1
na=Montaż przyścienny rozdzielnicy 2-sekcyjnej  głównej RGnn  wg. schematu, 1250A
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=8.16	0	8.16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7928

[RMS 1357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 15]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=1431
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-04	5-14	0101-04		1
na=Montaż przyścienny rozdzielnicy RGA wg. schematu,
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=8.16	0	8.16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7928

[RMS 1221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 15]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=1509
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-04	5-14	0101-04		1
na=Montaż przyścienny rozdzielnicy RK-G wg. schematu,
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=8.16	0	8.16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7928

[RMS 1358]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 15]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=1433
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy RWC  z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1359]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1510
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy RPW  z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1637
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy RPOŻ  z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1443]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1434
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy R/01/01 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1511
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy R/01/02 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1441
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy R/02/1 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1368]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1517
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy RK/02/1 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1369]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1520
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy R/02/2 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1521
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy RK/02/2 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1524
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy R/03/1 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1525
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy RK/03/1 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1379]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1526
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy R/03/2 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1527
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy RK/03/2 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1532
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy R/04/1 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1386]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1533
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy RK/04/1 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1534
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy R/04/2 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1535
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy RK/04/2 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1538
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy R/05/1 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1392]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1539
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy RK/05/1 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1393]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1635
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy R/05/2 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1437]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1541
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy RK/05/2 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1438]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1542
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy RK/S1 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1441]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1636
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy RK/S2 z wyposażeniem wg. schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1442]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[ELEMENT 1]
na=LNIE ZASILAJACE WLZ, nr specyfikacji EW.ST.01
wa=0
kn=0	0	0
id=441
nu=4
cpv=45310000-3
wn=	

[POZYCJA]
id=849
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-04	5-10	0116-04		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych  o masie do 3.0 kg/m w budynku, N2XH-O 1x150
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1750
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1750	1	1750						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3221	0	0.3221
np=1
wa=0
wb=0
il=538.3105

[RMS 167]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2985

[RMS 168]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=7.42

[RMS 169]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=20.405

[RMS 170]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0405

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=92.75

[RMS 172]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0405

[RMS 173]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.484

[RMS 1325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1855

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=11.725

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=7.875

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=7.875

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=7.875

[POZYCJA]
id=1490
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-04	5-10	0116-04		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych  o masie do 3.0 kg/m w budynku, N2XH-O 1x120
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=520
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3221	0	0.3221
np=1
wa=0
wb=0
il=159.9551

[RMS 167]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3858

[RMS 168]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2048

[RMS 169]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0632

[RMS 170]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6063

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=27.56

[RMS 172]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6063

[RMS 173]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.441

[RMS 707]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=551.2

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=3.484

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[POZYCJA]
id=1491
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-04	5-10	0116-04		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych  o masie do 2.0 kg/m w budynku, N2XH-O 1x95
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1260	1	1260						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3221	0	0.3221
np=1
wa=0
wb=0
il=387.5836

[RMS 167]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9349

[RMS 168]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3424

[RMS 169]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6916

[RMS 170]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4692

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=66.78

[RMS 172]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4692

[RMS 173]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0685

[RMS 1326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1335.6

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=8.442

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[POZYCJA]
id=1492
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-04	5-10	0116-04		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych  o masie do 2.0 kg/m w budynku, N2XH-O 1x70
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=420
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3221	0	0.3221
np=1
wa=0
wb=0
il=129.1945

[RMS 167]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3116

[RMS 168]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7808

[RMS 169]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8972

[RMS 170]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4897

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=22.26

[RMS 172]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4897

[RMS 173]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3562

[RMS 1327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=445.2

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=2.814

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[POZYCJA]
id=1493
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-04	5-10	0116-04		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych  o masie do 2.0 kg/m w budynku, N2XH-O 1x50
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=2030
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2030	1	2030						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3221	0	0.3221
np=1
wa=0
wb=0
il=624.4402

[RMS 167]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5063

[RMS 168]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6072

[RMS 169]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=23.6698

[RMS 170]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=2.367

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=107.59

[RMS 172]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=2.367

[RMS 173]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7214

[RMS 1328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2151.8

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=13.601

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=9.135

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=9.135

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=9.135

[POZYCJA]
id=1494
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-04	5-10	0116-04		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych  o masie do 2.0 kg/m w budynku, N2XH-O 1x35
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1260	1	1260						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3221	0	0.3221
np=1
wa=0
wb=0
il=387.5836

[RMS 167]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9349

[RMS 168]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3424

[RMS 169]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6916

[RMS 170]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4692

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=66.78

[RMS 172]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4692

[RMS 173]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0685

[RMS 1329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1335.6

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=8.442

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[POZYCJA]
id=855
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0117-03	5-10	0117-03		1
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w budynku, N2XH-J 5x25
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=574
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=574	1	574						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1702	0	0.1702
np=1
wa=0
wb=0
il=93.2985

[RMS 167]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3651

[RMS 168]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8253

[RMS 169]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1717

[RMS 170]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5476

[RMS 403]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=30.422

[RMS 172]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5476

[RMS 173]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3651

[RMS 713]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=608.44

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8458

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=2.583

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=2.583

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=2.583

[POZYCJA]
id=856
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0117-02	5-10	0117-02		1
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m  w budynku N2XH-J 5x16
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=294
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=294	1	294						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1229	0	0.1229
np=1
wa=0
wb=0
il=34.5068

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1558

[RMS 714]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=311.64

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6233

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1815

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2493

[RMS 409]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.582

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2181

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1247

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9698

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2936

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2936

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2936

[POZYCJA]
id=857
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0117-02	5-10	0117-02		1
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w budynku, N2XH-J 5x10
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=126
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=126	1	126						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1229	0	0.1229
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7886

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0668

[RMS 715]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=133.56

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2671

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9349

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1068

[RMS 409]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=6.678

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0935

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0534

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8442

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5544

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5544

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5544

[POZYCJA]
id=858
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0117-02	5-10	0117-02		1
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w budynku, N2XH-J 5x6
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=245
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=245	1	245						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1229	0	0.1229
np=1
wa=0
wb=0
il=28.7556

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1298

[RMS 716]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=259.7

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5194

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8179

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2078

[RMS 409]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=12.985

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1818

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1039

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6415

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.078

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.078

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.078

[POZYCJA]
id=859
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0117-02	5-10	0117-02		1
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w budynku, N2XH-J 5x4
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1229	0	0.1229
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2159

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0371

[RMS 717]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=74.2

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1484

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5194

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0594

[RMS 409]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.71

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0519

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0297

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.469

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[POZYCJA]
id=864
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przew.kabelkowe  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania , N2XH-J 6x2,5 0,6/1kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0147

[RMS 722]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=27.56

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=865
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przew.kabelkowe  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania , N2XH-0 2x2,5 0,6/1kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0147

[RMS 723]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=27.56

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=866
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przew.kabelkowe  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania , HTKSHekw 2x1,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8412

[RMS 724]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=77.168

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=867
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0117-02	5-10	0117-02		1
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w budynku, YKYżo 5x4 0,6/1kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1229	0	0.1229
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7792

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0848

[RMS 725]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=169.6

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3392

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1872

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1357

[RMS 409]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.48

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1187

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0678

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.072

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.704

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.704

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.704

[POZYCJA]
id=868
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0117-02	5-10	0117-02		1
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w budynku, YKYżo 3x4
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1229	0	0.1229
np=1
wa=0
wb=0
il=23.474

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.106

[RMS 726]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=212

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.424

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=1.484

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1696

[RMS 409]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1484

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0848

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=869
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0117-02	5-10	0117-02		1
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w budynku, YKY 4x4
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1229	0	0.1229
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5162

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1378

[RMS 727]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=275.6

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5512

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9292

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2205

[RMS 409]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=13.78

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1929

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1102

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.742

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.144

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.144

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.144

[POZYCJA]
id=870
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przew.kabelkowe  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania , (H)05 Z1Z1-F 2x1,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=60.882

[RMS 728]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1653.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=871
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-04	5-10	0116-04		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych E90 o masie do 3.0 kg/m w budynku ,NHXCH-O FE180/E90 1x120
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3221	0	0.3221
np=1
wa=0
wb=0
il=46.1409

[RMS 167]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1113

[RMS 168]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.636

[RMS 169]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.749

[RMS 170]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1749

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.95

[RMS 172]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1749

[RMS 173]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1272

[RMS 1334]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=159

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.005

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[POZYCJA]
id=872
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-03	5-10	0116-03		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych E90 o masie do 2.0 kg/m w budynku, NHXCH-O FE180/E90 1x95
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3208	0	0.3208
np=1
wa=0
wb=0
il=214.4548

[RMS 167]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4452

[RMS 168]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=2.226

[RMS 169]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=6.307

[RMS 170]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6678

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=37.1

[RMS 172]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6678

[RMS 173]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4452

[RMS 1338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=742

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=4.69

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[POZYCJA]
id=873
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-03	5-10	0116-03		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych E90 o masie do 2.0 kg/m w budynku, NHXCH-O FE180/E90 1x70
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=750
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=750	1	750						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3208	0	0.3208
np=1
wa=0
wb=0
il=229.773

[RMS 167]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.477

[RMS 168]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=2.385

[RMS 169]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7575

[RMS 170]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7155

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=39.75

[RMS 172]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7155

[RMS 173]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.477

[RMS 1336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=795

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=5.025

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=3.375

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=3.375

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=3.375

[POZYCJA]
id=1499
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-03	5-10	0116-03		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych E90 o masie do 2.0 kg/m w budynku, NHXCH-O FE180/E90 1x50
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1200	1	1200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3208	0	0.3208
np=1
wa=0
wb=0
il=367.6368

[RMS 167]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7632

[RMS 168]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=3.816

[RMS 169]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=10.812

[RMS 170]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1448

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=63.6

[RMS 172]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1448

[RMS 173]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7632

[RMS 1337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1272

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=8.04

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[POZYCJA]
id=1500
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-03	5-10	0116-03		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych E90 o masie do 2.0 kg/m w budynku, NHXCH-O FE180/E90 1x35
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=850
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=850	1	850						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3208	0	0.3208
np=1
wa=0
wb=0
il=260.4094

[RMS 167]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5406

[RMS 168]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=2.703

[RMS 169]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6585

[RMS 170]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8109

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=45.05

[RMS 172]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8109

[RMS 173]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5406

[RMS 1339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=901

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=5.695

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=3.825

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=3.825

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=3.825

[POZYCJA]
id=877
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-03	5-10	0116-03		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych E90 o masie do 2.0 kg/m w budynku, NHXCH-J FE180/E90 1x70
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3208	0	0.3208
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3182

[RMS 167]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0318

[RMS 168]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.159

[RMS 169]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4505

[RMS 170]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0477

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.65

[RMS 172]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0477

[RMS 173]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0318

[RMS 1341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=53

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.335

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.225

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.225

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.225

[POZYCJA]
id=1501
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0116-03	5-10	0116-03		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych E90 o masie do 2.0 kg/m w budynku, NHXCH-J FE180/E90 1x50
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3208	0	0.3208
np=1
wa=0
wb=0
il=55.1455

[RMS 167]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1145

[RMS 168]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5724

[RMS 169]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6218

[RMS 170]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1717

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=9.54

[RMS 172]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1717

[RMS 173]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1145

[RMS 1342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=190.8

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.206

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 177]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 9]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[POZYCJA]
id=878
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych E90 o masie do 1.0 kg/m w budynku, z mocowaniem o wytrzymałości ogniowej E90, NHXCH-J FE180/E90 1x35
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=210
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3625	0	0.3625
np=1
wa=0
wb=0
il=72.6995

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1113

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4452

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5582

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1781

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=11.13

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1558

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.089

[RMS 1343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=222.6

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.407

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.924

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.924

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.924

[POZYCJA]
id=1502
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych E90 o masie do 1.0 kg/m w budynku, z mocowaniem o wytrzymałości ogniowej E90, NHXCH-J FE180/E90 1x25
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=550
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	550						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3625	0	0.3625
np=1
wa=0
wb=0
il=190.4034

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2915

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.166

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=4.081

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4664

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=29.15

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4081

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2332

[RMS 1344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=583

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=3.685

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[POZYCJA]
id=881
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych E90 o masie do 1.0 kg/m w budynku, z mocowaniem o wytrzymałości ogniowej E90, NHXCH-J FE180/E90 5x25
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3625	0	0.3625
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5785

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0954

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3339

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0382

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.385

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0334

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[RMS 1345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=47.7

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3015

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[POZYCJA]
id=882
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych E90 o masie do 1.0 kg/m w budynku, z mocowaniem o wytrzymałości ogniowej E90, NHXCH-J FE180/E90 5x10
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3625	0	0.3625
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9238

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0106

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0424

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1484

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.017

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0148

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[RMS 1346]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.2

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.134

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[POZYCJA]
id=883
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych E90 o masie do 1.0 kg/m w budynku, z mocowaniem o wytrzymałości ogniowej E90, NHXCH-J FE180/E90 5x6
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3625	0	0.3625
np=1
wa=0
wb=0
il=51.9282

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0795

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.318

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=1.113

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1272

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.95

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1113

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0636

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=159

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.005

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=1503
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych E90 o masie do 1.0 kg/m w budynku, z mocowaniem o wytrzymałości ogniowej E90, NHXCH-J FE180/E90 5x4
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3625	0	0.3625
np=1
wa=0
wb=0
il=346.188

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.53

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=7.42

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.848

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=53

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.742

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.424

[RMS 1348]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1060

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[POZYCJA]
id=1504
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie przew. kabelkowych wielożyłowych E90 o masie do 1.0 kg/m w budynku, z mocowaniem o wytrzymałości ogniowej E90, NHXH FE180/E90 7x1,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=450
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3625	0	0.3625
np=1
wa=0
wb=0
il=155.7846

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2385

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.954

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=3.339

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3816

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=23.85

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3339

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1908

[RMS 1349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=477

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=3.015

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[POZYCJA]
id=1505
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie przew. kabelkowych wielożyłowych E90 o masie do 1.0 kg/m w budynku, z mocowaniem o wytrzymałości ogniowej E90, NHXH FE180/E90 7x25
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3625	0	0.3625
np=1
wa=0
wb=0
il=24.2332

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0371

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1484

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5194

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0594

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.71

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0519

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0297

[RMS 1350]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=74.2

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.469

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[POZYCJA]
id=1506
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie przew. kabelkowych wielożyłowych E90 o masie do 1.0 kg/m w budynku, z mocowaniem o wytrzymałości ogniowej E90, NHXH FE180/E90 4x25
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3625	0	0.3625
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5785

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0954

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3339

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0382

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.385

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0334

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[RMS 1353]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=47.7

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3015

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[POZYCJA]
id=1507
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie przew. kabelkowych wielożyłowych E90 o masie do 1.0 kg/m w budynku, z mocowaniem o wytrzymałości ogniowej E90, NHXH FE180/E90 4x35
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3625	0	0.3625
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7713

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0318

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1272

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4452

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0509

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.18

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0445

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0254

[RMS 1352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=63.6

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.402

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[ELEMENT 1]
na=TRASY KABLOWE nr specyfikacji EW.ST.01
wa=0
kn=0	0	0
id=890
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=897
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0314-06	5-08	0314-06		1
na=Montaż kasety  metalowej z tubusem 24mod., do wyp. wykładziną
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=448
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=448	1	448						0		0

[RMS 1]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=28.224

[RMS 1499]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=484.3776

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1697
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0314-06	5-08	0314-06		1
na=Montaż przepustów podłogowych, metalowych, fi60mm, z uszczelką
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=637
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=637	1	637						0		0

[RMS 1]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=40.131

[RMS 1511]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=688.7244

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1930
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0115-03	5-08	0115-03		1
na=Montaz kanalów instalacyjnych z blachy o szer. podstawy do 350mm i wysokości 48 mm na podlzu betonowym - kanal podlogowy,
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1650
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1650	1	1650						0		0

[RMS 1]
nz=0.683	0	0.683
np=1
wa=0
wb=0
il=1126.95

[RMS 1613]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1818.96

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=899
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-02	5-08	0803-02		1
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 20mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=5400
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5400	1	5400						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0759	0	0.0759
np=1
wa=0
wb=0
il=391.419

[POZYCJA]
id=900
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
na=Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=2980
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2980	1	2980						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=25.0439

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3158.8

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=902
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-08	5-08	0705-08		1
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek pożarowych E90 szer.100mm, wys.60mm grubość blachy 1mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=52.9452

[RMS 758]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=296.8

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=903
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-08	5-08	0705-08		1
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek pożarowych, siatkowych E90 szer.60mm, wys.60mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=34.0362

[RMS 759]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=190.8

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=904
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-08	5-08	0705-08		1
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek pożarowych E90 szer.200mm, wys.60mm grubość blachy 1mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7999

[RMS 1397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=116.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=905
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-02	5-08	0705-02		1
mpn=_1211
na=Przykręcanie do gotowych otworów drabin pożarowych E90  szer.300mm, wys.60mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.181	0	0.181
np=1
wa=0
wb=0
il=48.3994

[RMS 761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=296.8

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=906
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		1
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek szer.50mm, wys.50mm grubość blachy 1mm, z perforacją do wpustów kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=580
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=580	1	580						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=91.3935

[RMS 762]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=614.8

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=907
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		1
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek szer.100mm, wys.60mm grubość blachy 1mm, z perforacją do wpustów kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=850
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=850	1	850						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=133.9388

[RMS 763]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=901

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=908
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-08	5-08	0705-08		1
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek szer.200mm, wys.60mm grubość blachy 1mm, z perforacją do wpustów kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=230
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=43.4907

[RMS 764]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=243.8

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=909
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-02	5-08	0705-02		1
mpn=_1211
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek szer.300mm, wys.60mm grubość blachy 1mm, z perforacją do wpustów kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.181	0	0.181
np=1
wa=0
wb=0
il=172.855

[RMS 765]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1060

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1508
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-02	5-08	0705-02		1
mpn=_1211
na=Przykręcanie do gotowych otworów drabin  szer.600mm,wys.60mm w obudowie REI120
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.181	0	0.181
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0141

[RMS 1355]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=116.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=911
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-02	5-08	0705-02		1
mpn=_1211
na=Przykręcanie do gotowych otworów drabin szer.400mm, wys.60mm, pion kablowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.181	0	0.181
np=1
wa=0
wb=0
il=31.1139

[RMS 1354]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=190.8

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=918
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		1
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek systemu zewnętrznego szer.100mm, wys.50mm grubość blachy 2mm, z pokrywą o dla środowiska C4
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=17.3333

[RMS 773]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=116.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=919
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		1
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek systemu zewnętrznego szer.200mm, wys.50mm grubość blachy 2mm, z pokrywą o dla środowiska C4
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=17.3333

[RMS 774]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=116.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=920
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		1
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek systemu zewnętrznego szer.300mm, wys.50mm grubość blachy 2mm, z pokrywą o dla środowiska C5
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=6.303

[RMS 1356]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=42.4

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=921
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-05	5-08	0817-05		1
na=Montaż kompletnego  przejścia dachowego typu szyja łabędzia , podwójny przepust wraz z podstawą i obróbką
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PR/E-2203/ST

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0126

[RMS 777]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2048

[POZYCJA]
id=922
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-05	5-08	0817-05		1
na=Montaż kompletnego  przejścia dachowego typu szyja łabędzia , pojedynczy przepust wraz z podstawą i obróbką
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PR/E-2203/ST

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[RMS 778]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4096

[POZYCJA]
id=923
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-05	5-08	0817-05		1
na=Montaż pojedynczych przepustów dachowych pod kable 50mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PR/E-2203/ST

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1008

[RMS 779]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6384

[POZYCJA]
id=924
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-05	5-08	0817-05		1
na=Montaż przepustów szczelnych w ścianach fundamnetowych 160mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PR/E-2203/ST

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0504

[RMS 780]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8192

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGÓLNE WEWNĘTRZNE, nr specyfikacji EW.ST.01
wa=0
kn=0	0	0
id=16
nu=6
cpv=45310000-3
wn=	

[POZYCJA]
id=930
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-01	5-08	0308-01		1
na=Montaż wyłączników bezpieczeństwa  bryzgoszczelnych - Przycisk wyłącznik prądu , czerwony IP65
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PR/E-2203/ST

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4412

[RMS 785]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1624

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=927
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-02	5-08	0212-02		1
na=Układanie maty grzejnej 15W/m2, wymiar 30x0,5m, podjazd do garażu
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.958	0	0.958
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6596

[RMS 782]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=929
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-02	5-08	0212-02		1
na=Ukłanie kabla grzejnego 10W/m  dlugość  12m, odwodnienia liniowe , podjazd do garażu
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.958	0	0.958
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9149

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż sterowników do ogrzewania podjazdów
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 801]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=945
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02	5-08	0302-02		1
mpn=_1211
na=Montaż czujnika gruntowego do podgrzewania podjazdu
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4161

[RMS 188]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3248

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=138
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
na=Montaż uchwytów pod rurki instalacyjne  układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym rury winidurowe fi20
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=600
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2732	0	0.2732
np=1
wa=0
wb=0
il=156.5436

[RMS 156]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1335.6

[RMS 157]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1335.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=139
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach- RB 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=600
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1001	0	0.1001
np=1
wa=0
wb=0
il=57.3576

[RMS 158]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=661.44

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=140
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03	5-08	0301-03		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=330
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	330						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=42.2931

[RMS 17]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=699.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=931
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
na=Montaż do gotowego podłoża zestawu PEL gniazd w ramce 4-krotnej (p/t) bez modułu logicznego,
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7733

[RMS 805]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0
il=23.5532

[RMS 787]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7766

[RMS 1507]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8932

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1695
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
na=Montaż do gotowego podłoża zestawu PEL gniazd w ramce 4-krotnej bez modułu logicznego w punktach konsolidacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=854
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=854	1	854						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=215.3105

[RMS 805]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1828.5848

[RMS 787]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=914.2924

[RMS 1508]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=923.3448

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=934
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=70
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=12.501

[RMS 790]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=75.684

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=935
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1075

[RMS 791]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.8676

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=946
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd ogólnych  230V , wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach podłogowych  z podłączeniem - IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=548
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=548	1	548						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=97.8646

[RMS 1420]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=592.4976

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1557
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd ogólnych  230V , wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach podłogowych  z podłączeniem - IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=46
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2149

[RMS 1421]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=49.7352

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=938
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-09	5-08	0309-09		1
na=Montaż zestawu remontowego  w garażu
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.337

[RMS 1509]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.406

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=939
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-09	5-08	0309-09		1
na=Montaż do gotowego podłoża gniazda wtyczkowego natynkowego wodoszczelnego 3-fazowego z uziemieniem przykręcanym z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.337

[RMS 161]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.406

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=941
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-04	5-08	0302-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek E90 przekrój przewodu 4 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4026	0	0.4026
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8448

[RMS 797]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.812

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=943
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-04	5-08	0302-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu rozłączników serwisowych 63A
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4026	0	0.4026
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6897

[RMS 799]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=21.624

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=947
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przew.kabelkowe  układane w gotowych korytkach  lub wciągane do kanałow  N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=35800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35800	1	35800						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=1453.0504

[RMS 807]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=39465.92

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=948
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przew.kabelkowe  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania , N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=10200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10200	1	10200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=413.9976

[RMS 808]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11244.48

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=949
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przew.kabelkowe  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania , N2XH-J 5x10 0,6/1kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8706

[RMS 191]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=132.288

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=950
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przew.kabelkowe  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania , N2XH-J 5x4 0,6/1kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3646

[RMS 309]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=308.672

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=551
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=552
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=1360
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1360	1	1360						0		0

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=380.8

[POZYCJA]
id=557
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=558
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=1360
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1360	1	1360						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=367.2

[POZYCJA]
id=554
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0604-02	5-14	0604-02		1
na=Przyklejanie tabliczek opisowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=4080
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4080	1	1360*3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=116.892

[RMS 479]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4324.8

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO I AWARYJNEGO  nr specyfikacji EW.ST.01
wa=0
kn=0	0	0
id=951
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=952
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED   wbudowanych  w beton , oświetlenie podjazdu
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2253

[RMS 1284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.84

[POZYCJA]
id=955
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw przemysłowych typu B1 LED 3950lm 28W EVG IP65
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=138
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=97.5246

[RMS 1285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=146.28

[POZYCJA]
id=965
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu downlight do wbudowania D1, LED 2250lm 23W EVG IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=224
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=224	1	224						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=158.3008

[RMS 1288]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=237.44

[POZYCJA]
id=966
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu downlight do wbudowania D2, LED 2000lm 18,9W EVG IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=103
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=103	1	103						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=72.7901

[RMS 1407]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=109.18

[POZYCJA]
id=1482
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu D8 tubus nabudowany, LED 1800lm 16,9W EVG IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=84
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=59.3628

[RMS 1294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=89.04

[POZYCJA]
id=1547
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu downlight do wbudowania D9, LED 1650lm 17,5W EVG IP20 24st.
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=214
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=214	1	214						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=151.2338

[RMS 1408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=226.84

[POZYCJA]
id=1548
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu downlight do wbudowania D10, LED 1150lm 9,6W EVG IP20 60st.
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=309
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=309	1	309						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=218.3703

[RMS 1409]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=327.54

[POZYCJA]
id=1549
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu downlight do wbudowania D11, LED 1450lm 12,6W EVG IP20 60st.
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=968
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=968	1	968						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=684.0856

[RMS 1410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1026.08

[POZYCJA]
id=1550
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu pomieszczeń biurowych opraw typu D12 tubus zwieszany, LED 1150lm 9,6W EVG DALI IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=192
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=192	1	192						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=135.6864

[RMS 1411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=203.52

[POZYCJA]
id=1551
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu pomieszczeń biurowych opraw typu D13 tubus zwieszany, LED 850lm 6,9W EVG DALI IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=69
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=48.7623

[RMS 1413]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=73.14

[POZYCJA]
id=1552
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu pomieszczeń biurowych opraw typu D14 tubus zwieszany, LED 1150lm 9,6W EVG IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=188
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=188	1	188						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=132.8596

[RMS 1414]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=199.28

[POZYCJA]
id=1553
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu pomieszczeń biurowych opraw typu D15 tubus zwieszany niski, LED 850lm 6,9W EVG DALI IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6536

[RMS 1415]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.48

[POZYCJA]
id=973
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu K1 kinkiet, profil al., LED 2600lm 28W EVG IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6005

[RMS 1295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9

[POZYCJA]
id=1483
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu K2 kinkiet, profil al., LED 3950lm 42W EVG IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3072

[RMS 1296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.96

[POZYCJA]
id=974
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu M1 do nabudowania, LED 4500lm 43W EVG IP40
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=61
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=43.1087

[RMS 1297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=64.66

[POZYCJA]
id=1484
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu M2 do nabudowania, LED 4600lm 39W EVG IP40
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=18.3742

[RMS 1298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27.56

[POZYCJA]
id=1485
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu S1 do nabudowania na stropie, szybkiego montażu LED 2700lm 17,4W EVG IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=84
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=59.3628

[RMS 1299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=89.04

[POZYCJA]
id=983
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych nt. z podłączeniem - łącznik jednobiegunowy IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=41
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1535

[RMS 841]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=44.3292

[POZYCJA]
id=984
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pt. z podłączeniem - przycisk światło
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0505

[RMS 842]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=21.624

[POZYCJA]
id=1486
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych nt. z podłączeniem - przycisk światło
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1556

[RMS 842]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=23.7864

[POZYCJA]
id=1487
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pt. z podłączeniem - łącznik świecznikowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=212
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=212	1	212						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1353

[RMS 839]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=229.2144

[POZYCJA]
id=1488
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pt. z podłączeniem - łącznik schodowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7354

[RMS 839]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1368

[POZYCJA]
id=985
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych nt. strefy otwartej typu Aw1 CB
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=78
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=55.1226

[RMS 1310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=82.68

[POZYCJA]
id=986
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych pt. strefy otwartej typu Aw2 CB
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=19
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4273

[RMS 1311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.14

[POZYCJA]
id=987
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych pt. korytarzowych typu Aw3 CB
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=59
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6953

[RMS 1312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=62.54

[POZYCJA]
id=988
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych zewnętrznych typu Aw4 CB
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6536

[RMS 1313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.48

[POZYCJA]
id=989
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych nt. asymetrycznych typu Aw5 CB
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9469

[RMS 1315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.42

[POZYCJA]
id=990
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych pt. asymetrycznych typu Aw6 CB
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8938

[RMS 1314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.84

[POZYCJA]
id=996
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych kierunkowych typu Ew1 CB
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=55
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=38.8685

[RMS 1308]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=58.3

[POZYCJA]
id=997
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych, kierunkowych typu Ew2 CB + Flaga
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=44
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=31.0948

[RMS 1309]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=46.64

[POZYCJA]
id=998
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-14 0602-02	13-14	0602-02		1
mpn=1211
na=Montaż baterii centralnej oświetlenia ewakuacyjnego o mocy 5kW
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=11.77	0	11.77
np=1
wa=0
wb=0
il=11.77

[RMS 856]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1416]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1016
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie przew. kabelkowych wielożyłowych E90 o masie do 1.0 kg/m w budynku, z mocowaniem o wytrzymałości ogniowej E90, HDGs FE180/E90 3x1,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=5200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5200	1	5200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3625	0	0.3625
np=1
wa=0
wb=0
il=1800.1776

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=2.756

[RMS 168]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=11.024

[RMS 169]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=38.584

[RMS 170]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4096

[RMS 171]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=275.6

[RMS 172]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8584

[RMS 173]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2048

[RMS 1417]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5512

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=34.84

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 177]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[POZYCJA]
id=1014
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Ukladanie kabli syganłowych z rodzielnic oddziałowych YDY 2x1
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=850
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=850	1	850						0		0

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=29.92

[RMS 1418]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=937.04

[POZYCJA]
id=999
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
na=Uruchomienie na terenie obiektu centralnej baterii
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=200	0	200
np=1
wa=0
wb=0
il=200

[POZYCJA]
id=1556
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-14 0602-02	13-14	0602-02		1
mpn=1211
na=Montaż systemu sterowania oprawami DALI
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=11.77	0	11.77
np=1
wa=0
wb=0
il=11.77

[RMS 1419]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1555
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
na=Uruchomienie na terenie obiektu systemu DALI
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=200	0	200
np=1
wa=0
wb=0
il=200

[POZYCJA]
id=1002
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu korytarzowych nt. z podłączeniem - zasięg do 30 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=64
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3616

[RMS 1399]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=69.1968

[POZYCJA]
id=1004
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu korytarzy i klatek schodowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6283

[RMS 1322]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=33.5172

[POZYCJA]
id=1005
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu ogólnych toalet oraz szatni nt. z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=42
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2061

[RMS 1319]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=45.4104

[POZYCJA]
id=1489
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu garażu nt. z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.996

[RMS 1321]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=41.0856

[ELEMENT 1]
na=UPS, OKABLOWANIE STRUKTURALNE,URZADZENIA AKTYWNE, VOIP DECT nr specyfikacji EW.ST
wa=0
kn=0	0	0
id=1725
nu=8
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Montaż szaf  serwerowni  GPD (Izba Skarbowa)
wa=0
kn=0	0	0
id=1726
nu=8.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1727
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel światłowodowy  Patch Panel 1U dla 12 SC Simplex
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1518]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1728
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13	AT-14	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż kasety spawów światłowodowych z uchwytami na 12 spawów
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1519]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1729
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Osłonka spawu mini (45 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=40
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1520]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=42.4

[POZYCJA]
id=1730
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  Adapter światłowowdowy LC/LC adapter duplex, multimode, 60/opak
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=20
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1521]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=21.2

[POZYCJA]
id=1731
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - LC Pigtail Multimode 50/125 green, 2m, OM3
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1522]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=16.96

[POZYCJA]
id=1732
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - LC Pigtail Multimode 50/125 green, 2m
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=24
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1523]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=25.44

[POZYCJA]
id=1733
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - LC-LC kabel krosowy duplex multimode 50/125/2900u, OM3, 2m
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1524]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8.48

[POZYCJA]
id=1734
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - LC-LC kabel krosowy duplex multimode 50/125/2900u, 2m
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1525]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12.72

[POZYCJA]
id=1735
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-02	AT-14	0108-02		1
mpn=_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych 24xRJ45 - Panel Classic 24xRJ45 do złącz K6 lub K5E, niewyposażony, 1U, czarny
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=41
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						0		0

[RMS 1]
nz=0.278	0	0.278
np=1
wa=0
wb=0
il=11.398

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1526]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=43.46

[POZYCJA]
id=1736
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		1
mpn=_1211
na=Montaż  złącza RJ45 K6A STP Three Entry
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=972
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=972	1	972						0		0

[RMS 1]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0
il=133.164

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1527]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1030.32

[POZYCJA]
id=1737
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A RJ45, S/FTP, LS0H, 2m, turk
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=288
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=31.68

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1528]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=305.28

[POZYCJA]
id=1738
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A RJ45, S/FTP, LS0H, 3m, turk
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=684
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=684	1	684						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=75.24

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1529]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=725.04

[POZYCJA]
id=1739
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych - Szafa serwerowa progress 45U, 800x1000 mm drzwi przednie i tylne perforowane 75%, osłony boczne pełne, cokół 100mm, RAL 7035, 1000kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1530]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8.48

[POZYCJA]
id=1740
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych - zestaw poziomujący dla cokołó (zawiera 4 podkładki met., 4 stopki reg., 8 nakrętek i wkrętów M8)
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1531]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8.48

[POZYCJA]
id=1741
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dla szaf stojących z termostatem
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1532]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6.36

[POZYCJA]
id=1742
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasil. 19" 9x 2P+Z, dioda LED, przewód zasilający 1,8mb
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1533]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12.72

[POZYCJA]
id=1743
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - pułka stała 1U moc. 4 belki 750mm nośność 120kg z możliwością regulacji rozstawu uchwytów szara
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1534]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.12

[ELEMENT 2]
na=Punkty przyłączeniowe do GPD
wa=0
kn=0	0	0
id=1744
nu=8.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1745
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		1
mpn=_1211
na=Montaż  złącza RJ45 K6A STP Three Entry
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=812
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=812	1	812						0		0

[RMS 1]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0
il=111.244

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1527]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=860.72

[POZYCJA]
id=1746
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		1
mpn=_1211
na=Montaż  ramki mocującej do 2 złączy RJ-45 K6 lub K5E 45x45 - biała
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=408
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=408	1	408						0		0

[RMS 1]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0
il=55.896

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1535]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=432.48

[POZYCJA]
id=1747
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A RJ45, S/FTP, LS0H, 2m, turk
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=408
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=408	1	408						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=44.88

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1528]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=432.48

[POZYCJA]
id=1748
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A RJ45, S/FTP, LS0H, 3m, turk
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=408
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=408	1	408						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=44.88

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1529]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=432.48

[ELEMENT 2]
na=Montaż szaf  serwerowni  LPD (II Urząd Skarbowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=1749
nu=8.3
wn=	

[POZYCJA]
id=1750
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel światłowodowy  Patch Panel 1U dla 12 SC Simplex
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1518]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1751
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13	AT-14	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż kasety spawów światłowodowych z uchwytami na 12 spawów
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1519]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1752
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Osłonka spawu mini (45 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1520]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=16.96

[POZYCJA]
id=1753
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  Adapter światłowowdowy LC/LC adapter duplex, multimode, 60/opak
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1521]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8.48

[POZYCJA]
id=1754
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - LC Pigtail Multimode 50/125 green, 2m, OM3
op=0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1522]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=16.96

[POZYCJA]
id=1755
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - LC-LC kabel krosowy duplex multimode 50/125/2900u, OM3, 2m
op=0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1524]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8.48

[POZYCJA]
id=1756
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-02	AT-14	0108-02		1
mpn=_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych 24xRJ45 - Panel Classic 24xRJ45 do złącz K6 lub K5E, niewyposażony, 1U, czarny
op=0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=41
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						0		0

[RMS 1]
nz=0.278	0	0.278
np=1
wa=0
wb=0
il=11.398

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1526]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=43.46

[POZYCJA]
id=1757
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		1
mpn=_1211
na=Montaż  złącza RJ45 K6A STP Three Entry
op=0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=972
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=972	1	972						0		0

[RMS 1]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0
il=133.164

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1527]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1030.32

[POZYCJA]
id=1758
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A RJ45, S/FTP, LS0H, 2m, turk
op=0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=288
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=31.68

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1528]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=305.28

[POZYCJA]
id=1759
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A RJ45, S/FTP, LS0H, 3m, turk
op=0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=688
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=688	1	688						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=75.68

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1529]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=729.28

[POZYCJA]
id=1760
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		1
mpn=_1211
na=Montaż prowadnicy kabla 19" 1U czarna z 5 uchwytami do kabli
op=0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=82
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						0		0

[RMS 1]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0
il=11.234

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1536]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=86.92

[POZYCJA]
id=1761
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych - Szafa serwerowa progress 45U, 800x1000 mm drzwi przednie i tylne perforowane 75%, osłony boczne pełne, cokół 100mm, RAL 7035, 1000kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1530]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=7.42

[POZYCJA]
id=1762
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych - zestaw poziomujący dla cokołó (zawiera 4 podkładki met., 4 stopki reg., 8 nakrętek i wkrętów M8)
op=0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1531]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=7.42

[POZYCJA]
id=1763
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dla szaf stojących z termostatem
op=0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1532]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5.3

[POZYCJA]
id=1764
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasil. 19" 9x 2P+Z, dioda LED, przewód zasilający 1,8mb
op=0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1533]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=10.6

[POZYCJA]
id=1765
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - pułka stała 1U moc. 4 belki 750mm nośność 120kg z możliwością regulacji rozstawu uchwytów szara
op=0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1534]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.12

[ELEMENT 2]
na=Punkty przyłączeniowe do LPD
wa=0
kn=0	0	0
id=1766
nu=8.4
wn=	

[POZYCJA]
id=1767
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		1
mpn=_1211
na=Montaż  złącza RJ45 K6A STP Three Entry
op=0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=782
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=782	1	782						0		0

[RMS 1]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0
il=107.134

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1527]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=828.92

[POZYCJA]
id=1768
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		1
mpn=_1211
na=Montaż  ramki mocującej do 2 złączy RJ-45 K6 lub K5E 45x45 - biała
op=0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=391
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=391	1	391						0		0

[RMS 1]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0
il=53.567

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1535]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=414.46

[POZYCJA]
id=1769
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A RJ45, S/FTP, LS0H, 2m, turk
op=0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=391
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=391	1	391						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=43.01

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1528]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=414.46

[POZYCJA]
id=1770
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A RJ45, S/FTP, LS0H, 3m, turk
op=0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=391
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=391	1	391						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=43.01

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1529]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=414.46

[ELEMENT 2]
na=Oprzewodowanie pionowe (szkieletowe)
wa=0
kn=0	0	0
id=1771
nu=8.5
wn=	

[POZYCJA]
id=1772
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-10	AT-14	0101-10		1
mpn=_1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy - Kabel szkieletowy wewn-zewn. 50/125, 8 włókien, unituba, żelowany, LSZH - OM3
op=0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=2000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2000	1	2000						0		0

[RMS 1]
nz=0.1248	0	0.1248
np=1
wa=0
wb=0
il=249.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1537]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2120

[POZYCJA]
id=1773
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-10	AT-14	0101-10		1
mpn=_1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy - Kabel szkieletowy wewn-zewn. 50/125, 24 włókna, LSZH unituba, wzmocniony włóknem szklanym light
op=0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=2000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2000	1	2000						0		0

[RMS 1]
nz=0.1248	0	0.1248
np=1
wa=0
wb=0
il=249.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1538]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2120

[POZYCJA]
id=1774
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-10	AT-14	0101-10		1
mpn=_1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy - Kabel kat. 6A 100 ohms, F/UTP, LSZH, 4 pary, rolka 500m
op=0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=5000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5000	1	5000						0		0

[RMS 1]
nz=0.1248	0	0.1248
np=1
wa=0
wb=0
il=624

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1539]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5300

[ELEMENT 2]
na=Oprzewodowanie poziome
wa=0
kn=0	0	0
id=1775
nu=8.6
wn=	

[POZYCJA]
id=1776
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-05	AT-14	0102-05		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie kanału kablowego lub układanie na korycie - Kabel kat. 6A 100 ohms, F/UTP, LSZH, 4 pary, rolka 500m
op=0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=87890
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=87890	1	87890						0		0

[RMS 1]
nz=0.01506	0	0.01506
np=1
wa=0
wb=0
il=1323.6234

[RMS 1540]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=93163.4

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż urządzeń aktywnych  serwerowni GPD LPD
wa=0
kn=0	0	0
id=1798
nu=8.7
wn=	

[POZYCJA]
id=1799
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik 48xRJ45, 4xSFP
op=0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=40
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1563]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=42.4

[POZYCJA]
id=1800
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik 24xRJ45, 2xSFP
op=0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1564]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1801
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz dla przełączników 24xRJ45, 2xSFP
op=0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1565]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1802
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - karta SFP+ 10 Gigabit dla przełącznika 24xRJ45, 2xSFP
op=0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1566]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1803
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przewód łączący SFP+ dla przełączników 24 i 48 portowych, 1m
op=0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1567]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1804
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł optyczny SFP (1Gb) 850nm MMF 550m LC duplex
op=0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=160
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						0		0

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=70.4

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1568]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=169.6

[POZYCJA]
id=1805
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł SFP+ 1310nm SMF 10km 10Gbps, LC duplex
op=0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1569]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8.48

[ELEMENT 2]
na=Zasilacze awaryjne UPS
wa=0
kn=0	0	0
id=1777
nu=8.8
wn=	

[POZYCJA]
id=1778
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-11	5-08	0404-11		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza  UPS 20kVA 12min - podwójna konwersja , cos fi --0,99 przy 0,4 obciązenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4926

[RMS 1545]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1779
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-12	5-08	0404-12		1
mpn=_1211
na=Montaż  zasilaczy UPS 40kVA 12min - podwójna konwersja , cos fi --0,99 przy 0,4 obciązenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-IE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6863

[RMS 1546]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1780
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-11	5-08	0404-11		1
mpn=_1211
na=Montaż modułu przyłączeniowego dla UPS  do 40kVA
op=0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9851

[RMS 1547]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1781
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-12	5-08	0404-12		1
mpn=_1211
na=Montaż  zasilaczy UPS 200kVA 12min - podwójna konwersja , cos fi --0,99 przy 0,4 obciązenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-IE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6863

[RMS 1615]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1783
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-11	5-08	0404-11		1
mpn=_1211
na=Montaż modułu przyłączeniowego dla UPS  do 200kVA
op=0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4926

[RMS 1549]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[ELEMENT 2]
na=Centrala telefoniczna VOIP, system telefonii bezprzewodowej DECT
wa=0
kn=0	0	0
id=1784
nu=8.9
wn=	

[POZYCJA]
id=1785
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-07	AL-01	0302-07		1
mpn=_1211
na=Montaż jednostki głównej systemu telekomunikacji - komplet z licencjami
op=0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=31.5	0	31.5
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5

[RMS 1550]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1786
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0103-02	AL-01	0103-02		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali - karta ISDN S2M (DIUT2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 1551]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1787
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Dostawa licencji do systemu telekomunikacyjnego - licencja S2M/SIP/T1 Trunk
op=0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=90
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[RMS 1]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=258.3

[RMS 1552]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=95.4

[POZYCJA]
id=1788
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0103-02	AL-01	0103-02		1
mpn=_1211
na=Montaż portów abonentów wewnętrznych - karta modułowa 24 portowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1553]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1789
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0103-02	AL-01	0103-02		1
mpn=_1211
na=Montaż portów abonentów wewnętrznych - karta modułowa 8 portowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 1554]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1790
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Dostawa licencji do systemu telekomunikacyjnego - licencja TDM użytkownika
op=0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 1]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=86.1

[RMS 1555]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=31.8

[POZYCJA]
id=1791
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Dostawa licencji do systemu telekomunikacyjnego - licencja IP użytkownika
op=0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=228
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=228	1	228						0		0

[RMS 1]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=654.36

[RMS 1556]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=241.68

[POZYCJA]
id=1792
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Dostawa kabla 10m 24 DA MDF
op=0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=14.35

[RMS 1557]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3

[POZYCJA]
id=1793
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0103-02	AL-01	0103-02		1
mpn=_1211
na=Montaż biurowego modułu liniowego - Office Line Module (SLCN)
op=0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 1558]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1794
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
na=Montaż wewnętrznej stacji bazowej telefonii DECT
op=0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[RMS 1]
nz=33.7	0	33.7
np=1
wa=0
wb=0
il=572.9

[RMS 1559]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.02

[POZYCJA]
id=1795
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
na=Dostawa i montaż aparatów systemowych IP typu 40 HFA
op=0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 1]
nz=33.7	0	33.7
np=1
wa=0
wb=0
il=539.2

[RMS 1560]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.96

[POZYCJA]
id=1796
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
na=Dostawa i montaż aparatów systemowych IP typu 15 HFA
op=0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=212
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=212	1	212						0		0

[RMS 1]
nz=33.7	0	33.7
np=1
wa=0
wb=0
il=7144.4

[RMS 1561]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=224.72

[POZYCJA]
id=1797
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
na=Dostawa i montaż aparatów telefonii bezprzewodowej DECT z ładowarką
op=0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=33.7	0	33.7
np=1
wa=0
wb=0
il=337

[RMS 1562]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6

[ELEMENT 1]
na=System AV Sale konferencyjne / spotkan
wa=0
kn=0	0	0
id=1700
nu=9
wn=	

[ELEMENT 2]
na=System AV sala laczona 5.06.01 i 02
wa=0
kn=0	0	0
id=1808
nu=9.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1809
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-12	5-08	0511-12		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu projektora, np.lub równoważny: Projektor   WD3300U
op=0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2606

[RMS 1601]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1810
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-04	5-08	0401-04		1
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - zwiesie sufitowe do projektora
op=0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=2
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1897

[RMS 1572]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1811
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0406-07	5-06	0406-07		1
na=Instalowanie ekranu elektrycznego 250x188cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.7	0	3.7
np=1
wa=0
wb=0
il=7.067

[RMS 1573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 1574]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1812
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
na=Montaż sterownika systemu video
op=0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 1575]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1813
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
na=Montaż  matrycy VGA
op=0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 1576]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1814
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
na=Montaż  matrycy HDMI
op=0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 1577]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1815
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu systemu transmisji sygnału HDMI
op=0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=37.44

[RMS 1578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.36

[POZYCJA]
id=1816
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu systemu transmisji sygnału VGA
op=0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 1579]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.18

[POZYCJA]
id=1817
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0105-09	5-06	0105-09		1
na=Instalowanie pojedynczych urządzeń elektronicznych - Odtwarzacz Blu-ray/DVD
op=0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=2
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.03	0	3.03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7873

[RMS 1580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1818
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż panelu dotykowego  przenośnego ze stacją dokującą typu ipod
op=0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=7.58

[RMS 1581]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1819
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-03	AL-01	0111-03		1
na=Montaż klawiatury sterowniczej ściennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 1582]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1820
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
na=Montaż rozdzielnicy AV i sterownika systemu sterowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 1612]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1821
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu przekaźników
op=0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 1584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.18

[POZYCJA]
id=1822
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0403-01	5-06	0403-01		1
na=Instalowanie Ściemniacza do opraw świetlówkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6795

[RMS 1585]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1823
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza podłogowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=7.58

[RMS 1586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1824
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza sciennego
op=0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=7.58

[RMS 1587]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1825
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza stołowego AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=7.58

[RMS 1588]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1826
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne, np.lub równoważny switch AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1589]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1827
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych  19" stojących, 42U, 800/800/1963, szer./gł./wys.  mm., drzwi i osłona tylna z blachy perforowanej, RAL 7035,  z cokołem, wyposażenie szafy  zgodne z widokiem szafy na rysunku szafa AV3
op=0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1590]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1828
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0203-04	5-06	0203-04		1
na=Instalowanie matrycy audio z kartami wejść i wyjść
op=0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=1
jm=wzm.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7763

[RMS 1591]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1592]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1593]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1829
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0203-04	5-06	0203-04		1
na=Instalowanie wzmacniacza 2x250W
op=0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=2
jm=wzm.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5526

[RMS 1594]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 1595]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1830
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0807-03	5-06	0807-03		1
mpn=_1211
na=Instalowanie głośników  w suficie podwieszanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=19.1

[RMS 1596]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=67.84

[POZYCJA]
id=1831
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0301-01	5-06	0301-01		1
na=Instalowanie mikrofonu na katedrze
op=0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5662

[RMS 1597]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1832
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0203-04	5-06	0203-04		1
na=Instalowanie eliminatora sprzężeń 12 filtrów
op=0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=1
jm=wzm.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7763

[RMS 1598]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1833
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Uruchomienie , podłączenie urządzeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=180	0	180
np=1
wa=0
wb=0
il=171.9

[RMS 1599]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1024

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1834
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=1
jm=instr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.0239	0	0.0239
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[RMS 1600]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[ELEMENT 2]
na=System AV sala 2.06.01
wa=0
kn=0	0	0
id=1835
nu=9.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1858
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-12	5-08	0511-12		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu projektora, np.lub równoważny: Projektor   WD3300U
op=0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 1601]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1859
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-04	5-08	0401-04		1
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - zwiesie sufitowe do projektora
op=0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5949

[RMS 1572]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1860
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0406-07	5-06	0406-07		1
na=Instalowanie ekranu elektrycznego 250x188cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.7	0	3.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5335

[RMS 1573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1574]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1839
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
na=Montaż sterownika systemu video
op=0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 1575]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1840
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu systemu transmisji sygnału HDMI
op=0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 1578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1841
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu systemu transmisji sygnału VGA
op=0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1579]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1842
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0105-09	5-06	0105-09		1
na=Instalowanie pojedynczych urządzeń elektronicznych - Odtwarzacz Blu-ray/DVD
op=0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.03	0	3.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8937

[RMS 1580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1843
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż panelu dotykowego  przenośnego ze stacją dokującą typu ipod
op=0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1581]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1844
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-03	AL-01	0111-03		1
na=Montaż klawiatury sterowniczej ściennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 1582]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1845
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
na=Montaż sterownika systemu sterowania wraz z zabudową rozdzielnicy AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 1611]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1846
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu przekaźników
op=0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1847
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0403-01	5-06	0403-01		1
na=Instalowanie Ściemniacza do opraw świetlówkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3398

[RMS 1585]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1848
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19", Szafa wisząca niedzielona, np, ZAPS 15U, 600/600/763vszer./gł./wys.wyposażenie szafy  zgodne z widokiem szafy na rysunku , szafa AV5
op=0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1604]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1849
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza podłogowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1850
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza sciennego
op=0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1587]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1851
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza stołowego AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1588]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1852
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza stołowego PEL 2x230V +2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=7.58

[RMS 1605]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1853
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne, np.lub równoważny switch AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1606]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1854
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0203-04	5-06	0203-04		1
na=Instalowanie wzmacniacza 1x250W
op=0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=2
jm=wzm.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5526

[RMS 1607]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 1608]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1855
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0807-03	5-06	0807-03		1
mpn=_1211
na=Instalowanie głośników  w suficie podwieszanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1625

[RMS 1596]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=25.44

[POZYCJA]
id=1856
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Uruchomienie , podłączenie urządzeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=180	0	180
np=1
wa=0
wb=0
il=171.9

[RMS 1609]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1024

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1857
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=1
jm=instr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.0239	0	0.0239
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[RMS 1610]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[ELEMENT 2]
na=System AV sala 3.06.01
wa=0
kn=0	0	0
id=1861
nu=9.3
wn=	

[POZYCJA]
id=1862
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-12	5-08	0511-12		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu projektora, np.lub równoważny: Projektor   WD3300U
op=0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 1601]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1863
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-04	5-08	0401-04		1
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - zwiesie sufitowe do projektora
op=0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5949

[RMS 1572]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1864
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0406-07	5-06	0406-07		1
na=Instalowanie ekranu elektrycznego 250x188cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.7	0	3.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5335

[RMS 1573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1574]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1865
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
na=Montaż sterownika systemu video
op=0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 1575]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1866
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu systemu transmisji sygnału HDMI
op=0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 1578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1867
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu systemu transmisji sygnału VGA
op=0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1579]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1868
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0105-09	5-06	0105-09		1
na=Instalowanie pojedynczych urządzeń elektronicznych - Odtwarzacz Blu-ray/DVD
op=0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.03	0	3.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8937

[RMS 1580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1869
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż panelu dotykowego  przenośnego ze stacją dokującą typu ipod
op=0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1581]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1870
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-03	AL-01	0111-03		1
na=Montaż klawiatury sterowniczej ściennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 1582]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1871
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
na=Montaż sterownika systemu sterowania wraz z zabudową rozdzielnicy AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 1611]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1872
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu przekaźników
op=0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1873
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0403-01	5-06	0403-01		1
na=Instalowanie Ściemniacza do opraw świetlówkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3398

[RMS 1585]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1874
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19", Szafa wisząca niedzielona, np, ZAPS 15U, 600/600/763vszer./gł./wys.wyposażenie szafy  zgodne z widokiem szafy na rysunku , szafa AV5
op=0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1604]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1875
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza podłogowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1876
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza sciennego
op=0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1587]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1877
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza stołowego AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1588]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1878
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza stołowego PEL 2x230V +2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=7.58

[RMS 1605]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1879
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne, np.lub równoważny switch AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1606]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1880
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0203-04	5-06	0203-04		1
na=Instalowanie wzmacniacza 1x250W
op=0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=2
jm=wzm.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5526

[RMS 1607]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 1608]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1881
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0807-03	5-06	0807-03		1
mpn=_1211
na=Instalowanie głośników  w suficie podwieszanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1625

[RMS 1596]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=25.44

[POZYCJA]
id=1882
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Uruchomienie , podłączenie urządzeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=180	0	180
np=1
wa=0
wb=0
il=171.9

[RMS 1609]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1024

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1883
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=1
jm=instr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.0239	0	0.0239
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[RMS 1610]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[ELEMENT 2]
na=System AV sala 3.06.02
wa=0
kn=0	0	0
id=1884
nu=9.4
wn=	

[POZYCJA]
id=1885
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-12	5-08	0511-12		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu projektora, np.lub równoważny: Projektor   WD3300U
op=0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 1601]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1886
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-04	5-08	0401-04		1
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - zwiesie sufitowe do projektora
op=0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5949

[RMS 1572]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1887
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0406-07	5-06	0406-07		1
na=Instalowanie ekranu elektrycznego 250x188cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.7	0	3.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5335

[RMS 1573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1574]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1888
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
na=Montaż sterownika systemu video
op=0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 1575]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1889
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu systemu transmisji sygnału HDMI
op=0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 1578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1890
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu systemu transmisji sygnału VGA
op=0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1579]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1891
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0105-09	5-06	0105-09		1
na=Instalowanie pojedynczych urządzeń elektronicznych - Odtwarzacz Blu-ray/DVD
op=0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.03	0	3.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8937

[RMS 1580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1892
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż panelu dotykowego  przenośnego ze stacją dokującą typu ipod
op=0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1581]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1893
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-03	AL-01	0111-03		1
na=Montaż klawiatury sterowniczej ściennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 1582]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1894
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
na=Montaż sterownika systemu sterowania wraz z zabudową rozdzielnicy AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 1611]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1895
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu przekaźników
op=0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1896
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0403-01	5-06	0403-01		1
na=Instalowanie Ściemniacza do opraw świetlówkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3398

[RMS 1585]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1897
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19", Szafa wisząca niedzielona, np, ZAPS 15U, 600/600/763vszer./gł./wys.wyposażenie szafy  zgodne z widokiem szafy na rysunku , szafa AV5
op=0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1604]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1898
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza podłogowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1899
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza sciennego
op=0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1587]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1900
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza stołowego AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1588]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1901
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza stołowego PEL 2x230V +2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=7.58

[RMS 1605]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1902
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne, np.lub równoważny switch AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1606]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1903
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0203-04	5-06	0203-04		1
na=Instalowanie wzmacniacza 1x250W
op=0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=2
jm=wzm.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5526

[RMS 1607]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 1608]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1904
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0807-03	5-06	0807-03		1
mpn=_1211
na=Instalowanie głośników  w suficie podwieszanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1625

[RMS 1596]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=25.44

[POZYCJA]
id=1905
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Uruchomienie , podłączenie urządzeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=180	0	180
np=1
wa=0
wb=0
il=171.9

[RMS 1609]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1024

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1906
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=1
jm=instr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.0239	0	0.0239
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[RMS 1610]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[ELEMENT 2]
na=System AV sala 4.06.01
wa=0
kn=0	0	0
id=1907
nu=9.5
wn=	

[POZYCJA]
id=1908
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-12	5-08	0511-12		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu projektora, np.lub równoważny: Projektor   WD3300U
op=0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 1601]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1909
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-04	5-08	0401-04		1
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - zwiesie sufitowe do projektora
op=0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5949

[RMS 1572]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1910
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0406-07	5-06	0406-07		1
na=Instalowanie ekranu elektrycznego 250x188cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.7	0	3.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5335

[RMS 1573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1574]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1911
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
na=Montaż sterownika systemu video
op=0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 1575]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1912
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu systemu transmisji sygnału HDMI
op=0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 1578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1913
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu systemu transmisji sygnału VGA
op=0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1579]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1914
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0105-09	5-06	0105-09		1
na=Instalowanie pojedynczych urządzeń elektronicznych - Odtwarzacz Blu-ray/DVD
op=0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.03	0	3.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8937

[RMS 1580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1915
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż panelu dotykowego  przenośnego ze stacją dokującą typu ipod
op=0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1581]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1916
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-03	AL-01	0111-03		1
na=Montaż klawiatury sterowniczej ściennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=355
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 1582]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1917
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
na=Montaż sterownika systemu sterowania wraz z zabudową rozdzielnicy AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=356
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 1611]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1918
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
na=Montaż modułu przekaźników
op=0	0	0	0	0	0
nu=357
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1919
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0403-01	5-06	0403-01		1
na=Instalowanie Ściemniacza do opraw świetlówkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=358
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3398

[RMS 1585]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1920
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19", Szafa wisząca niedzielona, np, ZAPS 15U, 600/600/763vszer./gł./wys.wyposażenie szafy  zgodne z widokiem szafy na rysunku , szafa AV5
op=0	0	0	0	0	0
nu=359
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1604]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1921
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza podłogowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=360
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1922
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza sciennego
op=0	0	0	0	0	0
nu=361
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1587]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1923
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza stołowego AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=362
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 1588]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1924
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
na=Montaż przyłącza stołowego PEL 2x230V +2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=363
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=3.79	0	3.79
np=1
wa=0
wb=0
il=7.58

[RMS 1605]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1925
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne, np.lub równoważny switch AV
op=0	0	0	0	0	0
nu=364
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1606]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1926
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0203-04	5-06	0203-04		1
na=Instalowanie wzmacniacza 1x250W
op=0	0	0	0	0	0
nu=365
ob=2
jm=wzm.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5526

[RMS 1607]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 1608]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1927
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0807-03	5-06	0807-03		1
mpn=_1211
na=Instalowanie głośników  w suficie podwieszanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=366
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1625

[RMS 1596]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=25.44

[POZYCJA]
id=1928
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Uruchomienie , podłączenie urządzeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=367
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=180	0	180
np=1
wa=0
wb=0
il=171.9

[RMS 1609]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1024

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1929
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=368
ob=1
jm=instr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.0239	0	0.0239
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[RMS 1610]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[ELEMENT 1]
na=SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA , CCTV, KD, SSWiN, KOMUNIKACJI, 
wa=0
kn=0	0	0
id=27
nu=10
wn=	

[ELEMENT 2]
na=System monitoringu CCTV, IP, POE
wa=0
kn=0	0	0
id=1576
nu=10.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1577
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02 z.sz. 3.3	AL-01	0501-02	 z.sz. 3.3	1
mpn=2:0:093,101211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna.
op=0	0	0	0	0	0
nu=369
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=13.875

[RMS 1422]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9

[POZYCJA]
id=1578
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0
nu=370
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[RMS 1]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=107.52

[RMS 931]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=33.92

[POZYCJA]
id=1579
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu, kompletny Serwer systemu CCTV
op=0	0	0	0	0	0
nu=371
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=2.87

[RMS 1423]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1580
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Dostawa licencji do rejestracji obrazu - licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO
op=0	0	0	0	0	0
nu=372
ob=47
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						0		0

[RMS 1]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=134.89

[RMS 933]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=49.82

[POZYCJA]
id=1581
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Dostawa licencji do rejestracji obrazu - licencja CarR dla jednej kamery na serwerze oraz licencja dla iProtect
op=0	0	0	0	0	0
nu=373
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=2.87

[RMS 934]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1582
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Stacja operatorska ultrawydajna,i7, SSD 64GB, HS,4 porty, bez dysków. , 19" ,DDR4, NVS 510
op=0	0	0	0	0	0
nu=374
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.93

[RMS 936]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1583
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
op=0	0	0	0	0	0
nu=375
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=7.72

[RMS 937]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1584
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0
nu=376
ob=47
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						0		0

[RMS 1]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0
il=86.95

[ELEMENT 2]
na=System kontroli dostępu KD
wa=0
kn=0	0	0
id=1585
nu=10.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1586
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-05	AL-01	0102-05		1
na=Montaż obudowy  z kontrolerem sieciowym Polyx D+ z zasilaczem i akumulatorem 7Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=377
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=21.95	0	21.95
np=1
wa=0
wb=0
il=153.65

[RMS 942]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.42

[POZYCJA]
id=1587
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-01	AL-01	0111-01		1
na=Montaż elementów obsługowych - czytnik kart zbiżeniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=378
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 1]
nz=6.73	0	6.73
np=1
wa=0
wb=0
il=94.22

[RMS 943]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.84

[POZYCJA]
id=1588
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-01	AL-01	0111-01		1
na=Montaż elementów obsługowych - czytnik kart zbiżeniowych z klawiaturą
op=0	0	0	0	0	0
nu=379
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 1]
nz=6.73	0	6.73
np=1
wa=0
wb=0
il=94.22

[RMS 944]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.84

[POZYCJA]
id=1589
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-01	AL-01	0111-01		1
na=Dostawa elementów obsługowych - karta zbliżeniowa administratora
op=0	0	0	0	0	0
nu=380
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=6.73	0	6.73
np=1
wa=0
wb=0
il=6.73

[RMS 945]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1590
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-01	AL-01	0111-01		1
na=Dostawa elementów obsługowych - karta zbliżeniowa z programowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=381
ob=500
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						0		0

[RMS 1]
nz=6.73	0	6.73
np=1
wa=0
wb=0
il=3365

[RMS 946]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=530

[POZYCJA]
id=1591
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-01	AL-01	0111-01		1
na=Montaż obudowy z kontrolerem drzwiowym Orion z zasilaczem i akumulatorem 7Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=382
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 1]
nz=6.73	0	6.73
np=1
wa=0
wb=0
il=121.14

[RMS 947]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19.08

[RMS 948]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19.08

[POZYCJA]
id=1696
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-07	AL-01	0304-07		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - szlaban 5,5m z pełnym wyposażenem i centralką,1310szlabany przystosowane do kontroli dostępu
op=0	0	0	0	0	0
nu=383
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=7.16	0	7.16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.16

[RMS 1510]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1592
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
na=Montaż uchwytów pod rurki instalacyjne  układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym rury winidurowe fi20
op=0	0	0	0	0	0
nu=384
ob=1500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0732	0	0.0732
np=1
wa=0
wb=0
il=104.859

[RMS 156]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3339

[RMS 157]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3339

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1593
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach- RB 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=385
ob=1500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1001	0	0.1001
np=1
wa=0
wb=0
il=143.394

[RMS 158]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1653.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1594
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel kat.6  U/UTP
op=0	0	0	0	0	0
nu=386
ob=2000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2000	1	2000						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=81.176

[RMS 940]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2204.8

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1595
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur, przewód YDY 2x1.5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=387
ob=1500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=52.0005

[RMS 950]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1653.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1596
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-06	AL-01	0604-06		1
na=Praca próbna i testowanie systemu kontroli dostępu
op=0	0	0	0	0	0
nu=388
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=200	0	200
np=1
wa=0
wb=0
il=200

[ELEMENT 2]
na=System SSWiN
wa=0
kn=0	0	0
id=1597
nu=10.3
wn=	

[POZYCJA]
id=1598
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
na=Montaż uchwytów pod rurki instalacyjne  układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym rury winidurowe fi20
op=0	0	0	0	0	0
nu=389
ob=3200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3200	1	3200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0732	0	0.0732
np=1
wa=0
wb=0
il=223.6992

[RMS 156]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7123.2

[RMS 157]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7123.2

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1599
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach- RB 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=390
ob=3200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3200	1	3200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1001	0	0.1001
np=1
wa=0
wb=0
il=305.9072

[RMS 158]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3527.68

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1600
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur, przewód YStY4x0,75mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=391
ob=3200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3200	1	3200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=110.9344

[RMS 117]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3527.68

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1601
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur, przewód YStY8x0,75mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=392
ob=1200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1200	1	1200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6004

[RMS 118]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1322.88

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1602
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur, przewód YDY 2x2.5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=393
ob=1200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1200	1	1200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6004

[RMS 119]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1322.88

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1603
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-05	AL-01	0201-05		1
na=Montaż czujki ruchu- Cyfrowa czujka dualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=394
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[RMS 1]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0
il=49.28

[RMS 970]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23.32

[POZYCJA]
id=1604
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-05	AL-01	0102-05		1
na=Montaż centrali alarmowej  w obudowie metalowej z płytą rozszerzeń i akumulatorem 7Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=395
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=21.95	0	21.95
np=1
wa=0
wb=0
il=21.95

[RMS 960]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1605
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-05	AL-01	0102-05		1
na=Montaż modułów rozszerzeń piętrowych  (8 linii) w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 7Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=396
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=21.95	0	21.95
np=1
wa=0
wb=0
il=87.8

[RMS 961]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1606
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-05	AL-01	0102-05		1
na=Montaż przycisków napadowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=397
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=21.95	0	21.95
np=1
wa=0
wb=0
il=197.55

[RMS 953]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.54

[POZYCJA]
id=1607
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-05	AL-01	0102-05		1
na=Montaż do serwerowni - centrali alarmowej  w obudowie metalowej z zasilaczem i akumulatorem 7Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=398
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=21.95	0	21.95
np=1
wa=0
wb=0
il=43.9

[RMS 963]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1608
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-05	AL-01	0102-05		1
na=Montaż do kancelarii tajnej - centrali alarmowej  w obudowie metalowej z zsilaczem i akumulatorem 7Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=399
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=21.95	0	21.95
np=1
wa=0
wb=0
il=21.95

[RMS 964]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1631
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-05	AL-01	0102-05		1
na=Montaż centrali alarmowej ogólnobudynkowej w obudowie metalowej z zsilaczem i akumulatorem 7Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=400
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=21.95	0	21.95
np=1
wa=0
wb=0
il=21.95

[RMS 964]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1609
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-03	AL-01	0601-03		1
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kroków programowych (instrukcji)
op=0	0	0	0	0	0
nu=401
ob=4
jm=n-g	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0
il=210.8

[POZYCJA]
id=1610
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-08	AL-01	0603-08		1
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów
op=0	0	0	0	0	0
nu=402
ob=2
jm=adres	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=86.91	0	86.91
np=1
wa=0
wb=0
il=173.82

[RMS 543]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[POZYCJA]
id=1611
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-06	AL-01	0604-06		1
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=403
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=61	0	61
np=1
wa=0
wb=0
il=122

[ELEMENT 2]
na=Montaż urządzeń  LAN dla systemu SMS
wa=0
kn=0	0	0
id=1612
nu=10.4
wn=	

[POZYCJA]
id=1613
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf Przełącznik L2 22xSFP
op=0	0	0	0	0	0
nu=404
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 995]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1614
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż SPF Transceiver FO
op=0	0	0	0	0	0
nu=405
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 996]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1615
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż SPF Transceiver Cu
op=0	0	0	0	0	0
nu=406
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1616
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf Przełącznik PoE, L2, 700W, 1GB
op=0	0	0	0	0	0
nu=407
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 994]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1618
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne, np. HP X121 1G SFP LC LX Transceiver
op=0	0	0	0	0	0
nu=408
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 458]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1619
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne, np. HP X121 1G SFP LC SX Transceiver
op=0	0	0	0	0	0
nu=409
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 459]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.12

[ELEMENT 2]
na=System zarządzania bezpieczeństwem SMS
wa=0
kn=0	0	0
id=1620
nu=10.5
wn=	

[POZYCJA]
id=1621
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02 z.sz. 3.3	AL-01	0501-02	 z.sz. 3.3	1
mpn=2:0:093,101211
na=Montaż jendostki głównej systemu SMS
op=0	0	0	0	0	0
nu=410
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.925

[RMS 980]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1622
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-05	AL-01	0102-05		1
na=Montaż stacji operatorskiej z przystosowanej do wspołpracy z 4 monitorami, wraz z 4 minitorami IPS 24"
op=0	0	0	0	0	0
nu=411
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=21.95	0	21.95
np=1
wa=0
wb=0
il=21.95

[RMS 1427]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1623
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Dostawa licencji SMS dla kontroli dostępu
op=0	0	0	0	0	0
nu=412
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=5.74

[RMS 981]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1624
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Dostawa licencji dla systemu CCTV
op=0	0	0	0	0	0
nu=413
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=5.74

[RMS 982]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1625
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Dostawa licencji dla 1 centrali SSWiN
op=0	0	0	0	0	0
nu=414
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=11.48

[RMS 974]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1626
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Dostawa licencji SMS dla systemu komunikacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=415
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=2.87

[RMS 983]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1627
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02 z.sz. 3.3	AL-01	0501-02	 z.sz. 3.3	1
mpn=2:0:093,101211
na=Montaż modułu SMS dla 64 procedur
op=0	0	0	0	0	0
nu=416
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=9.25

[RMS 984]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6

[POZYCJA]
id=1628
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02 z.sz. 3.3	AL-01	0501-02	 z.sz. 3.3	1
mpn=2:0:093,101211
na=Moduł  - nadruk kart
op=0	0	0	0	0	0
nu=417
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.925

[RMS 985]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1629
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02 z.sz. 3.3	AL-01	0501-02	 z.sz. 3.3	1
mpn=2:0:093,101211
na=Funkcja   dla 5 interaktywnych map
op=0	0	0	0	0	0
nu=418
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.85

[RMS 986]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1630
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Dostawa licencji SMS z centralą SSP
op=0	0	0	0	0	0
nu=419
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=EW.ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=2.87

[RMS 987]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[ELEMENT 1]
na=SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SAP, nr specyfikacji EW.ST
wa=0
kn=0	0	0
id=32
nu=11
cpv=45312100-8
wn=	

[POZYCJA]
id=1189
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-08	AL-01	0112-08		1
mpn=_1211
na=Montaż centrali CSP z wyposażeniem , z wyświetlaczem  i drukarką + zasilacz B5-PSU (7A)
op=0	0	0	0	0	0
nu=420
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=8.75	0	8.75
np=1
wa=0
wb=0
il=8.75

[RMS 1037]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1228
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-08	AL-01	0112-08		1
mpn=_1211
na=Montaż panelu wyniesionego  + zasilacz B5-PSU (7A)
op=0	0	0	0	0	0
nu=421
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=8.75	0	8.75
np=1
wa=0
wb=0
il=8.75

[RMS 1038]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1203
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-02	AL-01	0401-02		1
na=Montaż czujek pożarowych - interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, ciepła) TF1-TF9
op=0	0	0	0	0	0
nu=422
ob=727
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=727	1	727						0		0

[RMS 1]
nz=3.58	0	3.58
np=1
wa=0
wb=0
il=2602.66

[RMS 1012]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=770.62

[POZYCJA]
id=1204
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-02	AL-01	0401-02		1
na=Montaż czujek pożarowych - interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, ciepła) TF1-TF9 z lakierowaną płytką elektryczną
op=0	0	0	0	0	0
nu=423
ob=53
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						0		0

[RMS 1]
nz=3.58	0	3.58
np=1
wa=0
wb=0
il=189.74

[RMS 1013]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56.18

[POZYCJA]
id=1634
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-01	AL-01	0403-01		1
na=Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych w pomieszczeniach - czujek, np. USB 501-1
op=0	0	0	0	0	0
nu=424
ob=727
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=727	1	727						0		0

[RMS 1]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0
il=588.87

[RMS 1430]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=770.62

[POZYCJA]
id=1206
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-01	AL-01	0403-01		1
na=Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych w pomieszczeniach wilgotnych - czujek, np. USB 501-3
op=0	0	0	0	0	0
nu=425
ob=53
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						0		0

[RMS 1]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0
il=42.93

[RMS 1429]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56.18

[POZYCJA]
id=1208
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-02	AL-01	0401-02		1
na=Montaż wskaźników zadziałania, elektronika
op=0	0	0	0	0	0
nu=426
ob=355
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=355	1	355						0		0

[RMS 1]
nz=3.58	0	3.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1270.9

[RMS 1017]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=376.3

[POZYCJA]
id=1209
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-02	AL-01	0401-02		1
na=Montaż obudów wskaźników zadziałania
op=0	0	0	0	0	0
nu=427
ob=355
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=355	1	355						0		0

[RMS 1]
nz=3.58	0	3.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1270.9

[RMS 1018]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=376.3

[POZYCJA]
id=1210
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-02	AL-01	0402-02		1
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych, natynkowych, IP 67
op=0	0	0	0	0	0
nu=428
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 1]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 1431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=63.6

[POZYCJA]
id=1213
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-01	AL-01	0105-01		1
na=Montaż modułów wejścia/wyjścia , 2we + optozłącze, 1wy (60W) failsafe
op=0	0	0	0	0	0
nu=429
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 1022]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.48

[POZYCJA]
id=1214
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-01	AL-01	0105-01		1
na=Montaż modułów wejścia/wyjścia , 4we, 2wy (60W) failsafe
op=0	0	0	0	0	0
nu=430
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						0		0

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=20.15

[RMS 1023]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32.86

[POZYCJA]
id=1476
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-01	AL-01	0105-01		1
na=Montaż modułów wejścia/wyjścia , 1wy nadzorowane (60W) failsafe
op=0	0	0	0	0	0
nu=431
ob=33
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						0		0

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=21.45

[RMS 1280]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34.98

[POZYCJA]
id=1215
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-01	AL-01	0105-01		1
na=Montaż modułów wyjścia przekaźnikowego, 1wy (60W) failsafe
op=0	0	0	0	0	0
nu=432
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=12.35

[RMS 1024]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.14

[POZYCJA]
id=1218
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-01	AL-01	0105-01		1
na=Montaż modułów wejścia, 4we
op=0	0	0	0	0	0
nu=433
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[RMS 1027]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6

[POZYCJA]
id=1219
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-01	AL-01	0114-01		1
na=Montaż obudowy- Obudowa modułów do serii BX typu 1
op=0	0	0	0	0	0
nu=434
ob=70
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[RMS 1]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 1279]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=74.2

[POZYCJA]
id=1475
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-01	AL-01	0114-01		1
na=Montaż obudowy- Obudowa modułów do serii BX typu 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=435
ob=37
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						0		0

[RMS 1]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=3.996

[RMS 1278]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=39.22

[POZYCJA]
id=1220
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-01	AL-01	0105-01		1
na=Montaż przekaźnikowego modułu sterującego, 4wy (60W) failsafe
op=0	0	0	0	0	0
nu=436
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.55

[RMS 1029]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.42

[POZYCJA]
id=1477
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		1
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnętrznego bez zasilania awaryjnego - Sygnalizator analogowy z puszką PH90
op=0	0	0	0	0	0
nu=437
ob=63
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						0		0

[RMS 1]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=299.25

[RMS 1282]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=66.78

[POZYCJA]
id=1222
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03	5-08	0301-03		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu SSP wraz z montażem nypli
op=0	0	0	0	0	0
nu=438
ob=1139
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1139	1	1139						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=145.9754

[RMS 1031]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2414.68

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1224
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-02	AL-01	0401-02		1
na=Montaż systemu zasysającego jednorurowego nr 1 TYPU np. ASD w układzie rurażu według projektu
op=0	0	0	0	0	0
nu=439
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=3.58	0	3.58
np=1
wa=0
wb=0
il=25.06

[RMS 1033]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.42

[POZYCJA]
id=590
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-07	AL-01	0404-07		1
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - zasilacz buforowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=440
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=0.716	0	0.716
np=1
wa=0
wb=0
il=8.592

[RMS 1432]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.72

[POZYCJA]
id=588
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
na=Montaż uchwytów pod rurki instalacyjne  układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym rury winidurowe fi20
op=0	0	0	0	0	0
nu=441
ob=5500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5500	1	5500						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0732	0	0.0732
np=1
wa=0
wb=0
il=384.483

[RMS 156]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12243

[RMS 157]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12243

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=589
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach- rurka bezhalogenowa  20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=442
ob=5500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5500	1	5500						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1001	0	0.1001
np=1
wa=0
wb=0
il=525.778

[RMS 1043]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6063.2

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1230
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-01	5-08	0211-01		0
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=443
ob=5500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5500	1	5500						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0
il=381.3315

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1041]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6063.2

[RMS 1042]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=83.6

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur, przewód HDGs 3x2,5 z uchwtami
op=0	0	0	0	0	0
nu=444
ob=1250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1250	1	1250						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=43.3338

[RMS 522]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1378

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1470
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur, przewód HDGs 7x2,5 z uchwtami
op=0	0	0	0	0	0
nu=445
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 1267]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=148.824

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=823
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-01	5-08	0803-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=446
ob=2800
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2800	1	2800						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0583	0	0.0583
np=1
wa=0
wb=0
il=155.8956

[POZYCJA]
id=824
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-03	5-08	0809-03		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach, E90
op=0	0	0	0	0	0
nu=447
ob=2800
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2800	1	2800						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=29.414

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2968

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=825
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0704-03	5-08	0704-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (1 mocowanie), np. OBO 1015 E90
op=0	0	0	0	0	0
nu=448
ob=2800
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2800	1	2800						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0594	0	0.0594
np=1
wa=0
wb=0
il=158.8356

[RMS 315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2968

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=826
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-01	5-08	0211-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu, HDGs 3x4
op=0	0	0	0	0	0
nu=449
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6266

[RMS 323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=116.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=591
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-07	AL-01	0601-07		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)
op=0	0	0	0	0	0
nu=450
ob=6
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=210.6	0	210.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1263.6

[POZYCJA]
id=105
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-09	AL-01	0603-09		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - 128 adresów
op=0	0	0	0	0	0
nu=451
ob=14
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[POZYCJA]
id=106
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-09	AL-01	0604-09		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu pożarowego do 2048 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=452
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=488.9	0	488.9
np=1
wa=0
wb=0
il=488.9

[ELEMENT 1]
na=SYSTEM SUG
wa=0
kn=0	0	0
id=1638
nu=12
wn=	

[POZYCJA]
id=1639
pd=						0
na=Uszczelnie przejść masą ognioodporną
op=0	0	0	0	0	0
nu=453
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1498]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1640
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - YnTKSYekw 1x2x1,0
op=0	0	0	0	0	0
nu=454
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1445]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=66.144

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1641
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - YnTKSYekw 2x2x0,8
op=0	0	0	0	0	0
nu=455
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.832

[RMS 1446]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4576

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1642
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=456
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2732	0	0.2732
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2634

[RMS 1447]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=155.82

[RMS 1448]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=155.82

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1643
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - RLHF 16
op=0	0	0	0	0	0
nu=457
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1001	0	0.1001
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3018

[RMS 1449]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=49.608

[RMS 1450]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=59.625

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1644
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - RVKLn 11
op=0	0	0	0	0	0
nu=458
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1001	0	0.1001
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3899

[RMS 1451]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=27.56

[RMS 1452]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=33.125

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1645
pd=OKRB Warszawa zeszyt WACETOB	E	0508 0800-05	0508	0800-05		1
na=Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu - kanał ochronny LLK26.030
op=0	0	0	0	0	0
nu=459
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=0.467	0	0.467
np=1
wa=0
wb=0
il=2.802

[RMS 1453]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6144

[RMS 1447]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=17.172

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1646
pd=OKRB Warszawa zeszyt WACETOB	E	0508 0800-05	0508	0800-05		1
na=Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu - Listwa instalacyjna LS11x15 kol. biały
op=0	0	0	0	0	0
nu=460
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=0.467	0	0.467
np=1
wa=0
wb=0
il=4.67

[RMS 1454]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.024

[RMS 1447]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=28.62

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1647
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - HDGs 2x1,0
op=0	0	0	0	0	0
nu=461
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5463

[RMS 1455]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.024

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1648
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - HDGs 3x2,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=462
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5463

[RMS 1456]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.024

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1649
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - HDGs 2x1,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=463
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5463

[RMS 1457]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.024

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1650
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - HDGs 3x1,0
op=0	0	0	0	0	0
nu=464
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5463

[RMS 1458]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.024

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1651
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-05 0203-01	5-05	0203-01		1
na=Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 1x2
op=0	0	0	0	0	0
nu=465
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6536	0	0.6536
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2419

[POZYCJA]
id=1652
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
na=Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - Puszka instalacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=466
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6876

[RMS 1459]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[RMS 1460]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0424

[POZYCJA]
id=1653
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1601-07	5-06	1601-07		1
na=Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru - Centralka Automatycznego Gaszenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=467
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=34.2	0	34.2
np=1
wa=0
wb=0
il=32.661

[RMS 1461]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[RMS 1462]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.212

[RMS 1463]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1654
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1602-01	5-06	1602-01		1
na=Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłożu z podłączeniem - Panel Kontrolny
op=0	0	0	0	0	0
nu=468
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.05	0	6.05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7778

[RMS 1464]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.424

[RMS 1465]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1655
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 7 Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=469
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1466]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1656
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-05	5-06	1609-05		1
na=Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie - Przycisk Start żółty
op=0	0	0	0	0	0
nu=470
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.37	0	2.37
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2634

[RMS 1447]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 1467]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1468]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1657
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-05	5-06	1609-05		1
na=Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie - Przycisk Stop niebieski
op=0	0	0	0	0	0
nu=471
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.37	0	2.37
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2634

[RMS 1447]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 1469]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1470]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1658
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-05	5-06	1609-05		1
na=Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie - Przycisk Blokada (stabilny)
op=0	0	0	0	0	0
nu=472
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.37	0	2.37
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2634

[RMS 1447]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 1471]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1470]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1659
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-07	5-06	1612-07		1
na=Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=473
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0083

[POZYCJA]
id=1660
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1606-04	5-06	1606-04		1
na=Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie
op=0	0	0	0	0	0
nu=474
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=16.3496

[RMS 1472]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16.96

[RMS 1473]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.48

[POZYCJA]
id=1661
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-02	5-06	1612-02		1
na=Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Czujka optyczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=475
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1884

[RMS 1474]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1662
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-05	5-06	1612-05		1
na=Instalowanie czujek temperatury nadmiernych różnic w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=476
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6918

[RMS 1475]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1663
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1611-01	5-06	1611-01		1
na=Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=477
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5144

[RMS 1476]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.48

[POZYCJA]
id=1664
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-08	5-06	1612-08		1
na=Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=478
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.573

[RMS 1477]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[POZYCJA]
id=1665
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-09	5-08	0401-09		1
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0
nu=479
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1242

[RMS 1447]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 1476]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1666
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		1
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnętrznego bez zasilania awaryjnego - Sygnalizator SA-K7
op=0	0	0	0	0	0
nu=480
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=4.75

[RMS 1478]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1667
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		1
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnętrznego bez zasilania awaryjnego - Sygnalizator optyczny SE-1
op=0	0	0	0	0	0
nu=481
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=4.75

[RMS 1479]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1668
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		1
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnętrznego bez zasilania awaryjnego - Sygnalizator optyczny SW-1
op=0	0	0	0	0	0
nu=482
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=4.75

[RMS 1480]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1669
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-02	AL-01	0113-02		1
mpn=_1211
na=Montaż modułu 2 adresowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=483
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 1481]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1670
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=484
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=1671
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=485
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=1672
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1307-01	5	1307-01		1
na=Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=486
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[POZYCJA]
id=1673
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-02	AL-01	0601-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)
op=0	0	0	0	0	0
nu=487
ob=1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=35.1	0	35.1
np=1
wa=0
wb=0
il=35.1

[POZYCJA]
id=1674
pd=						0
na=Dokumentacja powykonawcza
op=0	0	0	0	0	0
nu=488
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1482]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1675
pd=						0
na=Szkolenie personelu
op=0	0	0	0	0	0
nu=489
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1483]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1676
pd=						0
na=Montaż butli z gazem - zestaw ciśnieniowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=490
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1485]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1486]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1487]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1488]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1489]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1490]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1491]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1492]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1677
pd=						0
na=Sieć przesyłu środka - ryczałt
op=0	0	0	0	0	0
nu=491
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1678
pd=						0
na=Montaż dysz 1/2
op=0	0	0	0	0	0
nu=492
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1493]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1679
pd=						0
na=Montaż dysz 1
op=0	0	0	0	0	0
nu=493
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1494]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1680
pd=						0
na=Projekt SUG KI z Rzeczoznawcą
op=0	0	0	0	0	0
nu=494
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1495]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1681
pd=						0
na=Test szczelności dla jednego pomieszczenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=495
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1496]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1682
pd=						0
na=Znakowanie znakiem Budowlanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=496
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1497]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA PRZYZYWOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH , nr specyfikacji EW.ST
wa=0
kn=0	0	0
id=35
nu=13
cpv=45312000-7
wn=	

[POZYCJA]
id=1286
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
na=Montaż uchwytów pod rurki instalacyjne  układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym rury winidurowe fi20
op=0	0	0	0	0	0
nu=497
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0732	0	0.0732
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4765

[RMS 1093]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=556.5

[RMS 1094]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=556.5

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1287
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach- RB 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=498
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1001	0	0.1001
np=1
wa=0
wb=0
il=23.899

[RMS 1095]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=275.6

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1288
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur, przewód  YTKSY 3X2X0,8
op=0	0	0	0	0	0
nu=499
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2001

[RMS 549]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=165.36

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1289
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur, przewód  YTKSY 2X2X0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=500
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4667

[RMS 550]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=110.24

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1290
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=501
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8279

[POZYCJA]
id=1291
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej, Centralka z modułem głosowym i wyświetlaczem
op=0	0	0	0	0	0
nu=502
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 558]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1292
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
na=Montaż na gotowym  zasilacza w obudowie z podłączenim, 120W, 24VDC 5A
op=0	0	0	0	0	0
nu=503
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1576

[RMS 555]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0812

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1293
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
na=Montaż na gotowym podłożu  przycisku przywoławczo- odwoławczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=504
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 559]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3248

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1294
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
na=Montaż na gotowym podłożu  przycisku przywoławczego sznurkowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=505
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 563]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3248

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1295
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
na=Montaż na gotowym podłożu wskaźnika pomieszczenia (3-kolorowy) z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=506
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 562]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3248

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1296
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-03	AL-01	0603-03		1
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresów
op=0	0	0	0	0	0
nu=507
ob=1
jm=adres	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=6.59	0	6.59
np=1
wa=0
wb=0
il=6.59

[RMS 554]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[ELEMENT 1]
na=SYSTEM ZARZĄDZANIA  BUDYNKIEM BMS, nr specyfikacji EW.ST
wa=0
kn=0	0	0
id=38
nu=14
cpv=45314000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=790
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-10	5-08	0401-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania szaf sterowniczych BMS
op=0	0	0	0	0	0
nu=508
ob=9
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=25.785

[RMS 17]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=38.16

[RMS 18]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=38.16

[POZYCJA]
id=791
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy SBMS/1 z wyposażeniem wg. schematu BMS
op=0	0	0	0	0	0
nu=509
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1433]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1404
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy SBMS/5 z wyposażeniem wg. schematu BMS
op=0	0	0	0	0	0
nu=510
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1434]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1405
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy SBMS/B3  z wyposażeniem wg. schematu BMS
op=0	0	0	0	0	0
nu=511
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=28.65

[RMS 1435]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6

[POZYCJA]
id=793
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne, np. switch BMS
op=0	0	0	0	0	0
nu=512
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 654]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1406
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-03	AL-01	0401-03		1
mpn=_1211
na=Montaż przetwornika wilgotnościowego pomieszczenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=513
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1

[RMS 1202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3

[POZYCJA]
id=1407
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-03	AL-01	0401-03		1
mpn=_1211
na=Montaż zewnętrznego czujnika temperatury
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=514
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.42

[RMS 1203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1408
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-03	AL-01	0401-03		1
mpn=_1211
na=Montaż pomieszczeniowego czujnika temperatury
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=515
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1

[RMS 1204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3

[POZYCJA]
id=1409
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-03	AL-01	0401-03		1
mpn=_1211
na=Montaż teminatora magistrali LON
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=516
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 1205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1410
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-03	AL-01	0401-03		1
mpn=_1211
na=Montaż bramki MBus/Modbus do 20 liczników
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=517
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.42

[RMS 1206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1411
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-03	AL-01	0401-03		1
mpn=_1211
na=Montaż bramki dla agregatów chłodniczych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=518
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.42

[RMS 1207]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1412
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-07 0201-08	5-07	0201-08		1
na=Montaż switcha przemysłowego 8xRJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=519
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.44	0	2.44
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6604

[RMS 1208]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=1413
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Montaż standardowego zestawu PC, wg. specyfikacji opisowej dla serwera BMS
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=520
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=33.7	0	33.7
np=1
wa=0
wb=0
il=33.7

[RMS 1209]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1414
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Montaż standardowego zestawu PC, wg. specyfikacji opisowej dla stajcji roboczej BMS
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=521
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=33.7	0	33.7
np=1
wa=0
wb=0
il=33.7

[RMS 1210]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1415
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-01	AL-01	0702-01		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego Eneteprise Serwer SW-ES-BASE-0
op=0	0	0	0	0	0
nu=522
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 1211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1416
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-01	AL-01	0702-01		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie oprogramowania stacji roboczej Workstation SW-STATION-STD-0
op=0	0	0	0	0	0
nu=523
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 1212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=1422
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0109-05	5-08	0109-05		1
na=Układanie - Rury winidurowe karbowane (giętkie)
op=0	0	0	0	0	0
nu=524
ob=8050
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8050	1	8050						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=541.2176

[RMS 1214]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8874.32

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1423
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - LIYY 8x0,75
op=0	0	0	0	0	0
nu=525
ob=600
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						0		0

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=21.12

[RMS 1215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=636

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1424
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - LIYCY 2x1
op=0	0	0	0	0	0
nu=526
ob=3800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3800	1	3800						0		0

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=133.76

[RMS 1217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4028

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1425
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-05	AT-14	0102-05		1
mpn=1211
na=Układanie magistrali M-Bus i LON TCP/IP, Modbus RTU, sktętka LAN
op=0	0	0	0	0	0
nu=527
ob=3700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3700	1	3700						0		0

[RMS 1]
nz=0.01506	0	0.01506
np=1
wa=0
wb=0
il=55.722

[RMS 1213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3922

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1417
pd=						0
na=Szkolenie użytkownika
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=528
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	0
wn=	
cjw=0	PLN	0
wcn=1	1	0	0	0	0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1418
pd=						0
na=Instrukcja obsługi
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=529
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	0
wn=	
cjw=0	PLN	0
wcn=1	1	0	0	0	0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1419
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0109-05	5-08	0109-05		1
na=Układanie - Rury winidurowe karbowane (giętkie)
op=0	0	0	0	0	0
nu=530
ob=8050
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8050	1	8050						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=541.2176

[RMS 1214]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8874.32

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1420
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - LIYY 8x0,75
op=0	0	0	0	0	0
nu=531
ob=600
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						0		0

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=21.12

[RMS 1215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=636

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1421
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - LIYCY 2x1
op=0	0	0	0	0	0
nu=532
ob=4000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4000	1	4000						0		0

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=140.8

[RMS 1217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4240

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=817
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-05	AT-14	0102-05		1
mpn=1211
na=Układanie magistrali M-Bus i LON TCP/IP, Modbus RTU, sktętka LAN
op=0	0	0	0	0	0
nu=533
ob=3700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3700	1	3700						0		0

[RMS 1]
nz=0.01506	0	0.01506
np=1
wa=0
wb=0
il=55.722

[RMS 1213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3922

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

