[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.7.400.10
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
afn=ul. Kościuszki 82/14131050-441 Wrocław
nb=Budowa budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu. Zadanie nr 2
ab=ul. Plebiscytowa w Opolu
ni=Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ai=ul. Hallera 9A131045-867 Opole
nw=Do wyłonienia 
br=sanitarna - wentylacja i klimatyzacja
dt=lipiec 2018	0
cpv=45331210-1	Instalowanie wentylacji
cpv=45331220-4	Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
cpv=45331230-7	Instalowanie urządzeń chłodzących
pcn=II kw 2018

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16,17
cw=16,17	PLN	16,17
il=0

[ELEMENT 1]
na=Budowa budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu zad. 2
wa=0
kn=0	0	0
id=3253
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wody lodowej
wa=0
kn=0	0	0
id=3254
nu=1.1

[POZYCJA]
id=3279
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-08	7-24	0153-08		1
mpn=1211
na=Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem:1310- moc chłodnicza minimalna Qch=64kW1310- parametry wody lodowej tz/tp=0/4°C1310- czynnik chłodniczy mieszanina wody lodowej i glikolu etylenowego do temperatury -20°C1310- moduł hydrauliczny o wysokości podnoszenia 200kPa, z armaturą zabezpieczającą, 1310- maksymalna moc akustyczna nie większa niż 85dB(A)1310- maksymalna masa 1000kg1310- zintegrowany sterownik z interfejsem umożliwiającym podłączenie do BMS,1310sterownik optymalizujący pracę agregatu wody lodowej tak, aby parametry ziębnika w instalacji WL były możliwe wysokie ze względu na ekonomiczną pracę urządzenia oraz aby w trybie osuszania zapewniały wydajne odbieranie wilgoci z powietrza. Agregat należy wyposażyć jest w moduł komunikacyjny zapewniający dwustronną komunikację z centralami1310- urządzenie z certyfikatem Eurovent1310- urządzenie przystosowane do pracy całorocznej1310- sprawność EER nie mniejsza niż 2,41310- sezonowy współczynnik efektywności ESEER nie mniejszy niż 4,21310- współczynniki efektywności energetycznej muszą spełniać wymagania określone w przepisach obowiązujących na czas dostawy i nie mogą być mniejsze niż wymagane przez LEED.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3290
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-08	7-24	0153-08		1
mpn=1211
na=Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem:1310- moc chłodnicza minimalna Qch=51kW1310- parametry wody lodowej tz/tp=4/9°C1310- czynnik chłodniczy mieszanina wody lodowej i glikolu etylenowego do temperatury -20°C1310- moduł hydrauliczny o wysokości podnoszenia 200kPa, z armaturą zabezpieczającą, 1310- maksymalna moc akustyczna nie większa niż 85dB(A)1310- maksymalna masa 900kg1310- zintegrowany sterownik z interfejsem umożliwiającym podłączenie do BMS,1310- sterownik optymalizujący pracę agregatu wody lodowej tak, aby parametry ziębnika w instalacji WL były możliwe wysokie ze względu na ekonomiczną pracę urządzenia oraz aby w trybie osuszania zapewniały wydajne odbieranie wilgoci z powietrza. Agregat należy wyposażyć jest w moduł komunikacyjny zapewniający dwustronną komunikację z centralami1310- urządzenie z certyfikatem Eurovent1310- urządzenie przystosowane do pracy całorocznej1310- sprawność EER nie mniejsza niż 2,01310- sezonowy współczynnik efektywności ESEER nie mniejszy niż 3,61310- współczynniki efektywności energetycznej muszą spełniać wymagania określone w przepisach obowiązujących na czas dostawy i nie mogą być mniejsze niż wymagane przez LEED.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3298
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-09	7-24	0153-09		1
mpn=1211
na=Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem:1310- moc chłodnicza minimalna Qch=120kW1310- parametry wody lodowej tz/tp=6/12°C1310- czynnik chłodniczy mieszanina wody lodowej i glikolu etylenowego do temperatury -20°C1310- moduł hydrauliczny o wysokości podnoszenia 200kPa, z armaturą zabezpieczającą, 1310- maksymalna moc akustyczna nie większa niż 86dB(A)1310- maksymalna masa 1300kg1310- zintegrowany sterownik z interfejsem umożliwiającym podłączenie do BMS,1310- urządzenie z certyfikatem Eurovent1310- urządzenie przystosowane do pracy całorocznej1310- sprawność EER nie mniejsza niż 2,81310- sezonowy współczynnik efektywności ESEER nie mniejszy niż 4,21310- współczynniki efektywności energetycznej muszą spełniać wymagania określone w przepisach obowiązujących na czas dostawy i nie mogą być mniejsze niż wymagane przez LEED.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3309
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0510-01	2-15	0510-01		1
mpn=1211
na=Naczynia wzbiorcze o pojemności 200 dm3
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=3329
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0524-03	2-15	0524-03		1
mpn=1211
na=Zawór bezpieczeństwa pełno skokowy, średnica do=40mm, PN16, materiał kadłuba żeliwo szare, nastawa otwarcia 6,0 bar, dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu 0,45.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=3336
pd=		  		 		1
mpn=1211
na=Odgazowywacz ciśnieniowy próżniowy
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3341
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0121-02	2-15	0121-02		1
mpn=1211
na=Zbiornik glikolu objętość V=0,2m3, polietylen
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3370
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-06	2-15	0527-06		1
mpn=1211
na=Filtr siatkowy kołnierzowy śr. 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=3362
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-05	2-15	0527-05		1
mpn=1211
na=Filtr siatkowy kołnierzowy śr. 80 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3354
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-05	2-15	0527-05		1
mpn=1211
na=Filtr siatkowy kołnierzowy śr. 65 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3347
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-04	2-15	0527-04		1
mpn=1211
na=Filtr siatkowy kołnierzowy śr. 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=3378
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0520-05	2-15	0520-05		1
mpn=1211
na=Połączenie elastyczne DN100
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3386
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0520-05	2-15	0520-05		1
mpn=1211
na=Połączenie elastyczne DN80
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3394
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-03	2-15	0521-03		1
mpn=1211
na=Przepustnica międzykołnierzowa śr. 100 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=3402
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-03	2-15	0521-03		1
mpn=1211
na=Przepustnica międzykołnierzowa śr. 80 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=3410
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-02	2-15	0521-02		1
mpn=1211
na=Przepustnica międzykołnierzowa śr. 65 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=3417
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-02	2-15	0521-02		1
mpn=1211
na=Przepustnica międzykołnierzowa śr. 50 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=3424
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0520-04	2-15	0520-04		1
mpn=1211
na=Zawór kulowy kołnierzowy DN50
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=3431
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_1211
na=Zawór kulowy ze złączką do węża DN50
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3436
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zawór zwrotny DN50
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3448
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0523-02	2-15	0523-02		1
mpn=1211
na=Zawór regulacyjny dwudrogowy 3,37kg/s DP=50kPa z siłownikiem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3442
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0523-01	2-15	0523-01		1
mpn=1211
na=Zawór regulacyjny dwudrogowy 1,09kg/s DP=60kPa z siłownikiem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3455
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0523-02	2-15	0523-02		1
mpn=1211
na=Zawór regulacyjny dwudrogowy 1,29kg/s DP=60kPa z siłownikiem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3465
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0523-02	2-15	0523-02		1
mpn=1211
na=Zawór regulacyjny dwudrogowy 1,57kg/s DP=60kPa z siłownikiem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3473
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0523-02	2-15	0523-02		1
mpn=1211
na=Zawór regulacyjny dwudrogowy  1,82kg/s DP=50kPa z siłownikiem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3481
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0523-01	2-15	0523-01		1
mpn=1211
na=Zawór regulacyjny dwudrogowy 0,7kg/s DP=50kPa z siłownikiem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3488
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0523-01	2-15	0523-01		1
mpn=1211
na=Zawór regulacyjny dwudrogowy 1,26kg/s DP=50kPa z siłownikiem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3495
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0523-02	2-15	0523-02		1
mpn=1211
na=Zawór regulacyjny dwudrogowy 1,82kg/s DP=50kPa z siłownikiem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3503
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0523-02	2-15	0523-02		1
mpn=1211
na=Zawór regulacyjny z ręczną nastawą DN65, kv~30m3/h z króćcami pomiarowymi i izol.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3511
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór regulacyjny z ręczną nastawą DN40, kv~7m3/h z króćcami pomiarowymi i izol.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3516
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór regulacyjny z ręczną nastawą DN40, kv~6m3/h z króćcami pomiarowymi i izol.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3526
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
mpn=121,0:,0911
na=Zawór regulacyjny z ręczną nastawą DN50, kv~7m3/h z króćcami pomiarowymi i izol.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3531
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
mpn=121,0:,0911
na=Zawór regulacyjny z ręczną nastawą DN50, kv~11m3/h z króćcami pomiarowymi i izol.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3521
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór regulacyjny z ręczną nastawą DN32, kv~3,5m3/h z króćcami pomiarowymi i izol.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3536
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór regulacyjny z ręczną nastawą DN40, kv~10m3/h z króćcami pomiarowymi i izol.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3541
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
mpn=121,0:,0911
na=Zawór regulacyjny z ręczną nastawą DN50, kv~12m3/h z króćcami pomiarowymi i izol.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3567
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór upustowy DN50 z siłownikiem, połączony z automatyką sterującą zaworem regulacyjnym centrali wentylacyjnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3574
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=121,0:,0911
na=Zawór upustowy DN40 z siłownikiem, połączony z automatyką sterującą zaworem regulacyjnym centrali wentylacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3581
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0122-01	2-15	0122-01		1
mpn=1211
na=Zbiornik buforowy V=0,2m3
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3594
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
mpn=1211
na=Manometr tarczowy 0-10bar
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=34	34		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[POZYCJA]
id=3601
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-03	2-15	0530-03		1
mpn=1211
na=Termometr -10-30°C
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=22	22		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=3606
pd=		  		 		0
na=Ręczna pompa do glikolu
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3699
pd=		  		 		0
na=Montaż konstrukcji wsporczych rurociągów
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=113	113		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=113	1	113						

[POZYCJA]
id=3609
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-07	2-15	0403-07		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach wody lodowej z rur stalowych instalacyjnych o śr. 100 mm o połączeniach spawanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25	izol 100 i płaszcz					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3617
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-06	2-15	0403-06		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach wody lodowej z rur stalowych instalacyjnych o śr. 80 mm o połączeniach spawanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=177	177		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=151	0	151	izol 80+płaszcz					
scn=151	1						
wo=26	0	26	izol 40					
scn=26	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3625
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-05	2-15	0403-05		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach wody lodowej z rur stalowych instalacyjnych o śr. 65 mm o połączeniach spawanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=350	350		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3633
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach wody lodowej z rur stalowych instalacyjnych o śr. 50 mm o połączeniach spawanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=80	0	80	izol 50+płaszcz					
scn=80	1						
wo=20	0	20	izol 25					
scn=20	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3641
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2115-01	7-09	2115-01		1
mpn=1211
na=Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm - kolana śr. 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	W izol. i płaszczu ?100					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3645
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 0102-05	7-09	0102-05		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 133 mm grubość ścianki do 10mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=24	24		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	#p48*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3652
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2114-05	7-09	2114-05		1
mpn=1211
na=Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm - kolano śr. 80 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=64	64		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38	W izol. i płaszczu  					
wo=26	1	26	W izol.  					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3655
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 0102-01	7-09	0102-01		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 88.9 mm grubość ścianki do 4.5mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=128	128		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	#p50*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3662
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2114-05	7-09	2114-05		1
mpn=1211
na=Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm - kolano śr. 65 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=58	58		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58	W izol. i płaszczu  					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3665
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 0102-01	7-09	0102-01		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 76 mm grubość ścianki do 4.5mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=116	116		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	#p52*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3672
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2114-01	7-09	2114-01		1
mpn=1211
na=Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm - kolano śr. 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=46	46		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26	W izol. i płaszczu  					
wo=20	1	20	W izol.  					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3675
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 0102-01	7-09	0102-01		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 57 mm grubość ścianki do 4.5mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=92	92		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	#p54*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3682
pd=ORGBUD wyd.V 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0103-05	7-12	0103-05		1
mpn=1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=159,585	159,585		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=8,475	1	0,339*#p44	?100					
wo=49,56	1	0,280*#p45	?80					
wo=83,65	1	0,239*#p46	?65					
wo=17,9	1	0,179*#p47	?50					

[POZYCJA]
id=3684
pd=ORGBUD wyd.V 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
mpn=1211
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=159,585	159,585		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=159,585	1	#p56						

[POZYCJA]
id=3688
pd=ORGBUD wyd.V 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0201-05	7-12	0201-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=159,585	159,585		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=159,585	1	#p56						

[POZYCJA]
id=3695
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
mpn=1211
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wody lodowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=652	652		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=652	1	#p44+#p45+#p46+#p47						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3702
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0116-17	0-34	0116-17		1
mpn=121,0:1,0911
na=Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 100 mm matami (płytami) na bazie syntetycznego kauczuku - gr. izolacji 100 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=24,75	24,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=24,75	1	0,99*#p44						

[POZYCJA]
id=3708
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0116-17	0-34	0116-17		1
mpn=121,0:1,0911
na=Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 80 mm matami (płytami) na bazie syntetycznego kauczuku - gr. izolacji 80 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=117,78	117,78		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=117,78	1	0,78*#p45A						

[POZYCJA]
id=3727
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-17	0-34	0104-17		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 80 mm otulinami na bazie syntetycznego kauczuku gr. 40 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	#p45B						

[POZYCJA]
id=3714
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0116-13	0-34	0116-13		1
mpn=121,0:1,0911
na=Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 65 mm matami (płytami) na bazie syntetycznego kauczuku - gr. izolacji 60 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=213,5	213,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=213,5	1	0,61*#p46						

[POZYCJA]
id=3721
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-17	0-34	0104-17		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami na bazie syntetycznego kauczuku gr. 50 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=80	80		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	#p47A						

[POZYCJA]
id=3733
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-14	0-34	0104-14		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami na bazie syntetycznego kauczuku gr. 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p47B						

[POZYCJA]
id=3739
pd=IGM wyd.I 2002		  		 		1
mpn=121,0:1,0911
na=Izolacja kolan śr. 100 mm matami (płytami) na bazie syntetycznego kauczuku - gr. izolacji 100 mm
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=3758
pd=IGM wyd.I 2002		  		 		1
mpn=121,0:1,0911
na=Izolacja kolan śr. 80 mm matami (płytami) na bazie syntetycznego kauczuku - gr. izolacji 80 mm
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=38	38		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA]
id=3745
pd=IGM wyd.I 2002		  		 		1
mpn=121,0:1,0911
na=Izolacja kolan śr. 65 mm matami (płytami) na bazie syntetycznego kauczuku - gr. izolacji 60 mm
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=58	58		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58						

[POZYCJA]
id=3752
pd=IGM wyd.I 2002		  		 		1
mpn=121,0:1,0911
na=Izolacja kolan śr. 50 mm gotowymi otulinami na bazie syntetycznego kauczuku - gr. izolacji 50 mm
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=26	26		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=3765
pd=IGM wyd.I 2002		  		 		1
mpn=121,0:1,0911
na=Izolacja kolan śr. 80 mm gotowymi otulinami na bazie syntetycznego kauczuku - gr. izolacji 40 mm
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=26	26		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=3771
pd=IGM wyd.I 2002		  		 		1
mpn=121,0:1,0911
na=Izolacja kolan śr. 50 mm gotowymi otulinami na bazie syntetycznego kauczuku - gr. izolacji 25 mm
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=20	20		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=4003
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0601-02	2-16	0601-02		1
mpn=1211
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. 60-191 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=209,7	209,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=209,7	1	26,25+143,45+40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4010
pd=		  		 		1
mpn=1211
na=Napełnienie instalacji płynem chłodniczym na bazie glikolu etylenowego 40%
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=3,3	3,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3,3	1	3,3						

[ELEMENT 2]
na=Instalacje typu split do chłodzenia pomieszczeń technicznych
wa=0
kn=0	0	0
id=3777
nu=1.2

[POZYCJA]
id=3778
pd=		  		 		0
na=System split serwerownia 3.04.08:1310- minimalna moc chłodnicza jednostki sufitowej Qch=10,0kW,1310- minimalna moc chłodnicza jednostki zewnętrznej Qch=10,0kW,1310- sterownik umożliwiający naprzemienną pracę urządzeń (100% rezerwy) wraz z wymaganym okablowaniem oraz interfejsem umożliwiającym podłączenie do BMS,1310- praca całoroczna trybie chłodzenia1310- współczynniki efektywności energetycznej spełniające wymagania określone w przepisach obowiązujących na czas dostawy i nie mniejsze niż wymagane przez LEED.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3781
pd=		  		 		0
na=Niezbędne przewody instalacji freonowej (serwerowni jw.) łączące jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną umieszczoną na dachu wraz z wymaganą ilością czynnika chłodniczego i przewodami sterowniczymi
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3784
pd=		  		 		0
na=System split Pomieszczenie techniczne serwerowni 4.04.06:1310- minimalna moc chłodnicza jednostki sufitowej Qch=5,0kW,1310- minimalna moc chłodnicza jednostki zewnętrznej Qch=5,0kW,1310- sterownik umożliwiający naprzemienną pracę urządzeń (100% rezerwy) wraz z wymaganym okablowaniem oraz interfejsem umożliwiającym podłączenie do BMS,1310- praca całoroczna trybie chłodzenia1310- współczynniki efektywności energetycznej spełniające wymagania określone w przepisach obowiązujących na czas dostawy i nie mniejsze niż wymagane przez LEED.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3787
pd=		  		 		0
na=Niezbędne przewody instalacji freonowej (serwerowni jw.) łączące jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną umieszczoną w garażu wraz z wymaganą ilością czynnika chłodniczego i przewodami sterowniczymi
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3790
pd=		  		 		0
na=System split Pomieszczenie techniczne systemów bezpieczeństwa 3.04.05:1310- minimalna moc chłodnicza jednostki sufitowej Qch=3,0kW,1310- minimalna moc chłodnicza jednostki zewnętrznej Qch=3,0kW,1310- sterownik umożliwiający naprzemienną pracę urządzeń (100% rezerwy) wraz z wymaganym okablowaniem oraz interfejsem umożliwiającym podłączenie do BMS,1310- praca całoroczna trybie chłodzenia1310- współczynniki efektywności energetycznej spełniające wymagania określone w przepisach obowiązujących na czas dostawy i nie mniejsze niż wymagane przez LEED.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3793
pd=		  		 		0
na=Niezbędne przewody instalacji freonowej (pom. tech. systemów bezpieczeństwa jw.) łączące jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną umieszczoną na dachu wraz z wymaganą ilością czynnika chłodniczego i przewodami sterowniczymi
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3796
pd=		  		 		0
na=System split Pomieszczenia IE 2.04.02:1310- minimalna moc chłodnicza jednostki naściennej Qch=1,0kW,1310- minimalna moc chłodnicza jednostki zewnętrznej Qch=1,0kW,1310- sterownik wraz z wymaganym okablowaniem oraz interfejsem umożliwiającym podłączenie do BMS,1310- praca całoroczna trybie chłodzenia1310- współczynniki efektywności energetycznej spełniające wymagania określone w przepisach obowiązujących na czas dostawy i nie mniejsze niż wymagane przez LEED.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3799
pd=		  		 		0
na=Niezbędne przewody instalacji freonowej (pom. IE 2.04.02) łączące jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną umieszczoną w garażu wraz z wymaganą ilością czynnika chłodniczego i przewodami sterowniczymi
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3802
pd=		  		 		0
na=Szafa klimatyzacji precyzyjnej do chłodzenia pomieszczenia Serwerowni IS 4.04.07:1310- minimalna moc chłodnicza Qch=20 kW,1310- skraplacz zdalny umieszczony na dachu,1310- zapewnienie chłodzenia, ogrzewania i nawilżania/osuszania,1310- zabezpieczenie dla zdalnego skraplacza z regulatorem prędkości obrotowej,1310- płynne sterowanie mocą nagrzewnic elektrycznych,1310- czujnik wycieku wody,1310- taca pod jednostką ze stali nierdzewnej,1310- karta zarządzania alarmami,1310- nawiew pod podłogę techniczną,1310- sterownik umożliwiający naprzemienną pracę urządzeń (50% rezerwy) wraz z wymaganym okablowaniem oraz interfejsem umożliwiającym podłączenie do BMS,1310- praca całoroczna trybie chłodzenia1310- współczynniki efektywności energetycznej spełniające wymagania określone w przepisach obowiązujących na czas dostawy i nie mniejsze niż wymagane przez LEED.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3805
pd=		  		 		0
na=Niezbędne przewody instalacji freonowej (pomieszczenia serwerowni IS 4.04.07) łączące jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną umieszczoną na dachu wraz z wymaganą ilością czynnika chłodniczego i przewodami sterowniczymi
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Instalacje chłodzenia z bezpośrednim odparowaniem do pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, sali obsług
wa=0
kn=0	0	0
id=3808
nu=1.3

[POZYCJA]
id=3809
pd=		  		 		0
na=Agregaty chłodnicze z bezpośrednim odparowaniem ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego do obsługi pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, sali obsługi i atrium  ze zintegrowaną automatyką sterującą wraz z wymaganym okablowaniem oraz interfejsem umożliwiającym podłączenie do BMS i internetu, a także zestawami połączenia jednostek zewnętrznych.131013108 układów (ilość zależna od przyjętego systemu) o następującym podziale mocy chłodniczej:1310- minimalna moc chłodnicza Qch=68kW1310- minimalna moc chłodnicza Qch=60kW1310- minimalna moc chłodnicza Qch=52kW1310- minimalna moc chłodnicza Qch=58kW1310- minimalna moc chłodnicza Qch=75kW1310- minimalna moc chłodnicza Qch=89kW1310- minimalna moc chłodnicza Qch=86kW1310- minimalna moc chłodnicza Qch=94kW
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3813
pd=		  		 		0
na=Systemowe trójniki instalacyjne instalacji freonowej 244szt. (ilość i wielkość zależna od przyjętego systemu)
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3816
pd=		  		 		0
na=Jednostka wewnętrzna kasetonowa ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego do obsługi pomieszczeń biurowych z panelem dekoracyjnym i zintegrowaną automatyką sterującą ze sterownikiem przewodowym naściennym z sondą temperaturową wraz z wymaganym okablowaniem, możliwość współpracy z kontaktronem okiennym i odbioru sygnału z zaworu c.o.13101310236 kpl. o następujących mocach chłodniczych:1310nominalna moc chłodnicza nie niższa niż Qch=1,7kW - 44kpl.1310nominalna moc chłodnicza nie niższa niż Qch=2,2kW - 41kpl.1310nominalna moc chłodnicza nie niższa niż Qch=2,8kW - 49kpl.1310nominalna moc chłodnicza nie niższa niż Qch=3,6kW - 71kpl.1310nominalna moc chłodnicza nie niższa niż Qch=4,5kW -  23kpl.1310nominalna moc chłodnicza nie niższa niż Qch=5,6kW - 8kpl.1310nominalna moc chłodnicza nie niższa niż Qch=7,1kW - 1kpl.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3823
pd=		  		 		0
na=Jednostka wewnętrzna kanałowa ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego do obsługi sal konferencyjnych, sali obsługi i atrium ze zintegrowaną automatyką sterującą ze sterownikiem umożliwiającym podłączenie do BMS z sondą temperaturową wraz z wymaganym okablowaniem, możliwość odbioru sygnału z zaworu c.o.1310131016 kpl. o następujących mocach chłodniczych:1310- nominalna moc chłodnicza nie niższa niż Qch=7,1kW - 4kpl.1310- nominalna moc chłodnicza nie niższa niż Qch=9,0kW - 6kpl.1310- nominalna moc chłodnicza nie niższa niż Qch=14,0kW - 6kpl.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3826
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-01	INSTAL	0202-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi instalacji freonowej miedziane lutowane o śr. 6,4 mm w izolacji kauczukowej na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=1415	1415		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1415	1	1415						

[POZYCJA]
id=3834
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-01	INSTAL	0202-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi instalacji freonowej miedziane lutowane o śr. 9,5 mm w izolacji kauczukowej na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=373	373		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=373	1	373						

[POZYCJA]
id=3842
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-02	INSTAL	0202-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi instalacji freonowej miedziane lutowane o śr. 12,7 mm w izolacji kauczukowej na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=1603	1603		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1603	1	1603						

[POZYCJA]
id=3850
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-03	INSTAL	0202-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi instalacji freonowej miedziane lutowane o śr. 15,9 mm w izolacji kauczukowej na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=440	440		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	440						

[POZYCJA]
id=3858
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-04	INSTAL	0202-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi instalacji freonowej miedziane lutowane o śr. 19,1 mm w izolacji kauczukowej na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=168	168		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	168						

[POZYCJA]
id=3866
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-05	INSTAL	0202-05		1
mpn=1211
na=Rurociągi instalacji freonowej miedziane lutowane o śr. 22,2 mm w izolacji kauczukowej na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=331	331		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=331	1	331						

[POZYCJA]
id=3874
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-06	INSTAL	0202-06		1
mpn=1211
na=Rurociągi instalacji freonowej miedziane lutowane o śr. 25,6 mm w na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=29	29		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[POZYCJA]
id=3882
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-10	0-34	0104-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.25,6 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=29	29		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	#p94						

[POZYCJA]
id=3889
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-06	INSTAL	0202-06		1
mpn=1211
na=Rurociągi instalacji freonowej miedziane lutowane o śr. 28,6 mm w na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=168	168		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	168						

[POZYCJA]
id=3897
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-10	0-34	0104-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.28,6 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=168	168		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	#p96						

[POZYCJA]
id=3904
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-07	INSTAL	0202-07		1
mpn=1211
na=Rurociągi instalacji freonowej miedziane lutowane o śr. 31,8 mm w na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=125	125		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[POZYCJA]
id=3912
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-10	0-34	0104-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.31,8 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=125	125		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	#p98						

[POZYCJA]
id=3919
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-07	INSTAL	0202-07		1
mpn=1211
na=Rurociągi instalacji freonowej miedziane lutowane o śr. 34,9 mm w na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=3927
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-10	0-34	0104-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.34,9 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	#p100						

[POZYCJA]
id=3934
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-08	INSTAL	0202-08		1
mpn=1211
na=Rurociągi instalacji freonowej miedziane lutowane o śr. 38,1 mm w na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=95	95		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[POZYCJA]
id=3942
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-10	0-34	0104-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.38,1 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=95	95		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	#p102						

[POZYCJA]
id=3949
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-08	INSTAL	0202-08		1
mpn=1211
na=Rurociągi instalacji freonowej miedziane lutowane o śr. 41,3 mm w na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=153	153		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=153	1	153						

[POZYCJA]
id=3957
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-10	0-34	0104-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.41,3 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=153	153		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=153	1	#p104						

[POZYCJA]
id=3964
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0601-01	2-16	0601-01		1
mpn=1211
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. do 55 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=80	80		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3995
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-10	5-08	0101-10		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=5100	5100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=5100	1	5100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3999
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-01	5-08	0107-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=5100	5100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=5100	1	#p107						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3971
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0204-02	5-08	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody sterownicze wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=5100	5100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=5100	1	#p107						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3975
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0513-11	7-24	0513-11		1
mpn=1211
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3978
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-11	7-24	0514-11		1
mpn=1211
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3985
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-11	7-24	0515-11		1
mpn=1211
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3989
pd=		  		 		0
na=Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego R410A
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=113
ob=288	288		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						

[POZYCJA]
id=3990
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-11	7-24	0516-11		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3994
pd=		  		 		0
na=System rozliczania energii producenta urządzeń klimatyzacyjnych wraz z oprogramowaniem i okablowaniem Liczniki energii przed urządzeniami zewnętrznymi w zakresie części elektrycznej.
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=115
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Wentylacja mechaniczna i systemy oddymiania
wa=0
kn=0	0	0
id=4013
nu=1.4

[POZYCJA]
id=4014
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
mpn=1211
na=Centrala nawiewno-wywiewna Układ Archiwum DU+NIP1310- wydajność V=4000m3/h,1310- nagrzewnica wodna 1310- chłodnica wodna zapewniająca schłodzenie do temperatury +3,0°C1310- układ sterowania umożliwiający podłączenie do systemu monitoringu budynku, z dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi do nagrzewnicy i chłodnicy wraz z siłownikami,1310- system automatycznej regulacji spełniający wymagania dobowego reżimu wahań temperatury 1°C i dobowego reżimu wahania wilgotności 3%,1310- obrotowy wymiennik ciepła1310- sekcja recyrkulacji1310- urządzenie z certyfikatem Eurovent, 1310- urządzenie spełniające Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1253/2014 obowiązkowe od dnia 1 stycznia 20181310- wykonanie wewnętrzne1310- urządzenie spełniające wymogi określone w certyfikacie LEED,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4024
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
mpn=1211
na=Centrala nawiewno-wywiewna Układ Archiwum IS:1310- wydajność V=1000m3/h,1310- nagrzewnica wodna 1310- chłodnica wodna zapewniająca schłodzenie do temperatury +3,0°C1310- układ sterowania umożliwiający podłączenie do systemu monitoringu budynku, z dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi do nagrzewnicy i chłodnicy wraz z siłownikami,1310- system automatycznej regulacji spełniający wymagania dobowego reżimu wahań temperatury 1°C i dobowego reżimu wahania wilgotności 3%,1310- obrotowy wymiennik ciepła1310- sekcja recyrkulacji1310- urządzenie z certyfikatem Eurovent, 1310- urządzenie spełniające Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1253/2014 obowiązkowe od dnia 1 stycznia 20181310- wykonanie zewnętrzne1310- urządzenie spełniające wymogi określone w certyfikacie LEED,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5790
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
mpn=1211
na=Centrala nawiewno-wywiewna Układ Archiwa: 2.03.03 skład akt DU, 4.03.01 Archiwum IS, 5.03.02 Archiwum IS:1310- wydajność V=1600m3/h,1310- nagrzewnica wodna 1310- chłodnica wodna zapewniająca schłodzenie do temperatury +8,0°C1310- układ sterowania umożliwiający podłączenie do systemu monitoringu budynku, z dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi do nagrzewnicy i chłodnicy wraz z siłownikami,1310- obrotowy wymiennik ciepła1310- sekcja recyrkulacji1310- urządzenie z certyfikatem Eurovent, 1310- urządzenie spełniające Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1253/2014 obowiązkowe od dnia 1 stycznia 20181310- wykonanie zewnętrzne1310- urządzenie spełniające wymogi określone w certyfikacie LEED,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5800
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
mpn=1211
na=Centrala nawiewno-wywiewna Układ Archiwa: 2.03.02 Archiwum DU, 2.03.01 Archiwum IS, 3.03.11 Magazyn podręczny:1310- wydajność V=2200m3/h,1310- nagrzewnica wodna 1310- chłodnica wodna zapewniająca schłodzenie do temperatury +8,0°C1310- układ sterowania umożliwiający podłączenie do systemu monitoringu budynku, z dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi do nagrzewnicy i chłodnicy wraz z siłownikami,1310- obrotowy wymiennik ciepła1310- sekcja recyrkulacji1310- urządzenie z certyfikatem Eurovent, 1310- urządzenie spełniające Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1253/2014 obowiązkowe od dnia 1 stycznia 20181310- wykonanie zewnętrzne1310- urządzenie spełniające wymogi określone w certyfikacie LEED,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5810
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-02	2-17	0322-02		1
mpn=1211
na=Centrala nawiewno-wywiewna Układ Biura 1:1310- wydajność nawiewu V=14000m3/h,1310- wydajność wywiewu V=12000m3/h,1310- nagrzewnica wodna 1310- chłodnica wodna1310- układ sterowania umożliwiający podłączenie do systemu monitoringu budynku, z dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi do nagrzewnicy i chłodnicy wraz z siłownikami,1310- obrotowy wymiennik ciepła1310- urządzenie z certyfikatem Eurovent, 1310- urządzenie spełniające Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1253/2014 obowiązkowe od dnia 1 stycznia 20181310- wykonanie zewnętrzne1310- urządzenie spełniające wymogi określone w certyfikacie LEED,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5820
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-02	2-17	0322-02		1
mpn=1211
na=Centrala nawiewno-wywiewna Układ Biura 2:1310- wydajność nawiewu V=14500m3/h,1310- wydajność wywiewu V=12500m3/h,1310- nagrzewnica wodna 1310- chłodnica wodna1310- układ sterowania umożliwiający podłączenie do systemu monitoringu budynku, z dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi do nagrzewnicy i chłodnicy wraz z siłownikami,1310- obrotowy wymiennik ciepła1310- urządzenie z certyfikatem Eurovent, 1310- urządzenie spełniające Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1253/2014 obowiązkowe od dnia 1 stycznia 20181310- wykonanie zewnętrzne1310- urządzenie spełniające wymogi określone w certyfikacie LEED,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4044
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
mpn=1211
na=Centrala nawiewno-wywiewna Układ Sala obsługi na parterze:1310- wydajność nawiewu V=5500m3/h,1310- wydajność wywiewu V=5500m3/h,1310- nagrzewnica wodna 1310- chłodnica wodna1310- układ sterowania umożliwiający podłączenie do systemu monitoringu budynku, z dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi do nagrzewnicy i chłodnicy wraz z siłownikami,1310- obrotowy wymiennik ciepła1310- urządzenie z certyfikatem Eurovent, 1310- urządzenie spełniające Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1253/2014 obowiązkowe od dnia 1 stycznia 20181310- wykonanie zewnętrzne1310- urządzenie spełniające wymogi określone w certyfikacie LEED,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4054
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
mpn=1211
na=Centrala nawiewno-wywiewna Układ sale konferencyjne:1310- wydajność nawiewu V=6000m3/h,1310- wydajność wywiewu V=6000m3/h,1310- nagrzewnica wodna 1310- chłodnica wodna1310- układ sterowania umożliwiający podłączenie do systemu monitoringu budynku, z dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi do nagrzewnicy i chłodnicy wraz z siłownikami,1310- obrotowy wymiennik ciepła1310- urządzenie z certyfikatem Eurovent, 1310- urządzenie spełniające Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1253/2014 obowiązkowe od dnia 1 stycznia 20181310- wykonanie zewnętrzne1310- urządzenie spełniające wymogi określone w certyfikacie LEED,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5839
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0326-02	2-17	0326-02		1
mpn=1211
na=Nawilżacz parowy Archiwum DU+NIP na kondygnacji 01:1310- wydajność nominalna nawilżacza 24kg/h,1310- lance parowe z osprzętem do kanału o wymiarach 1000x400mm,1310- urządzenie wyposażone w system odkamieniania odprowadzający inkrustacje z cylindra parowego do zewnętrznego zbiornika na kamień,1310- zintegrowane sterowanie wyposażone w interfejs komunikacyjny umożliwiający podłączenie do systemu monitoringu budynku z czujnikiem wilgotności do montażu w kanale i przewodami sterowniczymi1310- minimalna dokładność nawilżania ±2%,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5844
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0326-01	2-17	0326-01		1
mpn=1211
na=Nawilżacz parowy Archiwum IS:1310- wydajność nominalna nawilżacza 8kg/h,1310- lance parowe z osprzętem do kanału o wymiarach 1000x400mm,1310- urządzenie wyposażone w system odkamieniania odprowadzający inkrustacje z cylindra parowego do zewnętrznego zbiornika na kamień,1310- zintegrowane sterowanie wyposażone w interfejs komunikacyjny umożliwiający podłączenie do systemu monitoringu budynku z czujnikiem wilgotności do montażu w kanale i przewodami sterowniczymi1310- obudowa mrozoodporna,1310- minimalna dokładność nawilżania ±2%,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4154
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0326-03	2-17	0326-03		1
mpn=1211
na=Nawilżacze parowe Biura 1 i 2:1310- wydajność nominalna nawilżacza 45kg/h,1310- lance parowe z osprzętem do kanału o wymiarach 1600x800mm,1310- urządzenie wyposażone w system odkamieniania odprowadzający inkrustacje z cylindra parowego do zewnętrznego zbiornika na kamień,1310- zintegrowane sterowanie wyposażone w interfejs komunikacyjny umożliwiający podłączenie do systemu monitoringu budynku z czujnikiem wilgotności do montażu w kanale i przewodami sterowniczymi1310- obudowa mrozoodporna.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5849
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0326-02	2-17	0326-02		1
mpn=1211
na=Nawilżacz parowy Sala obsługi na parterze:1310- wydajność nominalna nawilżacza 20kg/h,1310- lance parowe z osprzętem do kanału o wymiarach 850x350mm,1310- urządzenie wyposażone w system odkamieniania odprowadzający inkrustacje z cylindra parowego do zewnętrznego zbiornika na kamień,1310- zintegrowane sterowanie wyposażone w interfejs komunikacyjny umożliwiający podłączenie do systemu monitoringu budynku z czujnikiem wilgotności do montażu w kanale i przewodami sterowniczymi,1310- obudowa mrozoodporna.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4184
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
mpn=1211
na=Wentylator wywiewny dachowy do WC WC 1:1310- wydajność V=1500m3/h,1310- spręż dyspozycyjny 270Pa,1310- obudowa izolowana akustycznie przystosowana do montażu zewnętrznego,1310- silnik typu EC z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej,1310- wentylator spełniający wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od 01.01.2018 r.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5854
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=1211
na=Wentylator wywiewny kanałowy do WC WC 2:1310- wydajność V=1800m3/h,1310- spręż dyspozycyjny 270Pa,1310- obudowa przystosowana do montażu zewnętrznego,1310- silnik typu EC z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej,1310- wentylator spełniający wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od 01.01.2018 r.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4191
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
mpn=1211
na=Wentylator wywiewny dachowy do WC w piwnicy WCP 1:1310- wydajność V=150m3/h,1310- spręż dyspozycyjny 240Pa,1310- obudowa izolowana akustycznie przystosowana do montażu zewnętrznego,1310- silnik typu EC z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej,1310- wentylator spełniający wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od 01.01.2018 r.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5864
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
mpn=1211
na=Wentylator wywiewny dachowy do WC w piwnicy WCP 2:1310- wydajność V=260m3/h,1310- spręż dyspozycyjny 250Pa,1310- obudowa izolowana akustycznie przystosowana do montażu zewnętrznego,1310- silnik typu EC z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej,1310- wentylator spełniający wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od 01.01.2018 r.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5871
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
mpn=1211
na=Wentylator wywiewny dachowy do pom. IT IT1 i IT2:1310- wydajność V=600m3/h,1310- spręż dyspozycyjny 160Pa,1310- obudowa izolowana akustycznie przystosowana do montażu zewnętrznego,1310- silnik typu EC z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej,1310- wentylator spełniający wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od 01.01.2018 r.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5878
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
mpn=1211
na=Wentylator wywiewny dachowy do pom. serwerowni (gaszenie gazem):1310- wydajność V=640m3/h,1310- spręż dyspozycyjny 200Pa,1310- obudowa izolowana akustycznie przystosowana do montażu zewnętrznego,1310- silnik typu EC z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej,1310- wentylator spełniający wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od 01.01.2018 r.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4198
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=1211
na=Wentylator wywiewny kanałowy Trafostacja WT:1310- wydajność V=4000m3/h,1310- spręż dyspozycyjny 300Pa,1310- wentylator spełniający wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od 01.01.2018 r.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5885
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=1211
na=Wentylator wywiewny kanałowy pomieszczenia techniczne w piwnicy WPTP1:1310- wydajność V=330m3/h,1310- spręż dyspozycyjny 180Pa,1310- wentylator spełniający wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od 01.01.2018 r.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5895
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=1211
na=Wentylator wywiewny kanałowy pomieszczenia techniczne w piwnicy WPTP2:1310- wydajność V=520m3/h,1310- spręż dyspozycyjny 150Pa,1310- wentylator spełniający wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od 01.01.2018 r.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4208
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
mpn=1211
na=Wentylator wywiewny dachowy Pom. odpady WS:1310- wydajność V=310m3/h,1310- spręż dyspozycyjny 250Pa,1310- obudowa izolowana akustycznie przystosowana do montażu zewnętrznego,1310- silnik typu EC z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej,1310- wentylator spełniający wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od 01.01.2018 r.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5911
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
mpn=1211
na=Szczelina nawiewna 4rzędowa l=1500 malowana na kolor RAL, ze skrzynią rozprężną wytłumioną akustycznie.1310Parametry:1310- króciec przyłączeniowy 3 x fi=160 z przepustnicą,1310- maksymalny spadek ciśnienia nie większy niż 10Pa,1310- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 40dB(A) dla całkowitej długości szczelin w jednym szeregu,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5905
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
mpn=1211
na=Szczelina nawiewna 4rzędowa l=1250 malowana na kolor RAL, ze skrzynią rozprężną wytłumioną akustycznie.1310Parametry:1310- króciec przyłączeniowy 3 x fi=160 z przepustnicą,1310- maksymalny spadek ciśnienia nie większy niż 10Pa,1310- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 40dB(A) dla całkowitej długości szczelin w jednym szeregu,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=85	85		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5917
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
mpn=1211
na=Szczelina nawiewna 4rzędowa l=1100 malowana na kolor RAL, ze skrzynią rozprężną wytłumioną akustycznie.1310Parametry:1310- króciec przyłączeniowy 2 x fi=160 z przepustnicą,1310- maksymalny spadek ciśnienia nie większy niż 10Pa,1310- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 40dB(A) dla całkowitej długości szczelin w jednym szeregu,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4322
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
mpn=1211
na=Szczelina nawiewna 4rzędowa l=1000 malowana na kolor RAL, ze skrzynią rozprężną wytłumioną akustycznie.1310Parametry:1310- króciec przyłączeniowy 2 x fi=160 z przepustnicą,1310- maksymalny spadek ciśnienia nie większy niż 10Pa,1310- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 35dB(A) dla całkowitej długości szczelin w jednym szeregu,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5923
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
mpn=1211
na=Szczelina nawiewna 4rzędowa l=1000 malowana na kolor RAL, ze skrzynią rozprężną wytłumioną akustycznie.1310Parametry:1310- króciec przyłączeniowy 1 x fi=160 z przepustnicą,1310- maksymalny spadek ciśnienia nie większy niż 10Pa,1310- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 35dB(A) dla całkowitej długości szczelin w jednym szeregu,
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4340
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
mpn=1211
na=Szczelina nawiewna 4rzędowa (atrapa) malowana na kolor RAL
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=36	36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4346
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=1211
na=Anemostat wirowo-promieniowy z podejściem O160. Malowany na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=519	519		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=519	1	519						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4353
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-02	2-17	0140-02		1
mpn=1211
na=Anemostat wirowo-promieniowy z podejściem O200. Malowany na kolor RAL.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4367
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=1211
na=Anemostat/zawór wentylacyjny wywiewny O100
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4374
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=1211
na=Anemostat/zawór wentylacyjny wywiewny O125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=49	49		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	49						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4381
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=1211
na=Anemostat/zawór wentylacyjny nawiewny O125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=11	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4388
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=1211
na=Anemostat/zawór wentylacyjny wywiewny O160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4395
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=1211
na=Anemostat/zawór wentylacyjny nawiewny O160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4402
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-02	2-17	0140-02		1
mpn=1211
na=Anemostat/zawór wentylacyjny wywiewny O200
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5929
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=1211
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa okrągła D=125 z przepustnicą
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5936
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 200x200 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5945
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 200x600 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5952
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 250x250 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5961
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 280x400 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5970
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 300x200 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5979
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 325x125 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=36	36		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4458
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 400x200 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5988
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 400x300 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4486
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 500x300 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=161
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5997
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 500x600 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6006
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 525x200 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6015
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 600x200 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4500
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 700x300 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6024
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 750x250 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6033
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 800x300 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4535
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 1000x300 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6042
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 1100x200 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6051
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 1225x500 mm z przepustnicą. Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6060
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 150x200 mm ze skrzynką rozprężną o głębokości 500 mm, z przepustnicą i króćcem bocznym O125 . Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6069
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna aluminiowa 200x150 mm ze skrzynką rozprężną o głębokości 300 mm, z przepustnicą i króćcem bocznym O100 . Malowana na kolor RAL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4587
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-07	2-17	0103-07		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=81	81		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=81	1	81						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4597
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-06	2-17	0103-06		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=1429	1429		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1429	1	1429						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4607
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=534	534		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=534	1	534						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4617
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-04	2-17	0103-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=817	817		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=817	1	817						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4627
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-03	2-17	0103-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=356	356		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=356	1	356						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4637
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-02	2-17	0103-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=20	20		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4647
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-01	2-17	0103-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=179
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4657
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-06	2-17	0123-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 800 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=180
ob=2	2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6078
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-04	2-17	0123-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=181
ob=96	96		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4667
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 280 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=182
ob=514	514		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=514	1	514						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4677
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 160 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=183
ob=813	813		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=813	1	813						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4687
pd=		  		 		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody i kształtki ES120 w systemie certyfikowanych przewodów oddymiających
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=184
ob=920	920		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=920	1	920						

[POZYCJA]
id=6091
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kratka oddymiająca z przepustnicą regulacyjną 825×425 odporna na wysoką temperaturę w systemie certyfikowanych przewodów oddymiających
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=185
ob=23	23		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6665
pd=		  		 		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody i kształtki EIS120 z płyt samonośnych lub obudowa EIS120 kanałów wentylacyjnych
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=186
ob=48	48		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[POZYCJA]
id=4696
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0205-04	9-16	0205-04		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych wewnątrz budynku matą lamelową na folii aluminiowej grubości zgodnej z wymaganiami zał. Nr 2 do warunków technicznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=187
ob=4160	4160		1
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=4160	1	4160						

[POZYCJA]
id=4703
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0111-03	2-16	0111-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych na zewnątrz budynku wełną mineralną grubości 80mm i płaszczem z blachy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=188
ob=1320	1320		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1320	1	1320						

[POZYCJA]
id=4711
pd=		  		 		1
mpn=_1211
na=Przewody elastyczne izolowane termicznie i akustycznie śr. 100 mm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=189
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=4717
pd=		  		 		1
mpn=_1211
na=Przewody elastyczne izolowane termicznie i akustycznie śr. 125 mm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=190
ob=72	72		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[POZYCJA]
id=4723
pd=		  		 		1
mpn=_1211
na=Przewody elastyczne izolowane termicznie i akustycznie śr. 160 mm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=191
ob=9600	9600		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=9600	1	9600						

[POZYCJA]
id=4729
pd=		  		 		1
mpn=_1211
na=Przewody elastyczne izolowane termicznie i akustycznie śr. 200 mm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=192
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=4741
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=1211
na=Przepustnica okrągła śr. 100
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=193
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4748
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła śr. 125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=194
ob=58	58		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4755
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła śr. 160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=195
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4792
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-02	2-17	0130-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepustnica prostokątna HxB=200x300
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=196
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4801
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-02	2-17	0130-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepustnica prostokątna HxB=200x350
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=197
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4810
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-02	2-17	0130-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepustnica prostokątna HxB=200x400
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=198
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4819
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepustnica prostokątna HxB=200x450
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=199
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4828
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepustnica prostokątna HxB=200x500
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=200
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6098
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepustnica prostokątna HxB=200x550
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=201
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6107
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-05	2-17	0130-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepustnica prostokątna HxB=250x650
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=202
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6116
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepustnica prostokątna HxB=300x450
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=203
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6125
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepustnica prostokątna HxB=300x550
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=204
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6134
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepustnica prostokątna HxB=300x650
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=205
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6152
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-05	2-17	0130-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepustnica prostokątna HxB=300x800
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=206
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6161
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepustnica prostokątna HxB=350x450
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=207
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6143
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepustnica prostokątna HxB=350x500
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=208
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4979
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-03	2-17	0143-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Prostokątna wyrzutnia axb=650x350, przezierność min.0,6
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=209
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5008
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-03	2-17	0143-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Prostokątna wyrzutnia axb=400x700, przezierność min.0,6
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=210
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6170
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-02	2-17	0143-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Prostokątna wyrzutnia axb=400x300, przezierność min.0,6
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=211
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6183
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-02	2-17	0143-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Prostokątna czerpnia axb=500x300, przezierność min.0,6
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=212
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4986
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-06	2-17	0143-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Prostokątna wyrzutnia axb=1450X1700, przezierność min.0,8
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=213
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5058
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996		  		 		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rewizje do kanałów o wymiarze 300x200
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=214
ob=300	300		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5065
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=1211
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , o średnicy d=100 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=215
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5072
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , o średnicy d=125 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=216
ob=19	19		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5079
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , o średnicy d=160 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=217
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5086
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , o średnicy d=200 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=218
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5093
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=1211
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , o średnicy d=315 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=219
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6197
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
mpn=1211
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , BxH=150x250 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=220
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6204
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
mpn=1211
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , BxH=200x200 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=221
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6211
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-02	2-17	0130-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , BxH=250x250 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=222
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6220
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-02	2-17	0130-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , BxH=350x200 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=223
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6229
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , BxH=450x200 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=224
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6238
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , BxH=550x200 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=225
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6247
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , BxH=700x300 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=226
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6256
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , BxH=750x250 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=227
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6265
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-05	2-17	0130-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , BxH=850x300 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=228
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6274
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-08	2-17	0130-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , BxH=1200x1100 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=229
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6292
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-08	2-17	0130-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 , BxH=1250x600 z wyzwalaczem termicznym, sprężyną powrotną, siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=230
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6301
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-08	2-17	0130-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 120 minut, BxH=1000x800 z siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=231
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6310
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-08	2-17	0130-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 120 minut, BxH=1200x800 z siłownikiem certyfikowanym o napięciu 230V i krańcówkami.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=232
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5314
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-01	2-17	0134-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Regulator zmiennego przepływu VAV z krzyżem pomiarowym wraz z zamontowanym fabrycznie elektronicznym regulatorem:1310- wymiary 600x200,1310- zintegrowany tłumik akustyczny l=1500,1310- okładzina tłumiąca,1310- na wyposażeniu dodatkowy sterownik umożliwiający współpracę regulatora z czujnikiem CO2 z możłiwością podpięcia do BMS1310- możliwość przełączania między dwoma przepływami stałymi Vmax/Vmin1310- praca niezależna od położenia urządzenia,1310- napięcie zasilania 24VAC, 50/60Hz1310- sygnał wiodący 0 do 10 VDC,1310- możliwość podłączenia do systemu BMS.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=233
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6319
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-01	2-17	0134-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Regulator zmiennego przepływu VAV z krzyżem pomiarowym wraz z zamontowanym fabrycznie elektronicznym regulatorem:1310- wymiary 600x200,1310- zintegrowany tłumik akustyczny l=2000,1310- okładzina tłumiąca,1310- na wyposażeniu dodatkowy sterownik umożliwiający współpracę regulatora z czujnikiem CO2 z możłiwością podpięcia do BMS1310- możliwość przełączania między dwoma przepływami stałymi Vmax/Vmin1310- praca niezależna od położenia urządzenia,1310- napięcie zasilania 24VAC, 50/60Hz1310- sygnał wiodący 0 do 10 VDC,1310- możliwość podłączenia do systemu BMS.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=234
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5323
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-01	2-17	0134-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Regulator zmiennego przepływu VAV z krzyżem pomiarowym wraz z zamontowanym fabrycznie elektronicznym regulatorem:1310- wymiary 200x200,1310- zintegrowany tłumik akustyczny l=1800,1310- okładzina tłumiąca,1310- na wyposażeniu dodatkowy sterownik umożliwiający współpracę regulatora z czujnikiem CO2 z możłiwością podpięcia do BMS1310- możliwość przełączania między dwoma przepływami stałymi Vmax/Vmin1310- praca niezależna od położenia urządzenia,1310- napięcie zasilania 24VAC, 50/60Hz1310- sygnał wiodący 0 do 10 VDC,1310- możliwość podłączenia do systemu BMS.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=235
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6328
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-01	2-17	0134-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Regulator zmiennego przepływu VAV z krzyżem pomiarowym wraz z zamontowanym fabrycznie elektronicznym regulatorem:1310- wymiary 200x200,1310- zintegrowany tłumik akustyczny l=1500,1310- okładzina tłumiąca,1310- na wyposażeniu dodatkowy sterownik umożliwiający współpracę regulatora z czujnikiem CO2 z możłiwością podpięcia do BMS1310- możliwość przełączania między dwoma przepływami stałymi Vmax/Vmin1310- praca niezależna od położenia urządzenia,1310- napięcie zasilania 24VAC, 50/60Hz1310- sygnał wiodący 0 do 10 VDC,1310- możliwość podłączenia do systemu BMS.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=236
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5332
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=1211
na=Regulator zmiennego przepływu VAV o przekroju okrągłym wraz z zamontowanym fabrycznie elektronicznym regulatorem:1310- wymiary FI1601310- zintegrowany tłumik akustyczny l=2000,1310- okładzina tłumiąca,1310- możliwość przełączania między dwoma przepływami stałymi Vmax/Vmin1310- praca niezależna od położenia urządzenia,1310- napięcie zasilania 24VAC, 50/60Hz1310- sygnał wiodący 0 do 10 VDC,1310- możliwość podłączenia do systemu BMS.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=237
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6337
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=1211
na=Regulator zmiennego przepływu VAV o przekroju okrągłym wraz z zamontowanym fabrycznie elektronicznym regulatorem:1310- wymiary FI1601310- zintegrowany tłumik akustyczny l=1500,1310- okładzina tłumiąca,1310- możliwość przełączania między dwoma przepływami stałymi Vmax/Vmin1310- praca niezależna od położenia urządzenia,1310- napięcie zasilania 24VAC, 50/60Hz1310- sygnał wiodący 0 do 10 VDC,1310- możliwość podłączenia do systemu BMS.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=238
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5367
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=1211
na=Regulator stałego przepływu mechaniczny O160 z możliwością nastawy przepływu 520m3/h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=239
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5360
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=1211
na=Regulator stałego przepływu mechaniczny O125 do montażu wewnątrz kanału
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=240
ob=526	526		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=526	1	526						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6344
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=1211
na=Regulator stałego przepływu mechaniczny O160 do montażu wewnątrz kanału
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=241
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5374
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=1211
na=Regulator stałego przepływu mechaniczny O200 do montażu wewnątrz kanału
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=242
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5381
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0321-03	2-17	0321-03		1
mpn=_1211
na=Kurtyna powietrzna KP wodna o parametrach:1310- długość 2000mm,1310- minimalna wydajność na najwyższym biegu 9000m3/h,1310- minimalna moc grzewcza 46kW przy temperaturze na wlocie 18°C, 1310- zintegrowana automatyka sterująca z zaworem regulacyjnym wyposażona w interfejs komunikacyjny umożliwiający podłączenie do systemu monitoringu budynku.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=243
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6351
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny 100mm O125 L=500 bez rdzenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=244
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6369
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny 100mm O160 L=500 bez rdzenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=245
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6378
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny 100mm O160 L=1500 bez rdzenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=246
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6387
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny 100mm O160 L=2000 bez rdzenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=247
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6396
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny 100mm O200 L=500 bez rdzenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=248
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6405
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny 100mm O200 L=1500 bez rdzenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=249
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6414
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny 100mm O250 L=1000 bez rdzenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=250
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6425
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-03	2-17	0154-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=178x795 L=500 4 kulisy 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=251
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6434
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=180x1195 L=500 6 kulis 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=252
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6444
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=200x200 L=1800 1 kulisa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=253
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6655
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=200x200 L=1500 1 kulisa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=254
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6453
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=200x600 L=1500 3 kulisy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=255
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6462
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=200x600 L=2000 3 kuisy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=256
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6471
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=210x600 L=1000 3 kulisy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=257
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6480
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-04	2-17	0154-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=210x955 L=1000 6 kulis 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=258
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6489
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=210x1355 L=1000 8 kulis 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=259
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6499
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-03	2-17	0154-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=250x750 L=1500 4 kulisy 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=260
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6508
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=300x600 L=500 4 kulisy 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=261
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6517
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=300x600 L=1200 4 kulisy 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=262
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6526
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-04	2-17	0154-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=350x700 L=1500 4 kulisy 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=263
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6535
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=400x1000 L=1000 5 kulis 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=264
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6545
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=400x1000 L=1500 5 kulis 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=265
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6555
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=400x1000 L=2500 6 kulis 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=266
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6565
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=400x1000 L=1500 6 kulis 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=267
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6575
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=400x1000 L=1000 6 kulis 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=268
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6585
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-06	2-17	0154-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=800x1600 L=2000 10 kulis 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=269
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6595
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-06	2-17	0154-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=1100x1200 L=1200 7 kulis 100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=270
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6605
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-06	2-17	0154-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=800x1600 L=1000 5 kulis 200mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=271
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6615
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-06	2-17	0154-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=800x1600 L=1500 4 kulisy 200mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=272
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6625
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-06	2-17	0154-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=800x1400 L=1500 4 kulisy 200mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=273
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6635
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=700x1000 L=1000 4 kulisy 2000mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=274
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6645
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-06	2-17	0154-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tłumik akustyczny kulisowy HxB=900x1200 L=1200 3 kulisy 200mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=275
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5763
pd=		  		 		1
mpn=_1211
na=System wentylacji i oddymiania garażu1310- Wentylator oddymiający o średnicy O1250 w odporności F400120 z tłumikami (2szt./wentylator) i akcesoriami montażowymi (na każdy wentylator: klapa zwrotna, 2 króćce elastyczne, komplet wibroizolatorów, stopy montażowe 2 standardowe i 3 wydłużone). 1310Wydajność 90.000m3/h, przy ciśnieniu 600Pa, Qe=43kW/380-420V/50Hz – 1 kpl.1310- Wentylator oddymiający (z możliwością pracy w trybie bytowym z zastosowaniem przetwornika częstotliwości) o średnicy O1250 w odporności F400120 z tłumikami (2szt./wentylator) i akcesoriami montażowymi (na każdy wentylator: klapa zwrotna, 2 króćce elastyczne, komplet wibroizolatorów, stopy montażowe 2 standardowe i 3 wydłużone). 1310Wydajność 90.000m3/h, przy ciśnieniu 600Pa, Qe=43kW/380-420V/50Hz – 1 kpl.1310- Wentylator bytowy o średnicy O800 z akcesoriami montażowymi (na każdy wentylator: 2 króćce elastyczne, komplet wibroizolatorów, 2 stopy montażowe). Z możliwością pracy z obniżoną wydajnością (przetwornik częstotliwości).1310Wydajność 25.000m3/h, przy ciśnieniu 470Pa, Qe=7,0kW/380-420V/50Hz – 1 kpl.1310- Wentylatory strumieniowe jednokierunkowe dwubiegowe o średnicy O355, Ciąg 38/10N,  Qe=1,1kW/380-420V/50Hz – 4 szt.1310- Automatyka z certyfikowaną przez CNBOP centralą sterującą urządzeniami przeciwpożarowymi w systemach kontroli i rozprzestrzeniania dymu i ciepła, która posiada m.in. funkcje podtrzymania wysterowań z instalacji SSP podczas zaniku zasilania oraz kontrolę linii zasilającej i uzwojeń silników wentylatorów pożarowych.1310- Czujki oraz tablice ostrzegawcze systemu detekcji CO wraz z okablowaniem systemu detekcji1310- Okablowanie wentylatorów w zakresie części elektrycznej.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=276
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5775
pd=		  		 		1
mpn=_1211
na=Projekty montażowe, rozruch, regulacja i pomiary skuteczności układów wentylacji, próby zadymienia ciepłym dymem w garażu
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=277
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STWiOR IWiK

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
D4D8D412370C6B98C0E3348DE692FB3D
