[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.65
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	1	5	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nb=Centrum Usług Publicznych w Opolu - zadanie 2
ab=Opole
ni=Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ai=ul. Ozimska 19 45-057 Opole
br=sanitarna
nk=Kosztorysant Barbara Dereś	
dt=maj 2019	0
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
pcn=1 kw. 19 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 390]
ty=R
na=elektronicy lub elektromonterzy gr.III	0
id=073	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 389]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18	1557143204
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 391]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=kan sanitarna podposadzkowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1340
nu=1
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=1345
pd=						0
na=Pompownia sanitarna nr 1
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1346
pd=						0
na=Pompownia sanitarna nr 2
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1347
pd=						0
na=Pompownia sanitarna nr 3
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2036
pd=						0
na=Pompownia sanitarna nr 4
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2037
pd=						0
na=Pompownia sanitarna nr 5
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2181
pd=						0
na=Pompownia sanitarna nr 6
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2182
pd=						0
na=Pompownia sanitarna nr 7
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2183
pd=						0
na=Pompownia sanitarna nr 8
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2184
pd=						0
na=Pompownia sanitarna nr 9
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2185
pd=						0
na=Pompownia sanitarna nr 10
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1408
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=102
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	102						

[POZYCJA]
id=2046
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-05	2-15	0112-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=1415
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-06	2-15	0111-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[POZYCJA]
id=1422
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-07	2-15	0112-07		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 75 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=1429
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-08	2-15	0112-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 110 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=1348
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0201-03	2-15	0201-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm, wewnątrz budynków uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1354
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=1777
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=1788
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-02	2-15	0203-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=1361
pd=						0
na=Studzienka schładzająca
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=instalacja kan sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=2
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=420
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420						

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=198
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=198	1	198						

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=76
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[POZYCJA]
id=2283
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0205-01	2-15	0205-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=26
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=31
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Kratki ściekowe, wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=40
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01	2-15	0230-01		1
mpn=1211
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=25
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=2336
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01	2-15	0230-01		1
mpn=1211
na=umywalki dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2329
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01	2-15	0230-01		1
mpn=1211
na=Umywalki podwójne zintegrowane z blatem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=47
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=24
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=2343
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=53
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-02	2-15	0234-02		1
mpn=1211
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=61
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=85
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
mpn=1211
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=1799
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-01	2-15	0229-01		1
mpn=1211
na=Zlewy techniczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=74
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02	2-15	0232-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Brodziki natryskowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=90
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=57
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57						

[POZYCJA]
id=96
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=31
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[POZYCJA]
id=1447
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02	2-15	0216-02		1
mpn=1211
na=Kratki ściekowe, wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=1824
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-05	2-15	0222-05		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach klejonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja skroplin
wa=0
kn=0	0	0
id=2244
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=2194
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - skropliny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=900
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[POZYCJA]
id=2201
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - skropliny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=310
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310						

[POZYCJA]
id=2208
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - skropliny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[POZYCJA]
id=2215
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- skropliny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=2245
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony ścienne skroplin
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[ELEMENT 1]
na=instalacja wody p/poż
wa=0
kn=0	0	0
id=102
nu=4
cpv=45332200-5
wn=		

[POZYCJA]
id=103
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-08	2-15	0106-08		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=230
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						

[POZYCJA]
id=110
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-06	2-15	0106-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=178
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=178	1	178						

[POZYCJA]
id=117
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-03	2-15	0106-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=124
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-03	2-15	0115-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=130
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-04	2-15	0115-04		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=136
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-06	2-15	0115-06		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=142
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-03	2-15	0138-03		1
mpn=1211
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=147
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-04	2-15	0138-04		1
mpn=1211
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 50 mm montowany we wnęce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=152
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-04	2-15	0138-04		1
mpn=1211
na=Zawór hydrantowy o śr. 33 mm montowany we wnęce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=157
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-02	2-15	0142-02		1
mpn=_1211
na=Szafki hydrantowe wnękowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	26+5+7						

[POZYCJA]
id=1457
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06	2-15	0130-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1462
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-08	2-15	0130-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=162
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04	2-15	0126-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=424	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=424	1	#p46+#p47+#p49						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[POZYCJA]
id=170
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-05	2-15	0126-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=230	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	#p46						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[POZYCJA]
id=178
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=426
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=426	1	#p46+#p47+#p48						

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0105-09	9-25	0105-09		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 80-89 mm otulinami  o grubości 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=230
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	#p46						

[POZYCJA]
id=193
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0105-07	9-25	0105-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 60-64 mm otulinami Armaflex o grubości 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=178
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=178	1	#p47						

[POZYCJA]
id=200
pd=						0
na=Montaż kabla grzewczego pod otuliną (250m)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1488
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0144-03	2-15	0144-03		1
mpn=_1211
na=Zestaw hydroforowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=202
nu=5
cpv=45331100-7
wn=		

-[POZYCJA]
id=208
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-01	2-15	0418-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe VKU11/600/400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_208
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=273
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11/600/500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[POZYCJA]
id=1639
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe VKU11/600/700
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1639
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=1644
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe VKU11/600/800
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1644
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=1649
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe VKU11/600/1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1649
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[POZYCJA]
id=1654
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe VKU11/600/1100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1654
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=203
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe  VKU21s/600/400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_203
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=213
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 21s/600/500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2075
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 21s/600/600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=2080
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 21s/600/700
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=2105
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 21s/600/800
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=222
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22/600/400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2250
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22/600/400 z dodatkowym ocynkiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2070
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22/600/500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=227
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22/600/600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=232
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22/600/700
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=2255
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22/600/700 z dodatkowym ocynkiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=237
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22/600/800
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

-[POZYCJA]
id=1664
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe VKU22/600/900
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1664
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=247
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe VKU22/900/1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_247
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=252
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22/900/1100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2085
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe 33/600/1200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2095
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe 33/600/900
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2100
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe 33/600/1300
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=302
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe VKU22/900/1200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_302
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

-[POZYCJA]
id=1669
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe VKU22/900/1400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1669
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=1674
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe VKU22/900/1600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1674
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

-[POZYCJA]
id=257
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0419-02	2-15	0419-02		1
mpn=1211
na=Grzejniki PKOC8/28/1600
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_257
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

-[POZYCJA]
id=265
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0419-02	2-15	0419-02		1
mpn=1211
na=Grzejniki PKOC8/28/2000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_265
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=278
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki kanałowe 11/20/800
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=286
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki  kanałowe11/20/1200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=224
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=224	1	224						

-[POZYCJA]
id=2038
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0419-01	2-15	0419-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki PKOC  11/42/1200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_2038
ob=67
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[POZYCJA]
id=294
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0419-02	2-15	0419-02		1
mpn=1211
na=Grzejniki kanałowe11/20/1600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=129
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=129	1	129						

-[POZYCJA]
id=1615
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0419-02	2-15	0419-02		1
mpn=1211
na=Grzejniki PKOC11/42/1200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1615
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[POZYCJA]
id=1623
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0419-02	2-15	0419-02		1
mpn=1211
na=Grzejniki PKOC11/34/1200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1623
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=469
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0428-01	2-15	0428-01		1
mpn=1211
na=Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=395
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=395	1	395						

[POZYCJA]
id=475
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=395
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=395	1	395						

[POZYCJA]
id=477
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=912
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=912	1	#p105+#p106+366+#p108+#p109+#p110+#p111+#p112+#p113						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[POZYCJA]
id=485
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=57
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57						

[POZYCJA]
id=493
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=3800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3800	1	#p153						

[POZYCJA]
id=307
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-01	2-15	0403-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=313
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-02	2-15	0403-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=2110
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-03	2-15	0403-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=325
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=331
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-05	2-15	0403-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=338
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-06	2-15	0403-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[POZYCJA]
id=345
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-07	2-15	0403-07		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

-[POZYCJA]
id=352
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-08	2-15	0403-08		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_352
ob=45.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=45.9	1	45,9						

[POZYCJA]
id=359
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-09	2-15	0403-09		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[POZYCJA]
id=2121
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=1749
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=1756
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-03	2-15	0404-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=88
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88						

[POZYCJA]
id=1763
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-04	2-15	0404-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=184
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=184	1	184						

[POZYCJA]
id=1770
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-05	2-15	0404-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[POZYCJA]
id=2128
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-06	2-15	0404-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1735
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=304
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=304	1	304						

[POZYCJA]
id=495
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0104-02	9-25	0104-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 15-22 mm otulinami  o grubości 19 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=519
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=519	1	#p105+#p106+#p114+#p120						

[POZYCJA]
id=508
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0106-02	9-25	0106-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 25-28 mm otulinami o grubości 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	#p106+#p115						

[POZYCJA]
id=521
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0106-03	9-25	0106-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 30-35 mm otulinami o grubości 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	#p108+#p116						

[POZYCJA]
id=528
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0107-03	9-25	0107-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 40-42 mm otulinami o grubości 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=294
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=294	1	#p109+#p117						

[POZYCJA]
id=535
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0109-02	9-25	0109-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 60-64 mm otulinami o grubości 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	#p110+#p118+#p119						

[POZYCJA]
id=542
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0110-03	9-25	0110-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 70-76 mm otulinami o grubości 65 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	#p111						

-[POZYCJA]
id=549
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0110-04	9-25	0110-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 80-89 mm otulinami o grubości 80 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_549
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p112						

[POZYCJA]
id=556
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0110-05	9-25	0110-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 102-108 mm otulinami  o grubości 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	#p113						

[POZYCJA]
id=1833
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:4,0911
na=Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=1857
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:4,0911
na=Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=1862
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=1838
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=1843
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1848
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:4,0911
na=Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 o śr. nominalnej 50mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

-[POZYCJA]
id=371
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=zawory termostatyczne i podpionowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_371
ob=0
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[POZYCJA]
id=376
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=zawory termostatyczne i podpionowe o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=381
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=zawory termostatyczne i podpionowe o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2148
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=386
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=zawory termostatyczne i podpionowe o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1875
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=zawory termostatyczne i podpionowe o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=391
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór automatyczny współpracujący o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=396
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór automatyczny współpracujący o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=405
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór automatyczny współpracujący o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=410
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór automatyczny współpracujący o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=415
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=420
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór ręczny o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[POZYCJA]
id=425
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór ręczny o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=1884
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór ręczny o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=430
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą tremostatyczną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=395
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=395	1	395						

[POZYCJA]
id=2222
pd=						1
mpn=_1211
na=Siłownik do zaworu grzejnikowego ( przy grzejnikach kanałowych)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=353
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=353	1	353						

[POZYCJA]
id=458
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=441
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-02	2-15	0410-02		1
mpn=1211
na=Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilości obwodów 11
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=450
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-05	2-15	0410-05		1
mpn=1211
na=Rurociąg z polietylenu sieciowanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=3800
jm=m sieci	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3800	1	3800						

[POZYCJA]
id=1893
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy 3/4"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=1898
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy 1"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=1903
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy 1 1/4"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1908
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-01	0-31	0214-01		1
mpn=1211
na=Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; średnica króćców przyłączeniowych 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=1916
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-03	0-31	0214-03		1
mpn=1211
na=Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; średnica króćców przyłączeniowych 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1924
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompy dla c.o wg PT
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2239
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0305-01	3	0305-01		1
mpn=_1211
na=Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=0.07
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.07	1	395*0,8*0,015*0,015						

[ELEMENT 1]
na=instalacja ciepła technologicznego
wa=0
kn=0	0	0
id=563
nu=6
cpv=45331100-7
wn=		

[POZYCJA]
id=570
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-02	2-15	0403-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=2161
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-03	2-15	0403-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=147
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=147	1	147						

[POZYCJA]
id=576
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[POZYCJA]
id=582
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-05	2-15	0403-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=185
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=185	1	185						

[POZYCJA]
id=589
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-06	2-15	0403-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=123
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	123						

[POZYCJA]
id=596
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-07	2-15	0403-07		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=603
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-08	2-15	0403-08		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

-[POZYCJA]
id=610
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-09	2-15	0403-09		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_610
ob=214
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=214	1	214						

-[POZYCJA]
id=1679
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-10	2-15	0403-10		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. zewnętrznej 133.0 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach i grubości ścianki 4.0 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1679
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=617
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0106-02	9-25	0106-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 25-28 mm otulinami o grubości 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=166
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=166	1	#p162+#p161						

[POZYCJA]
id=624
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0106-03	9-25	0106-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 30-35 mm otulinami o grubości 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	#p163						

[POZYCJA]
id=631
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0107-03	9-25	0107-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 40-42 mm otulinami o grubości 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=185
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=185	1	#p164						

[POZYCJA]
id=638
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0109-02	9-25	0109-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 60-64 mm otulinami o grubości 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=123
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	#p165						

[POZYCJA]
id=645
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0110-03	9-25	0110-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 70-76 mm otulinami o grubości 65 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p166						

[POZYCJA]
id=652
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0110-04	9-25	0110-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 80-89 mm otulinami o grubości 80 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	#p167						

-[POZYCJA]
id=659
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0110-05	9-25	0110-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 102-108 mm otulinami  o grubości 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_659
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p168						

-[POZYCJA]
id=1692
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0110-07	9-25	0110-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 125 mm otulinami Armaflex o grubości 54 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1692
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p169						

[POZYCJA]
id=671
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy wg DIN 1988 o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2172
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy wg DIN 1988 o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=676
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy wg DIN 1988 o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

-[POZYCJA]
id=681
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy wg DIN 1988 o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_681
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=1705
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy wg DIN 1988 o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1705
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

-[POZYCJA]
id=1714
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-01	0-31	0214-01		1
mpn=1211
na=Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; średnica króćców przyłączeniowych 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1714
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[POZYCJA]
id=1727
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-03	0-31	0214-03		1
mpn=1211
na=Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; średnica króćców przyłączeniowych 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1727
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[POZYCJA]
id=686
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_686
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=691
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_691
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=696
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_696
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

-[POZYCJA]
id=701
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_701
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

-[POZYCJA]
id=706
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_706
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=711
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy 3/4"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_711
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=716
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy 1"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_716
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=725
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy 1 1/4"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_725
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

-[POZYCJA]
id=730
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy 1 1/2"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_730
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

-[POZYCJA]
id=735
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór ręczny o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_735
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

-[POZYCJA]
id=740
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór ręczny o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_740
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

-[POZYCJA]
id=745
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór ręczny o śr. nominalnej 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_745
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=750
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór trójdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 15/
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

-[POZYCJA]
id=760
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór trójdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 20/
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_760
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=765
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór trójdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_765
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=770
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór trójdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 25/
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[POZYCJA]
id=1928
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór trójdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1928
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[POZYCJA]
id=775
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór trójdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_775
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1941
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór równoważący gwint. DN 15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1946
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór równoważący gwint. DN 20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=1951
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór równoważący gwint. DN 25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

-[POZYCJA]
id=1956
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór równoważący gwint. DN 40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1956
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=780
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=558
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=558	1	#p161+#p163+#p164+#p165+#p166+#p167						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[POZYCJA]
id=1341
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompy dla c.t. wg PT
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=1402
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[ELEMENT 1]
na=Inst. nawilżaczy parowych
wa=0
kn=0	0	0
id=1467
nu=7
cpv=45331100-7
wn=		

-[POZYCJA]
id=1468
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-02	2-15	0403-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1468
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

-[POZYCJA]
id=1474
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1474
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

-[POZYCJA]
id=1481
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1481
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=1494
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0131-01	2-15	0131-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory antyskażeniowe BA15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2231
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0205-01	2-15	0205-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[ELEMENT 1]
na=instalacja wody
wa=0
kn=0	0	0
id=1173
nu=8
cpv=45332200-5
wn=		

[POZYCJA]
id=1174
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						

[POZYCJA]
id=1181
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=465
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=465	1	465						

[POZYCJA]
id=1188
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=118
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	118						

[POZYCJA]
id=1195
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=1202
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=141
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=141	1	141						

[POZYCJA]
id=1209
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-05	2-15	0112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[POZYCJA]
id=1216
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=109
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=109	1	109						

[POZYCJA]
id=1223
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-07	2-15	0112-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 75 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

-[POZYCJA]
id=1230
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-08	2-15	0106-08		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1230
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=1237
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0106-02	9-25	0106-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 25-28 mm otulinami o grubości 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=903
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=903	1	#p215+#p216+#p217						

[POZYCJA]
id=1244
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0106-03	9-25	0106-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 30-35 mm otulinami o grubości 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	#p218						

[POZYCJA]
id=1251
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0107-03	9-25	0107-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 40-42 mm otulinami o grubości 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=141
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=141	1	#p219						

[POZYCJA]
id=1258
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0109-02	9-25	0109-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 60-64 mm otulinami o grubości 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	#p220						

[POZYCJA]
id=1265
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0110-03	9-25	0110-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 70-76 mm otulinami o grubości 65 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=157
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=157	1	#p221+#p222						

-[POZYCJA]
id=1272
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-25 0110-04	9-25	0110-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 80-89 mm otulinami o grubości 80 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1272
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p223						

[POZYCJA]
id=1279
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-07	2-15	0116-07		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=110
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=1286
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=1316	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1316	1	#p215+#p216+#p217+#p218+#p219+#p220+#p221+#p222						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

-[POZYCJA]
id=1296
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-05	2-15	0126-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1296
ob=0	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
stn=-1	0
nsn=ST-IS

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p223						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[POZYCJA]
id=1294
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=1316
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1316	1	#p231+#p223						

[POZYCJA]
id=1304
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0136-01	2-15	0136-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=1308
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=49
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	42+7						

[POZYCJA]
id=1313
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=1318
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-08	2-15	0137-08		1
mpn=1211
na=Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1323
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=46
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[POZYCJA]
id=2271
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe ze spustem instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2277
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2260
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1500
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-08	2-15	0130-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1961
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0518-03	2-15	0518-03		1
mpn=1211
na=zawór pierwszeństwa o śr. nominalnej 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1505
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-08	2-15	0130-08		1
mpn=121,0:2,0911
na=Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-02	4	0519-02		1
na=Filtr osadnikowy siatkowy mufowy DN20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1537
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-02	4	0519-02		1
na=Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA DN 20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2						

[POZYCJA]
id=1164
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
mpn=1211
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1530
pd=						0
na=Zmiękczacz wody  Q=1,5m3/h
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2188
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0131-01	2-15	0131-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory cyrkulacyjne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[ELEMENT 1]
na=kanalizacja deszczowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1362
nu=9
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=2290
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2013	KNR	9-26 0109-03	9-26	0109-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia C250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=49
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	49						

[POZYCJA]
id=2316
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2013	KNR	9-26 0109-03	9-26	0109-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia C250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=2303
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2013	KNR	9-26 0110-04	9-26	0110-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:1,0911
na=Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia D400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=1452
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2013	KNR	9-26 0203-01	9-26	0203-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Suche syfony w odwodnieniu liniowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1377
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[POZYCJA]
id=1969
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-05	2-15	0203-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 225 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=175.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=175.2	1	146*1,2						

[POZYCJA]
id=1389
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02	2-15	0216-02		1
mpn=1211
na=Wpusty żeliwne garażowe o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	7+3						

[POZYCJA]
id=2186
pd=						0
na=Dostawa i montaż separatora NG 10
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=207
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2187
pd=						0
na=Dostawa i montaż separatora NG 3
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=208
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1395
pd=						0
na=Kan deszczowa podciśnieniowa
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=209
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2238
pd=						0
na=przejścia szczelne
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=210
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[SUMA KONTROLNA]
 7d03714 d12f43e7178a5b6d259fff2